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ЧАСТЬ 1.
АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ

1.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Работы по подготовке проекта внесения изменений в генеральный план Манжерокского сельского поселения выполнены ООО "Сибпроектстрой" с привлечением специалистов ООО "ЗАПСИБНИИПРОЕКТ.2" по договору от 1-П от 09.01.2024 года в рамках Муниципального контракта (№0177300000124000009 от 03.05.2024г) с Администрацией Манжерокского сельского поселения.
Проект внесения изменений в Генеральный план Муниципального образования Манжерокское сельское поселение Майминского района Республики Алтай разработан с целью обеспечения устойчивого развития территории муниципального образования, создание благоприятной среды жизнедеятельности, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур с учетом интересов граждан, исходя из совокупности природных, экологических, экономических, социальных и иных факторов регулирования и стимулирования инвестиционной деятельности, согласование взаимных интересов Российской Федерации, органов государственной власти Республики Алтай, органов местного самоуправления и иных субъектов градостроительной деятельности в сфере осуществления градостроительной деятельности на территории муниципального образования.

Основные задачи генерального плана: 

· анализ и комплексная оценка территории муниципального образования с целью определения ее потенциальных возможностей, функционального зонирования с учётом фактического использования территории и градостроительного зонирования;

· анализ основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и определение границ территорий, подверженных такому риску;

· прогноз перспективной численности населения муниципального образования в целом и населенных пунктах в частности;

· разработка предложений по развитию туризма;

· разработка предложений по развитию новых селитебных жилых территорий, производственных и коммунально–складских территорий, транспортных связей, энергоснабжению, водообеспечению, водоотведению;

· разработка предложений по охране окружающей природной среды и улучшению санитарно–гигиенических условий, по охране воздушного и водного бассейнов и т.п.;

· создание условий для сохранения объектов культурного наследия;

· обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;

· изменения границы населенных пунктов с целью эффективного и устойчивого развития территории.
Этапы реализации генерального плана, их сроки определяются органами местного самоуправления муниципального образования, исходя из социально-экономической обстановки в муниципальном образовании, районе и республике, финансовых возможностей местного бюджета, сроков и этапов реализации соответствующих федеральных и республиканских программ в части, затрагивающей территорию муниципального образования, приоритетных национальных проектов.
1.1
Сведения о нормативно-правовых актах, применяемых при разработке генерального плана
Генеральный план выполнен в соответствии со следующими основными нормативными правовыми актами:

Федеральные нормативные правовые акты.

Федеральные законы

· Гражданский кодекс Российской Федерации от 21.10.1994 г. № 51-ФЗ;

· Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ;

· Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ (далее – ГК РФ);

· Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 №60-ФЗ;

· Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ;

· Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ;

· Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

· Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

· Федеральный закон от 18.06.2001 г. № 78-ФЗ «О землеустройстве»;

· Федеральный закон от 14.03.1995 г. №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

· Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

· Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

· Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

· Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

· Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

· Федеральный закон от 13.07.2015г. №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

· Федеральный закон от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;

· Федеральный закон от 31.03.1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;

· Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

· Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

· Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;

· Федеральный закон от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
· Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

· Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

· Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;

· Федеральный закон от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка установления и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны»;

· Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

· Закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне»;
· Федеральный закон» Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» от 21.12.2021 № 414-ФЗ;

· Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 "О недрах";

· Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. №52-ФЗ "О животном мире";

· Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

· Федеральный закон от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха";

· Федеральный закон от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов";

· Федеральный закон от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую".
Постановления и распоряжения Правительства

Российской Федерации

· Постановление Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 г. № 289 «О федеральной государственной информационной системе территориального планирования»;

· Постановление Правительства РФ от 04.07.2020 №985 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

· Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

· Постановление Правительства Российской Федерации от 25.05.2019 № 658;
· Постановление Правительства РФ от 11.03.2010 № 138 "Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации";
· Постановление Правительства РФ от 15.04.1995 № 333 "О лицензировании деятельности предприятий, учреждений и организаций по проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, созданием средств защиты информации, а также с осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по защите государственной тайны";

· Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области энергетики»;

· Распоряжение Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 816-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта)»;

· Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2012 № 2607-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения»;

· Распоряжение Правительства РФ от 19.03.2013 № 384-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения»;

· Распоряжение Правительства РФ от 01.11.2024 № 3113-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области высшего образования».
· Распоряжение Правительства РФ от 29 июля 2014 года № 1398-р «Об утверждении перечня моногородов»;
· Постановление Правительства РФ от 29.06.2023 № 1076 «Об утверждении Правил подготовки и утверждения единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования поселения, муниципального округа, городского округа, внесения в него изменений и состава материалов по обоснованию единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования поселения, муниципального округа, городского округа»;

· Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.11.2021 № 3363-р «О Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года»;
· Приказ Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».

Акты федеральных органов исполнительной власти

· Приказ Министерства регионального развития РФ, Министерства экономического развития и торговли РФ и Федерального агентства геодезии и картографии от 01.09.2027 №74/120/20-пр «Об утверждении Требований к техническим и программным средствам ведения слоев цифровой картографической основы схем территориального планирования Российской Федерации»;

· Приказ Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»;

· Приказ Росстандарта от 02.04.2020 №687 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

· Приказ Минэкономразвития России от 21.07.2016 № 460 «Об утверждении порядка согласования проектов документов территориального планирования муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального планирования»;
· Приказ Минэкономразвития России от 06.05.2024 г. №273 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов городских округов, муниципальных округов, городских и сельских поселений (проектов внесения изменений в такие документы).

Нормативно-технические документы

· СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов "Новая редакция;

· СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;
· СП 396.1325800.2018 Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования;

· СП 59.13330.2020. «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001»;

· СП 113.13330.2023 «Стоянки автомобилей. СНиП 21-02-99*»;

· СП 34.13330.2021. «Свод правил. Автомобильные дороги. СНиП 2.05.02-85*»;

· СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

· Правила охраны магистральных трубопроводов (утв. постановлением Федерального горного и промышленного надзора России от 24.11.1992 №9).
· Свод правил СП 47.13330.2016 "Инженерные изыскания для строительства. Основные положения». Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30 декабря 2016 г. №1033/пр);

· Письмо ГТК РФ от 11.08.1997 N 01-15/15278 «О контроле за перемещением картографических, топографических, аэрокосмических, геодезических и гравиметрических материалов» (вместе с Письмом Роскартографии от 25.03.1996 № 3-02-670);

· иные нормативные правовые акты по вопросам защиты государственной тайны (в том числе ведомственные нормативные правовые акты с грифом секретности «Секретно»);

· ГОСТ Р 59328-2021 «Аэрофотосъемка топографическая. Технические требования»;

· ГОСТ Р 59562-2021. «Съемка аэрофототопографическая. Технические требования»; 

· Проект выполняется в соответствии с законодательством, действующим на момент сдачи выполненных работ, а также в соответствии с разъяснениями органа нормативно-правового регулирования в сфере градостроительной деятельности.
Законы и иные нормативные правовые акты органов государственной власти Республики Алтай, муниципальные правовые акты, принятые органами местного самоуправления Республики Алтай
-
Закон Республики Алтай от 13.01.2005 №10-РЗ «Об образовании муниципальных образований, наделении соответствующим статусом и установлении их границ» (с изменениями и дополнениями)
· Постановление Правительства Республики Алтай от 05.05.2023 № 181 «Об утверждении Схемы территориального планирования Республики Алтай и признании утратившим силу постановления Правительства Республики Алтай от 06.07.2022 № 228»;

· Приказ Министерства регионального развития Республики Алтай от 26.03.2019 № 145-Д «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых приказов Министерства регионального развития Республики Алтай»;

· Решение Сессии Майминского районного Совета депутатов от 28.12.2017 №29-02 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Майминский район Республики Алтай»;
· -
Решение 38-й очередной сессии 4-го созыва «О внесении изменений в схему территориального планирования муниципального образования «Майминский район» Республики Алтай.
Документы территориального планирования
· Схема территориального планирования Республики Алтай;

· Схема территориального планирования муниципального образования «Майминский район;

· Генеральный план муниципального образования Манжерокское сельское поселение Майминского района Республики Алтай;

· Правила землепользования и застройки муниципального образования Манжерокское сельское поселение Майминского района Республики Алтай.

1.2.
Географическое расположение муниципального образования
Майминский район расположен в северной части Республики Алтай. На севере район граничит с Красногорским районом Алтайского края, на востоке - с землями Чойского района, на юге – c Чемальским и Шебалинским районами, на западе – с Алтайским районом Алтайского края (по реке Катунь). Административным центром является село Майма.
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Рис.1.2.1 – Схема расположения Манжерокского сельского поселения в структуре Республики Алтай и Майминского района

Манжерокское сельское поселение входит в состав Майминского района Республики Алтай, расположено в западной части Майминского района. Площадь сельского поселения составляет 8924,16 га. В состав сельского поселения входят 2 населенных пункта – с. Манжерок и с. Озерное. 

На юге и востоке поселение граничит с Усть-Мунинским сельским поселением, на западе – с Алтайским районом Алтайского края, на севере - с Соузгинским сельским поселением (рис. 1.2.2).
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Рис.1.2.1 – Схема расположения Манжерокского сельского поселения в структуре Республики Алтай и Майминского района

Село Манжерок расположено в 34 км от райцентра - с.Майма, на 127 км автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-256 «Чуйский тракт» Новосибирск - Барнаул – Горно–Алтайск – граница с Монголией на берегу и в долине горной реки Катунь, на высоте 340 м. Село Озерное расположено к юго-востоку от с. Манжерок на расстоянии 1,2 км, сообщение между селами осуществляется по автомобильной дороге общего пользования регионального значения Манжерок-Озёрное. На территории, входящей в зону разработки градостроительной документации, находится озеро Манжерокское, расположенное в 2,5 км от села Манжерок, на древней террасе правого берега Катуни. Озеро подпрудно-моренного происхождения, имеет статус памятника природы.

1.3.
Территориальные границы муниципального образования

Граница Манжерокского сельского поселения Майминского района Республики Алтай отображена на основании Закона Республики Алтай от 13.01.2005 №10-РЗ «Об образовании муниципальных образований, наделении соответствующим статусом и установлении их границ» (с изменениями и дополнениями) (далее – Закон 10-РЗ). Графическая часть Закона 10-РЗ соответствует границам, внесённым в Единый государственный реестр недвижимости (Приложение 1) 
Согласно электронной версии проекта площадь Манжерокского сельского поселения составляет 8924,16 га. 
В состав сельского поселения входят 2 населенных пункта – с. Манжерок и с. Озерное
1.4.
Историческая справка

Село Манжерок основано в 1856 г. крестьянами переселенцами. В 1875 г. в с. Манжерок была построена церковь, а с 1883г. при ней открыли церковно-приходскую школу

В 1922г. по проекту В.Я. Шишкова началось строительство Чуйского тракта. В 1932 г. в селе была построена база отдыха, где отдыхали знаменитые поэты и писатели Горного Алтая, впоследствии с 1941 г. в здании организовали Детский Дом, где воспиталось несколько поколений детей.

Около 300 жителей села Манжерок ушли на фронт в Великую Отечественную Войну, 169 из них не вернулись.

В 1963 году на окраине села был построен большой благоустроенный пионерский лагерь, где в 1965г. прошел фестиваль Советско-Монгольской дружбы.

В 1964-65 годах в с. Манжерок В.М. Шукшин снял фильмы «Живет такой парень» и «Ваш сын и брат».

Особое развитие село получило в 70-е годы - на полную мощность работала мебельная фабрика, были построены магазины, дом культуры, здание администрации села.

На территории Манжерокского СП у подножия знаменитой горы Малая Синюха и единственного теплого озера в Республике Алтай расположен всесезонный курорт «Манжерок». Как курорт он начал свое существование еще в 2010 году. В этот год была запущена первая канатная дорога и первые три корпуса гостиничного комплекса. В 2017 году курорт стал одним из приоритетных инвестпроектов ПАО «Сбербанк России», что позволило реализовать целый ряд проектов по строительству и развитию инфраструктуры.
2.
ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ. ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
В основу оценки природных условий и ресурсов территории сельского поселения легли материалы многолетних исследований авторов, анализа картографических, фондовых и статистических данных.

2.1.
Геологическое строение территории

В геоморфологическом отношении территория сел Манжерок и Озерное приурочена к надпойменным террасам р. Катуни, развитым в пределах расширенной части речной долины (рис.2. 1). 

Рыхлый чехол территории представлен отложениями четырех генетических типов:

· аллювием пойм и надпойменных террас Катуни, 

· аллювиально-пролювиальными осадками мелких рек и ручьев, 

· озерно-аллювиальными осадками оз. Манжерок,

· элювиально-делювиальным и делювиально-пролювиальным покровом, слагающим склоны долин рек, горные склоны, плоские водоразделы. 

Характеристика террас дана в табл. 2.1. 

Строение первой надпойменной террасы, к которой приурочена большая часть с. Манжерок, приводится по данным ранее проведенных инженерно-геологических изысканий, выполненных трестом «АлтайТИСИЗ» на площадках строительства кинотеатра на 200 мест (4 скважины) и детского сада на 140 мест (2 скважины и шурф). 

На площадке кинотеатра разрез террасы представляется в следующем виде:

Слой 1. Почвенно-растительный суглинистый черный влажный, с корнями растений. Мощность 0,4 м.

Слой 2А. Суглинки серые и желтовато-серые иловатые от легких до тяжелых, пылеватые. С глубины 3,2-3,5 м появляются тонкие прослойки мелкого песка с редкой мелкой галькой (1-2%). Мощность слоя до 3,4 м.

Слой 2Б. Суглинки, аналогичные суглинкам предыдущего слоя, но обводнены. Мощность слоя до 2,3 м.

Слой 3. Гравий с песчаным заполнителем (до 40%) с редкой галькой (до 10 см). Мощность слоя до 2,0-2,5 м.

Слой 4. Валунно-галечники с глубины 8,0-8,5 м. 

Грунтовые воды встречены на глубине 3,55-3,80 м. По данным опроса местных жителей, сезонные колебания уровня грунтовых вод достигают 1,5 м, и их максимальные уровни устанавливаются на глубинах 2,0-2,10 м.

Воды гидрокарбонатные кальциевые, неагрессивные к бетонам на любых цементах. Наблюдается мерзлотное пучение суглинков. Нормативная глубина промерзания составляет 1,80 м. 
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Рис.2.1–Схема расположения надпойменных террас р. Катунь в районе с. Манжерок

Таблица 2.1–Характеристика рыхлых отложений в районе с.п. Манжерокское
	Индекс
	Наименование
	Превышение над уровнем Катуни, м
	Абс.

высоты,

м (БС)
	Мощность отложений, м
	Литологический состав отложений

	
	Уровень воды в русле р. Катунь на участке
	
	295,6-299,0
	
	

	l-al QIV
	Озерная терраса и ложе оз. Манжерок
	
	370-380


	
	Песчано-илистые отложения

	dl-pl QIII-IV
	Склоны (обычно северные) долин рек и сухих логов, плоские водоразделы, нижние части горных склонов
	
	
	От 0,2-0,5 до 10 и >
	Покровные суглинки, глины, супеси и щебень

	al-pl QIII-IV
	Отложения мелких рек и ручьев (долина р. Манжерок и др.)
	
	
	
	Глинистые пески, суглинки. глины, торфяно-илистые отложения, галька, дресва и щебень

	al QIV
	Русло р. Катуни
	
	295,6-299,0
	20-30
	Песчано-галечниковый и гравийно-валунный c крупными валунами и глыбами коренных пород

	al QIV
	Пойма: низкая

высокая


	до 2-4

до 4-6
	296-300
	20-30
	Гравийно-галечниковый. песчанистый и песчано-глинистый

	al 1 QIII
	1-я надпойменная терраса
	10-30
	300-310
	
	Глины, пески, супеси, галечники, валуны

	al 2 QIII
	2-я надпойменная терраса
	13-18
	310-315
	6-8
	Глины, пески, супеси, галечники, валуны

	al 3 QII-III
	3-я надпойменная терраса
	25-30
	320-325
	8-10
	Глины, пески, супеси, галечники, валуны

	al 4 QII-III
	4-я надпойменная терраса
	40-50

(до 53)
	330-340
	80-120
	Песчано-гравийно-галечниковый с редкими валунами и глыбами

	al 5 QII
	5-я надпойменная терраса
	60-90
	340-380
	
	Песчано-гравийно-галечниковый и песчано-глинистый с валунами и глыбами (гранодиориты)

	al 6 QII
	6-я надпойменная терраса
	100

(до 103)
	380-400,

Редко до 440
	до 40
	Песчано-глинистый и гравийно-галечниковый с валунами, песчано-гравийно-галечниковый с валунами


В качестве основания для фундаментов могут служить слои 2А, 2Б и 3. Рекомендована гидроизоляция подвалов.

В центральной части с. Манжерок на площадке строительства детского сада скважинами и шурфом вскрыт следующий разрез:

Слой 1. Почвенно-растительный, суглинистый, с корнями растений мощностью 0,2-0,5 м.

Слой 2. Суглинки желтые легкие с включением корней растений, гравия и песка пылеватого с мощностью прослоев до 4 см. Уплотнены слабо. Мощность слоя 2,0 м.

Слой 3. Пески темно-серые пылеватые, рыхлые, маловлажные. Мощность 0,9 м.

Слой 4. Галечники с песчаным заполнителем. Гальки до 20 см, окатанные и полуокатанные. Вскрытая мощность 2,5 м.

Разрез второй террасы описан у с. Манжерок. (Гурский, 1973):

Слой 1. Почвенно-растительный с угловатыми обломками коренных пород. Мощность 0,5 м.

Слой 2. Тонкое переслаивание грубозернистого песка с гравием. Мощность 1,6 м.

Слой 3.  Прослой галечника (7х10 см). Мощность 0,4 м.

Слой 4. Грубое переслаивание грубозернистого песка и гравия. Вскрытая мощность 1,0 м. 

Слои 3 и 4 могут служить основанием под фундаменты строений.

Грунтовые воды, предположительно, залегают на глубине 2,5-3,5 м. 

Характеристика более высоких террас приводится по данным геологической съемки 1:50000 масштаба 1973 г. (Гурский; Захаров и др.), а также поисковых работ на строительные материалы 1988 г. (Банников).

Фрагмент третьей террасы выделен на правом берегу р. Манжерок и полностью занят северной частью с. Манжерок. Состав отложений песчано-гравийно-галечниковый с редкими включениями валунов и глыб.

Участок четвертой террасы, морфологически представленный плоским холмом, сложен песками, перекрытыми сверху покровными супесями мощностью 1,0 м. Верхняя часть разреза на глубину 8-9 м – пески крупнозернистые, содержащие гравий до 6%. Залегают на гравелистых песках, быстро переходящих по простиранию в песчано-гравийные породы. Гравий в нижнем слое преобладает мелкий (5-10 мм), общее его содержание колеблется от 14,8 до 46%.

В левом борту р. Едрала у Заимки также обнаруживается песок на поверхности четвертой террасы.

Пятая терраса слагает восточную часть древней долины Катуни и протягивается от долины р.Едрала до долины р.Манжерок. На ее поверхности находится Манжерокское озеро. Состав отложений песчано-гравийно-галечниковый и песчано-глинистый с валунами и глыбами (гранодиориты). В верхней части разреза аллювий террасы перекрыт глинистыми и суглинистыми делювиально-пролювиальными отложениями, сносимыми со склонов г. Синюхи.

Шестая терраса, самая высокая на участке, занимает значительную часть площади развития аллювиальных отложений долины р. Катунь. Юго-западная ее часть, от южного выклинивания до р. Едрала, сложена галечниковыми отложениями, вскрытыми в южном карьере.

В разрезе шестой террасы севернее р. Едрала выделяется две толщи: верхняя песчаная и нижняя – гравийно-песчаная и песчано-гравийная.

Верхняя толща представлена песками разнозернистыми, от очень мелких до крупных и повышенной крупности. Преобладают пески средние и крупные. Присутствуют единичные включения гравия (размером 5-10 мм), но чаще встречаются прослойки мощностью до 10 см. Среднее содержание гравия 4,3%, а доля проб, содержащих гравелистые пески (гравия 7-15%), составляет 10%. Песчаная толща имеет массивное сложение, а также параллельно-горизонтальную и косую слоистость. Мощность песчаной толщи, слагающей центральную часть террасы, в максимальной части составляет 25-27 м.

С поверхности песчаная толща перекрыта покровными супесями и суглинками мощностью 1,0-1,4 м (в среднем 1,1 м), содержащими растительный слой мощностью 0,3 м. В центральной части террасы пески верхней толщи будут являться несущими грунтами фундаментов.

Нижняя толща отложений шестой террасы, обнажающаяся в плане ближе к ее периферии, представлена разнозернистыми песками с преобладанием крепнозернистых разностей. Включения гравия размером 5-10 мм представлены послойными скоплениями и рассредоточены в массе песка, нередко подчеркивая косую слоистость толщи. Среднее содержание гравия в песках составляет 9,2%.  Мощность этой толщи – 22-23 м. Судя по общему разрезу террас, она залегает в 5-8 м от скального основания.

Опасные геологические процессы и явления (ОГПиЯ) в районе исследования имеют широкое развитие и высокую интенсивность проявления. ОГПиЯ по генезису относятся к двум генетическим типам: эндогенным и экзогенным. Эндогенные процессы связаны с сейсмической активностью территории Горного Алтая. Экзогенные – представлены склоновыми; эрозионными, криогенными, обусловленными деятельностью поверхностных и подземных вод видами.

Сейсмическая активность в районе поселения определяется процессами, формирующими сейсмическую активностью территории всего региона. В районе с. Манжерок воздействие землетрясения 2003 г. проявилось в виде сейсмических сотрясений интенсивностью не менее 5 баллов по шкале MSK-64 и согласно карте общего сейсмического районирования (ОСР-97-А, В, С) и изменению № 5 к СНиП II-7-81 (от 01.01.2000) характеризуется интенсивностью 8 (карта А),, 8 (карта Б) и 9 (карта С) баллов. Самое сильное землетрясение (с магнитудой М=4,9) за период инструментальных сейсмических наблюдений (1963-2006 гг.) с эпицентром, расположенным в 20 км к северу от с. Манжерок, произошло в 1956 году. 

Плотность землетрясений в районе достигает 25 проявлений за 35 лет инструментальных наблюдений (1963-1998 гг.) – в среднем менее одного землетрясения интенсивностью 1-2 балла в течение года для средних грунтов условий г. Горно-Алтайска.

Район с. Манжерок по классификации объектов сейсмического микрорайонирования отнесён к классу «малых посёлков и сельских населённых пунктов с населением менее 3 тыс. человек». Территория ТЗ «Горнолыжный комплекс «Манжерок»» ( к объектам класса В, включающим «…средние промышленные предприятия и объекты сельскохозяйственного назначения, разрушение которых не представляет опасность для людей и животных» (прил. 2, РСН 60-86). Для таких объектов допускается оценка сейсмичности строительных площадок методом инженерно-геологических аналогий с использованием имеющихся материалов инженерно-геологических изысканий и данных СНиП II-7-81» (п. 1.9 РСН 60-86), согласно карте А общего сейсмического районирования ОСР-97-А (Комплект карт…, 1999). При отсутствии инженерно-строительных изысканий на конкретных участках, недостающая балльность может корректироваться на ±1 балл в зависимости от местных тектонических, геоморфологических, грунтовых условий.

Для изучаемого района исходная величина интенсивности сейсмического воздействия оценивается в 8 баллов (Комплект карт…, 1999), в пределах которой отмечаются участки 8-и и 9-и баллов (рис. 2.2).

Интенсивность сейсмического воздействия в 8 баллов возможна для большей части района исследования и включает поверхности 2-6-й надпойменных террас р. Катуни. Для территории ТЗ «Горнолыжный комплекс «Манжерок»» отнесение к 8-ми балльному участку подтверждается результатами инженерно-геологических изысканий, проведённых ОАО «Алтай-гео» на основании бурения и анализа проб, взятых в пределах поверхности 5-й террасы, сложенной суглинками и галечниками аллювиального стратиграфо-генетического комплекса средне-верхнечетвертичного (Q II-III) возраста, а также щебенисто-глыбовыми грунтами делювиально-коллювиального комплекса верхнечетвертичного-современного (Q III- IY) возраста.

Ареал с интенсивностью сейсмического воздействия в 9 баллов имеет ограниченное распространение и выделяется на ряде участков: в зоне выделенных тектонических нарушений; на участках подтопления и морозного пучения грунтов в пределах 1-й надпойменной террасы р. Катуни; на участках заболачивания поймы оз. Манжерок в пределах 5-й террасы; для ТЗ «Горнолыжный комплекс «Манжерок»» – в виде полосы у подножия гор Синюха и М. Синюха, сложенной суглинками аллювиально-пролювиального стратиграфо-генетического комплекса позднечетвертичного-современного (QIII-IY) возраста. Эти суглинки, вероятно, относятся к аккумулятивному телу древнего оползня. 

Из экзогенных процессов, обязанных своему проявлению внешним факторам, наиболее опасными для рассматриваемой территории являются склоновые, эрозионные, криогенные, обусловленные деятельностью поверхностных и подземных вод виды.

Склоновые процессы имеют особенности развития в зависимости от угла наклона и экспозиции склона. Для склонов северной экспозиции характерно развитие преимущественно, по типу дефлюкции, и, в меньшей мере, осыпания на крутых слабозаросших склонах. Каменные осыпи отмечены в горной части участка под острыми водоразделами на обрывистых склонах гор Синюха и Мал. Синюха. Относительно слабоподвижный характер осыпей определяется здесь наклоном склонов гор Синюха, приближающимся к углу естественного откоса.

Кроме процессов обвально-осыпного ряда в окрестностях озера Манжерок на склоне между вершинами Синюха и Мал. Синюха, в пределах проектируемой ТЗ «Горнолыжного комплекса «Манжерок»» зафиксирован древний оползень фронтального типа длиной до 1,8 км вдоль уступа. Возраст оползня определяется поздним плейстоценом-голоценом (QIII-IY) на основании слоя аллювиально-пролювиальных суглинков, выделенного при бурении ОАО «Алтай-Гео». Предполагается сейсмогенная природа оползня. По фазе развития ( это остановившийся массив, но учитывая наличие выходов грунтовых вод в виде родников, преобладание в составе склоновых образований лёссовидных суглинков, а также приуроченность к зоне разлома, возможна активизация оползневых процессов в теле ранее образовавшегося оползня в виде небольших оползней-оплывин второго порядка. 

В годы с аномально повышенным режимом осадков в зимний период необходимо предусмотреть вероятность схода лавин, которые в районе исследований происходят крайне редко. В ходе проведённых исследований лавинных свежих лотков не отмечено.

Эрозионные процессы связаны с деятельностью р. Катунь и её притоков (р. Муны, ручьи Манжерок и Едрала) и оз. Манжерокское. Река Катунь на манжерокских порогах имеет горный характер, определяющий активный характер боковой и донной эрозии. В районе с. Манжерок эти процессы смягчает цокольный характер берега. На западном склоне гор Синюха наблюдаются молодые эрозионные долины временных водотоков, отличающиеся большой глубиной вреза и наличием каменных россыпей по всей их длине. 

Криогенные процессы в пределах исследуемой площади представлены образованием наледей, условия для развития которых существуют из-за стеснения русла Катуни порогами. Кроме того, на первой террасе наблюдается мерзлотное пучение суглинков (при нормативной глубине промерзания в 1,80 м) и подтопление территории. Последний процесс определяет высокий уровень грунтовых вод на глубине менее 5,0 м от дневной поверхности (данные «АлтайТИСИЗ»).

С деятельностью поверхностных и подземных вод связано заболачивание в пойме оз. Манжерок и затопление территории поймы р. Катуни во время половодий. За счет подъема грунтовых вод наблюдаются и подтопления территории первой надпойменной террасы, а соответственно и расположенных там строений с. Манжерок.

Возможность карстовых процессов рассматривается в связи с распространением на площади карстующихся известняков и доломитов в отложениях баратальской свиты среднего рифея и каянчинской свиты позднего рифея, слагающихи западную половину участка (полосой вдоль подножия гор Синюха и Малая Синюха), у с. Манжерок на правом берегу р. Катунь и на южных склонах хребта, лежащего к северу от с. Манжерок. Карбонатные отложения служат основанием и для хорошо водопроницаемого террасового аллювия долины р. Катунь. В настоящее время активного карстообразовательного процесса не установлено, однако опасность карстообразования нужно учитывать при строительстве на участках с небольшой мощностью рыхлых отложений в пределах 1-й и 2-й надпойменных террас Катуни.

Исходя из вышесказанного, инженерно-геологические условия территории, в соответствие  с СП 11-105-97, определяются как сложные (III) с «весьма опасной категорией проявления природных процессов».По данным геолого-съемочных работ 1:50000 масштаба 1971-1972 гг. (Гурский, 1973) и 1969-1972 гг. (Захаров и др., 1973) месторождений рудных полезных ископаемых в пределах участка исследований не отмечено. Добыча строительных материалов (песок, гравий) производится из карьеров. 
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Рис 2.2– Схема развития опасных геологических процессов и сейсмического микрорайонирования района с. Манжерок
Условные обозначения 

Сейсмическая активность:
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	Опасные геологические процессы и явления.
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	активные (на крутых тектоногенных склонах)
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	слабовыраженные
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	стенка отрыва древнего оползня

	
	Связанные с деятельностью вод:
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	ареалы распространения суглинков тугопластичных, сильно пучинистых (по данным ОАО «Алтай-гео», 2007)
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	Зоны трещиноватости вдоль активных разломов
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	Надпойменные террасы р. Катуни
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	Водные объекты


2.2 Рельеф

Северная часть гор Алтая относится к денудационным складчато-глыбовым горам с эрозионно-денудационным рельефом. Описываемый район приурочен к средне- и сильнорасчлененным средневысотным горам с различными формами вершин, с участками слаборасчлененных холмистых плато (Набс.(БС)  = 900-1200 м, hотн .= 400-600 м). В пределах участка, где расположено Манжерокское сельское поселение, р. Катунь делала крутой изгиб вправо, а затем, в процессе поднятия гор Алтая, в результате последовательного врезания спрямила русло, образовав расширение долины.

Для горной части участка характерны острые пильчатые водоразделы и обрывистые склоны с многочисленными каменными осыпями. Наибольшие высоты отмечены для гор Синюха (1218,6-1221,2 м БС) и Малая Синюха (1197,1 м БС). У подножия Малой Синюхи расположено Манжерокское озеро. Крутизна западных склонов горы Синюха приближается к углу естественного откоса, склоны покрыты маломощным покровом элювиально-делювиальных образований, осыпями и россыпями. Наблюдаются молодые эрозионные долины временных водотоков, отличающиеся большой глубиной вреза и наличием каменных россыпей по всей их длине. Отмечены многочисленные следы скатывания обломочного материала со склонов; их мелкие тальвеги, как правило, лишены почвенно-растительного покрова. Интенсивны процессы осыпания больших участков склонов крупными блоками с последующим их разрушением и дроблением. Множество почти не ветвящихся промоин придают склонам характерную ребристость. 
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Рис 2.2-1 – Рельеф территории проектирования

В долине Катуни, имеющей ширину в районе Манжерока до 3,5-5 км, достаточно выдержана система речных террас. Их разделяют на две группы: высокие (4-я и выше) и низкие (1-3). Центральное место занимает 6-я терраса, возвышающаяся в наиболее высокой части на 103 м над руслом Катуни. Поверхность террасы полого-выпуклая, занята пашней и березово-сосновым лесом. Уступ террасы, имеющий крутизну до 14о, в центральной части изрезан ложками, глубина врезания достигает 10м..

Пятая терраса имеет превышение над уровнем русла 60-90 м. Слагает восточную часть долины Катуни и имеет серповидную форму, соответствующую положению древнего русла реки, впоследствии оставленного в результате прорыва и спрямления. Рельеф террасы ровный, в центре террасы располагается оз. Манжерокское. 

С запада к 6-й террасе примыкает фрагмент 4-й террасы овальной формы, морфологически представленный плоским холмом, возвышающимся на 53 м над руслом Катуни. На западе он выходит к с. Манжерок  и подрезается Чуйским трактом. Поверхность его слабоволнистая, занята сосновым лесом.

Низкие террасы (1-3), прослеживающиеся по обе стороны от русла Катуни и возвышающиеся над ним на 10-30 м, сохранили плоский рельеф.
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Рис 2.2-2 – Схема пригодности рельефа территории проетирования для размещения жилой и общественной застройки

2.3 Гидрология
Основными элементами гидрографической сети участка исследований являются река Катунь, реки Манжерок и Едрала и озеро Манжерокское. 

Река Катунь берет начало из ледника Геблера на южном склоне г. Белуха. Общая площадь водосбора – 60 900 км2, длина – 688 км. На всем протяжении река принимает 6 799 притоков, основные из которых находятся в верхнем и среднем течении. Расстояние от устья реки до с. Манжерок составляет около 132 км.

Река Катунь на большом протяжении носит горный характер. В период половодья скорости течения на стрежне реки могут превышать 4 м/с. В пределах рассматриваемой территории река приобретает черты равнинной реки (скорости течения в период половодья составляют 1,5 м/сек и несколько более), и лишь в районе манжерокских порогов её можно отнести к горной. 

Начало половодья приходится, в среднем, на первую декаду апреля и колеблется от третьей декады марта до третьей декады апреля. Средняя продолжительность половодья составляет 130 дней. Ход стока в период половодья определяется, в основном, интенсивностью таяния снега и льда в верхней части бассейна. В отдельные годы на максимум от таяния могут накладываться ливневые осадки, в этом случае наблюдаются экстремальные уровни воды, как, например, в 1969 г. Колебания уровней в средний по водности год достигают 5,0-5,5 м. Максимальная наблюденная амплитуда по водомерному посту Чемал в 1969 году составила 919 см. 

В районе с. Манжерок затопление территории происходит в пределах пойменной местности, однако наличие сужения в широтном отрезке р. Катуни ниже населенного пункта и двух порожистых участков здесь способствуют образованию наледей и подпора, что ведет к поднятию уровня в реке. На рисунке 3 показаны точки, в которых, по свидетельству местных жителей, вода подходила к оградам усадеб, либо затапливала части дорог, проложенных по пойме (например, в газовом хозяйстве). В целом, целесообразно часть прибрежной территории ниже сложившейся бровки берегового уступа не вовлекать в освоение как опасную с точки зрения возможного затопления.

Основными источниками питания реки в весенне-летний период являются снеговое и дождевое питание. Собственно ледники дают немногим более 5 % стока в год. Суммарный весенне-летний сток составляет более 75 % от годового. В осенний период могут наблюдаться небольшие и непродолжительные осенние паводки. В зимний период река питается за счет подземных вод. 

Продолжительность ледостава изменяется от 141 до 155 дней. Максимальная толщина льда в период ледостава может достигать 80-100 см. На стремнинах наблюдаются динамические полыньи, в местах выхода теплых подземных вод – термические полыньи. В теплые зимы значительные участки реки могут не покрываться сплошным ледяным покровом. 

Температура воды даже в летний период редко поднимается выше +14оС.

В границах территории проектирования находятся впадающие в Катунь реки Манжерок и Едрала, а также ряд мелких безымянных водотоков, питающихся за счет родников.

Реки Манжерок и Едрала – правые притоки Катуни длиной менее 10 км каждый. 

На всем протяжении носят горный характер, характеризуются значительными уклонами и большими скоростями течения (до 1-2 м/сек в период половодья). Начало половодья приурочено к первым числам апреля. 

Наиболее ранние даты вскрытия наблюдаются во второй декаде марта, наиболее поздние – во второй декаде апреля. Колебания уровней за год могут достигать 1-1,5 м. Продолжительность половодья составляет около 70-80 дней и в значительной степени зависит от зимнего снегонакопления и интенсивности таяния снега. Минимальная продолжительность составляет около 40 дней, максимальная – около 100 дней.

Максимальные расходы наблюдаются во второй-третьей декадах апреля и определяются интенсивностью таяния снега. Основным источником питания в период половодья являются талые воды, в летний период – подземные воды и летние осадки, в зимний период – подземные воды. Сток за половодье составляет обычно чуть менее половины и колеблется от 40 до 70 % стока за год.

Средняя продолжительность ледостава изменяется от 145 до 180 дней. Максимальные температуры воды наблюдаются в июле и составляют 12-14оС. Первые ледовые образования (забереги) появляются в конце октября – начале ноября. До полного замерзания, как правило, проходит около 2 недель.

Озеро Манжерокское расположено на правом берегу Катуни в 2 км юго-восточнее с. Манжерок. Уровень зеркала озера лежит на 88 м выше современного уреза Катуни на отметке 373,2 м (БС), зафиксированной на топографической основе 1:25000 масштаба. Озеро имеет форму эллипса, вытянутого с юго-запада на северо-восток. Площадь зеркала озера составляет 37,6 га, протяженность береговой линии 2687 м, длина 1112 м, ширина 430 м, объем воды в озере 810312 м3. Наибольшие глубины, по опубликованным данным, наблюдаются в средней части акватории и составляют немногим более 3 м.

Площадь водосборного бассейна озера (включая сам водоем) составляет 9,5 км2. Притоки озера представляют собой малые ручьи. Питание озера происходит за счет поверхностного и подземного притока. Расход воды обусловлен, отчасти, подземным и поверхностным оттоком, наблюдающимся лишь в период весеннего снеготаяния, а в основном – испарением с водной поверхности. Ежегодная амплитуда колебаний зеркала озера может составлять более метра. Максимальные уровни обычно наблюдаются во второй половине апреля, минимальные – отмечаются в декабре. Сооруженные ранее дамбы для поднятия уровня озера положительных результатов не дали. Озеро продолжает интенсивно зарастать. 

Основное количество воды поступает в озеро с поверхностным и подповерхностным стоком. Около половины воды поступает в озеро в период весеннего половодья. В этот период происходит аккумуляция воды в озере. В остальные сезоны наблюдается уменьшение водной массы. 
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Рис.2.3–Точки, в которых наблюдалось подтопление территории

Таблица 2.3–Расчетный годовой объем стока в оз. Манжерок

	Бассейн
	S бассейна питания, км2
	Половодье
	Годовой сток

	
	
	 h, мм
	Wx103,м3
	 h, мм
	Wx103,м3

	Год средней водности
	6,49
	56,2
	364
	211,9
	1375

	Год минимальной водности
	6,49
	0,0
	0,0
	109,2
	708


Примечание: h половодья  =  0,177 S +55,12   (R2 = 0,70),

h годовой     =  0,146 S +210,9   (R2 = 0,54).

Таким образом, приток в половодье может колебаться от 0 (год минимальной водности) до 364 тыс. м3 (средний по водности год), а годовой приток – от 708 до 1375 тыс. м3, соответственно.

Температурный режим озера обусловлен физико-географическими условиями, морфологическими особенностями озерной котловины, объемом его водной массы и притоком воды в озеро. Наибольший прогрев поверхности озера приходится обычно на вторую половину июля и может достигать 20-24оС. 

Ледовый припай появляется в третьей декаде октября, в ноябре озеро полностью замерзает. Продолжительность ледостава составляет  от 180 до 200 дней.

Воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые с минерализацией до 80 мг/дм3. Химический состав воды выражается формулой:
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В основу оценки природных условий и ресурсов территории сельского поселения легли материалы многолетних исследований авторов, анализа картографических, фондовых и статистических данных.

2.4 Климат

Температурный режим атмосферы в значительной мере определяет суммарная радиация (сумма прямой и рассеянной радиации). В течение зимы, т.е. с ноября по март, суммарная радиация составляет 920 МДж/м2. Весной происходит резкое возрастание суммарной радиации до 1190 МДж/м2. За три летних месяца с июня по август поступает в среднем 1970 МДж/м2. Осенью, в сентябре-октябре, наблюдается резкое сокращение суммарной радиации на величину до 50 МДж/м2. Годовая сумма составляет 4650 МДж/м2.

Продолжительность солнечного сияния зимой (с ноября по март) – 520 ч., весной (в апреле-мае) – 480 часов, летом (с июня по август) – 840 часов, осенью (в сентябре-октябре) – 320 часов, за год – 2160 часов.

Сумма температура выше +10°С составляет 2000-2100°С.

Переход средней суточной температуры через 0°С происходит в среднем 30 октября. Зима продолжается до 10 апреля. Зимой преобладает повышенное атмосферное давление, обусловленное влиянием Азиатского антициклона. При слабом его развитии территория Северного Алтая оказывается в сфере активной циклонической деятельности. Погода становится неустойчивой, с оттепелями, снегопадами, сильными ветрами. Нередко межсуточное изменение давления составляет около 20 гПа. В начале зимы циклоническая деятельность активнее по сравнению со второй её половиной, которая отличается более сухой и холодной погодой.

Для зимнего сезона весьма характерны фёны – местные теплые и сухие ветры, возникающие при наличии большого барического градиента между Азиатским максимумом и пониженным давлением над Западной Сибирью. Поток воздуха пересекает водораздельные хребты и при опускании в долину Катуни адиабатически нагревается. Облачность размывается, уменьшается количество атмосферных осадков. Поэтому высота снежного покрова невелика и редко превышает 10 см.

Среднесуточная температура за зимний сезон –8,6°С, средняя дневная –4,5°С, средняя ночная –14,2°С. Средняя температура самого холодного месяца – января по метеостанции Кызыл-Озек –15,9(С. Абсолютный минимум температуры по метеостанции составляет –44(С.

Лето может быть жарким либо прохладным, засушливым либо влажным. При ясной антициклональной погоде дневные температуры поднимается до +37°С, ночью – не опускается ниже +20°С. При прохождении арктических циклонов происходит резкое похолодание, но обычно холодная погода бывает кратковременной. Средняя температура самого теплого месяца – июля по метеостанции Кызыл-Озёк составляет +18,0°С, средняя дневная температура +24,1°С, ночная +10,4°С. Абсолютный максимум зафиксирован на отметке +37°С.

Продолжительность безморозного периода около 116-120 дней.

Относительная влажность воздуха характеризуется обращением годового хода, т.е. зимой она ниже, чем летом. Под влиянием фёнов в зимние месяцы она на 10-15% ниже, чем в бесфеновых долинах и составляет 62-65%. В летние месяцы – возрастает до 72-73%.

Манжерокское озеро находится в зоне оптимального соотношения тепла и влаги. Годовая сумма осадков составляет 550-600 мм. За холодный период года выпадает 80-90 мм, что составляет одну шестую часть годовой суммы.

В окрестностях озера высота снежного покрова изменчива. Обычно она составляет около 10 см, иногда превышает 20 см. Средняя повторяемость метелей 7-10 дней, наибольшая – 15-20 дней в течение зимы. Высота снежного покрова существенно различна для разных форм рельефа. Крутые каменистые склоны почти лишены снежного покрова; в долинах рек, ручьев, логов и на пологих склонах толщина его достигает 170-200 см.

Летом господствующими направлениями ветра являются юго-восточное, южное, юго-западное. Зимой наблюдается большая повторяемость ветра с запада, северо-запада, юго-запада. Среднегодовая повторяемость представлена в таблице 2.2.
Таблица 2.4–Повторяемость направлений ветра и штилей

	Станция
	Высота

Н, м
	Повторяемость  направлений за год, %
	Штиль

	
	
	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ
	

	Кызыл-Озек
	3110
	12
	3
	5
	16
	33
	6
	4
	21
	21

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2.5
Ландшафтно-растительное районирование  
Ландшафтная структура территории представлена на рис.2.5 и приводится в легенде.
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Рисунок 2.5–Ландшафтная карта участка Манжерок

Легенда к ландшафтной карте участка Манжерок

Алтае-Саянская физико-географическая страна,  Алтайская горно-складчатая, 

Северо-Алтайская физико-географическая провинция. Чергинский физико-географический район.

Местности:

1.
Песчано-гравийные и гравийно-галечниковые поймы больших рек с разреженной травяно-кустарниковой растительностью на аллювиальных луговых примитивных почвах.  Набс.= 296-300 м.

2.
Первые надпойменные террасы больших рек с березово-лиственнично-сосновыми лесами на серых лесных почвах. Набс.= 300-310 м.

3.
Вторые надпойменные террасы больших рек с березово-сосновыми лесами на серых лесных почвах. Набс.= 310-315 м.

4.
Третьи надпойменные террасы больших рек  с березово-сосновыми лесами на серых лесных почвах (селитебные территории). Набс.= 320-325 м.

5.
Наклонные слабо расчлененные поверхности четвертых надпойменных террас больших рек с агроценозами на месте березово-лиственнично-сосновых лесов на горных темно-серых лесных почвах. Набс.= 330-335 м.

6.
Наклонные слабо расчлененные поверхности четвертых надпойменных террас больших рек  с березово-лиственнично-сосновыми лесами на горных темно-серых лесных почвах. Набс.= 330-345 м.

7.
Наклонные слабо расчлененные поверхности пятых надпойменных террас больших рек с березово-лиственнично-сосновыми лесами на горных темно-серых лесных почвах. Набс.= 340-380 м.

8.
Наклонные и останцовые расчлененные поверхности пятых надпойменных террас больших рек  с березово-лиственнично-сосновыми лесами на горных темно-серых лесных почвах. Набс.= 340-370 м.

9.
Высокие речные террасы (5 террасы) плоские, с остаточными озерами, местами заболоченные, с осоково-злаково-разнотравными влажными и сырыми в комплексе с болотистыми лугами на луговых, лугово-черноземных выщелоченных и лугово-болотных перегнойных незасоленных почвах. Набс.= 370-380 м.

10.
Плоские слабо расчлененные высокие (6 и выше) речные террасы больших рек с травянистыми и кустарниковыми березово-сосновыми остепненными лесами (с частыми вырубками, занятыми пашней) на темно-серых и серых лесных почвах. Набс.= 380-400 м.

11.
Наклонные расчлененные высокие (6 и выше) речные террасы с березово-лиственнично-сосновыми лесами на горных темно-серых лесных почвах. Набс.= 370-390 м.

12.
Порожистые русла больших горных рек.

13.
Долины малых рек и ручьев террасированные со смешанными лесами, кустарником, лугами на лугово-черноземных, черноземно-луговых и пойменных лугово-болотных почвах.

14.
Ложбинообразные долины мелких постоянных водотоков (ручьев), нередко морфологически слабо выраженные, с сосново-березовыми травянистыми лесами на горных лугово-черноземных выщелоченных нещебнистых и слабощебнистых почвах. 

15.
Лога, балки, овраги с временными водотоками, со смешанными лесами и кустарниками на горно-луговых черноземных, аллювиально-луговых и оподзоленных почвах.

16.
Озера с чистым зеркалом воды.

17.
Крутые (20-45о) расчлененные горные склоны преимущественно солярных экспозиций с остепненными изреженными березовыми и березово-лиственнично-сосновыми лесами на маломощных сильнощебнистых горно-лесных темно-серых и серых оподзоленных почвах (Набс.= 340-600 м).

18.
Крутые скальные склоны преимущественно солярных экспозиций с обнажениями горных пород в сочетании с осыпями, с наличием слаборазвитого фрагментарного почвенно-растительного покрова.

19.
Умеренно крутые (15-30о) горные склоны солярных экспозиций с остепненными березовыми и березово-лиственнично-сосновыми лесами на маломощных горно-лесных темно-серых и серых оподзоленных почвах.

20.
Выположенные (10-150) горные склоны преимущественно солярных экспозиций с березовыми и березово-лиственнично-сосновыми лесами на горно-лесных темно-серых и серых оподзоленных почвах.

21.
Пологие (до 3-100) делювиально-пролювиальные придолинные склоны 

22.
Вершины и выположенные водораздельные поверхности со смешанными лиственнично-березово-сосновыми лесами, вторичными горными лугами на серых и темно-серых горно-лесных перегнойно-карбонатных почвах.

23.
Умеренно крутые (15-30о) теневые горные склоны с лиственнично-березовыми лесами на горных темно-серых лесных в комплексе с черноземно-скелетными (от 10% до 25%) почвах.

24.
Выположенные (10-150) теневые горные склоны с березовыми и березово-лиственнично-сосновыми лесами на горно-лесных темно-серых и серых оподзоленных почвах.

В структуре ландшафтов преобладают местности горные, занимающие три четверти (74,1%) площади рассматриваемого участка. 

Долинные ландшафты представлены местностями пойменных и надпойменных террас р. Катуни, ее русловыми комплексами и долинами малых постоянных и временных водотоков. Они, в совокупности, занимают 25,9% территории участка в северо-западной его четверти. 

2.6
Растительный мир
Территория поселения расположена в лесном поясе, где полно и широко представлена древесно-кустарниковая растительность. Нижняя граница леса начинается на высоте 270-400 м над уровнем моря (БС). Главными лесообразующими породами являются лиственница сибирская (ведущая порода), а также пихта сибирская, сосна обыкновенная и сибирская. Из лиственных пород часто встречаются береза повислая и осина, редко – тополь. 

Чистые сосновые леса довольно редки. Обычно – это березово-сосновые ассоциации, к которым с увеличением высоты примешивается лиственница, сначала отдельными экземплярами, но постепенно, начиная с высоты 700 м, завоевывающая ведущее положение. Сосне нередко сопутствуют крупные кустарники: черемуха, рябина, калина, рододендрон, а также мелкие, являющиеся, в основном, компонентами степных ассоциаций – спирея средняя, кизильник черноплодный, шиповник. Встречаются малина, волчеягодник. По понижениям господствуют ивы.

Среди злаков, большинство из которых являются длительновегетирующими многолетниками, преобладают мезофильные виды – ежа сборная, овсяница луговая, мятлик луговой, тимофеевка луговая, волоснец сибирский, а также плотнодерновинный мезофит – щучка дернистая. Значительно количество и мезо-ксерофитов: вейника наземного, мятлика узколистного и др. Ксерофиты встречаются реже: тонконог стройный, типчак, ковыль-волосатик и др.

На втором месте по обилию находится семейство сложноцветных, представленное однолетними и многолетними травянистыми растениями и полукустарниками самого разнообразного внешнего вида. Заметную долю в травостое занимают бобовые, и в первую очередь мезофиты. Значительным количеством видов представлено семейство розовоцветных: лапчатками, манжетками, лабазниками, кровохлебкой лекарственной и др. 

В горах значительная роль принадлежит зонтичным.

Натурные исследования, проводившиеся в апреле 2007 г. позволили выявить первоцветы, произрастающие в Майминском районе. На берегу Катуни (на первой каменистой террасе) обнаружены редкие виды: Gagea sp. (гусинолук) и Tulipa sp. (тюльпан), которые включены в Красную книгу Республики Алтай, а также Pulsatilla patens (L.) Mill. (прострел). По берегам ручья Манжерок произрастают Tussilago farfaria L. (мать-и-мачеха) и Mulmonaria mollis Wulf. ex Hornem. (медуница мягенькая). В травянистом ярусе сосновых и березово-сосновых лесов обильно цветет Anemone altaica Fisch. ex Mey (ветреница алтайская). В окрестностях с. Озерное обнаружена единственная куртина Daphne mezereum L. (волчник обыкновенный), который также входит в состав редких «краснокнижных» видов Республики Алтай.

Водная растительность Манжерокского озера (оз. Доингол) была подробно исследована В.В. Ильиным в течение 1964-1976 гг. В последующие годы специальные исследования не повторялись, какие-либо публикации отсутствуют, поэтому для уточнения вопроса требуются дополнительные ботанические исследования. 

Животный мир

Непосредственно на рассматриваемой территории отмечены следующие виды: птицы – горихвостка обыкновенная, дрозд рябинник, дупель лесной, дятел пестрый большой, дятел пестрый малый, зяблик, иволга обыкновенная, конек лесной, коростель, коршун, кукушка обыкновенная, мухоловка серая, неясыть, овсянка обыкновенная, пеночка-теньковка, поползень обыкновенный, синица большая, чечевица обыкновенная; млекопитающие – бурозубка обыкновенная, бурозубка средняя, заяц-беляк, колонок, крот сибирский, лисица обыкновенная, ночницы прудовая и усатая, ондатра, полевки водяная, красно-серая, обыкновенная, темная и узкочерепная, трубконос большой, ушан бурый, хорь светлый; пресмыкающиеся – гадюка обыкновенная, уж, ящерицы живородящая и прыткая; амфибии – лягушка озерная.

2.7
Почвы
На большей части территории поселения развиты горные темно-серые и серые лесные почвы под березово-лиственнично-сосновыми лесами по пологим и покатым склонам и на речных террасах и выровненных участках, а также горные черноземы выщелоченные и оподзоленные. 

Мощность гумусового горизонта у горных серых лесных почв от 23 до 39 см. Содержание гумуса в горизонте А серых лесных почв колеблется от 2,63 до 6,82%, в темно-серых – от 7,38 до 12,83%. С глубиной его содержание в последних уменьшается постепенно, а в серых – резко. Серые лесные почвы отличаются и более кислой реакцией (рНводн.=3,9-4,4).

Черноземы выщелоченные формируются на покровных нелессовидных супесчаных отложениях. Карбонаты вымыты из всего почвенного профиля. По содержанию гумуса в горизонте А черноземы выщелоченные малогумусные – от 4,18 до 5,14%. В нижележащем горизонте количество гумуса у горных черноземов резко убывает до 1,74%, а у негорных – постепенно до 3,06%.  Реакция почвенного раствора в верхних горизонтах от среднекислой до нейтральной (рНводн.=5,4-7,0). 

По более крутым склонам солярных экспозиций развиты черноземно-скелетные и скелетные почвы. Профиль черноземно-скелетных почв развит слабо. Содержание гумуса в горизонте А – от 11,4 до 11,92%, реакция почвенного раствора слабокислая (рНводн.=5,9-6,5). У скелетных почв с поверхности выделяется мелкоземистый прогумусированный горизонт до 4 см с обилием хряща и щебня, ниже идет плотная почвообразующая горная порода (элювий).

В межувалистых понижениях, ложбинах, логах широкое развитие получили лугово-черноземные, луговые и лугово-болотные почвы.

К более высоким абсолютным отметкам и более расчлененным участкам приурочены горные лугово-черноземные почвы. По содержанию гумуса в горизонте А почвы делятся на тучные (9,01-9,50%) и среднегумусные (6,01-9,00%). Реакция почвенного раствора по всему профилю от средне- до сильнокислой (рНсолевая = 4,1-4,9%)

В днищах понижений, ложбин, логов сформировались луговые и лугово-болотные перегнойные почвы.

В пойме р. Катунь получили развитие аллювиальные дерновые обычные (по высоким, средним и повышенным частям низкой поймы) и аллювиальные луговые примитивные (по понижениям прирусловой части поймы) почвы. Почвы многогумусовые. Мощность гумусового горизонта колеблется от 40 до 42 см. Содержание гумуса в горизонте А колеблется от 6,46 до 9,65% и вниз по профилю уменьшается постепенно. Реакция почвенного раствора по всему профилю слабокислая (рНводн. = 5,6-6,4).

Аллювиальные луговые примитивные почвы имеют неразвитый профиль. В нем выделяется небольшой по мощности гумусовый горизонт А (4 см), ниже идут слои различного механического состава и сложения. Механический состав почв супесчаный, почвообразующая порода – аллювиальные слоистые отложения. Гумусонакопление слабое и прерывистое, содержание гумуса не превышает 2%. Реакция почвенного раствора в верхних горизонтах нейтральная (рНводн. =6,6).

2.8
Полезные ископаемые

На территории Манжерокского сельского поселения расположены следующие участки недр, предоставленные в пользования, а также месторождения и проявления полезных ископаемых, учтенных Государственным балансом запасов полезных ископаемых и Государственным кадастром месторождений и проявлений полезных ископаемых: 
Объекты ГКМ

- месторождение Участок Черемшанский II (гравийно-песчаный материал);

- участок Едрала (пески, гравийно-песчаный материал); 

- месторождение Карьер Широкий Лог-1 (гравийно-песчаный материал); 

- месторождение Карьер Широкий Лог-2 (гравийно-песчаный материал);

- месторождение участок Новый (гравийно-песчаный материал); 

- участок Известковый (карбонатное сырье для извести); 

- месторождение Манжерокское, участок Известковый-1 (известняк (карбонатное сырье для извести)); 

Лицензионные участки

- участок недр Черемшанский-3 (песчано-гравийно-валуновые отложения); 
- участок недр ЧТ-475 (валунно-галечно-песчаные отложения); 

- участок недр Известковый-2 (известняк строительный); 

- участок недр Известковый-1 (известняк). 

3
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ

3.1. Сведения о планах и программах стратегического и комплексного социально-экономического развития муниципального образования
Генеральный план муниципального образования Манжерокское сельское поселение Майминского района Республики Алтай разрабатывался с учетом обозреваемых ниже документов.

Согласно Стратегии социально-экономического развития Сибирского-федерального округа до 2035 года (распоряжение Правительства РФ от 26 января 2023 г. № 129-р) в число приоритетных инвестиционных проектов входит развитие всесезонного курорта «Манжерок»: количество создаваемых рабочих мест – 1 тыс., объем инвестиций, млрд. рублей – 21, срок реализации – 2035 год. 
Стратегия социально-экономического развития Манжерокского сельского поселения Майминского района Республики Алтай на период до 2035 года, утв. решением Совета депутатов Манжерокского сельского поселения Майминского района Республики Алтай от 19.12.2024 №27-6.

Цель разработки Стратегии – это определение путей и способов обеспечения устойчивого повышения благосостояния жителей поселения, динамичного развития экономики в долгосрочной перспективе.

Основной задачей деятельности муниципального образования «Манжерокское сельское поселение» (далее - поселение) является создание условий и предпосылок для повышения качества жизни населения, обеспечение уверенного, долгосрочного роста реальных доходов граждан. Для того чтобы добиться положительного социально-экономического эффекта, повысить привлекательность поселения, необходимо спрогнозировать его место и роль в будущем, оценить его потенциал и возможности реализации. 
Социально-экономическое развитие муниципального образования Манжерокское сельское поселение Майминского района Республики Алтай определяется Стратегией социально-экономического развития Республики Алтай на период до 2035 года, утвержденной постановлением Правительства Республики Алтай 13.03.2018 № 60(далее - Стратегия). Органам местного самоуправления Республики Алтай при разработке документов стратегического планирования муниципальных районов, городских округов и поселений рекомендовано руководствоваться Стратегией и при необходимости вносить уточнения и корректировки в ранее принятые документы стратегического планирования. Основной целью социально-экономической политики Республики Алтай на период до 2035 года является саморазвитие и достижение стандартов жизни населения:

Главная стратегическая цель будет достигнута с использованием потенциала уникального природно-территориального комплекса региона и формированием структуры региональной экономики, соответствующей миссии и приоритетам Стратегии, решением следующих стратегических задач:

1) результативное управление территориями с учетом принципов «зеленой» экономики;

2) развитие человеческого капитала;

3) развитие и модернизация транспортной и инженерной инфраструктуры;

4) совершенствование государственных механизмов управления экономикой, экологией и социальной сферой Республики Алтай. 

Целью развития туризма в Республике Алтай на долгосрочную перспективу является повышение конкурентоспособности туристского рынка Республики Алтай, удовлетворяющего потребностям российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах.

Основными стратегическими задачами развития туризма на долгосрочную перспективу являются: 

развитие и модернизация существующей туристской инфраструктуры; 

формирование и развитие на территории республики всесезонных туристско-рекреационных кластеров; 

развитие санаторно-курортного комплекса; создание комфортной и доступной туристской среды, повышение качества туристических услуг;

формирование положительного туристского имиджа региона, формирование и продвижение бренда «Горный Алтай» и туристских возможностей региона на международный туристский рынок.

Реализации всех вышеназванных задач способствует выполнение следующих мероприятий:

снятие инфраструктурных ограничений;

развитие воздушного сообщения, расширение перечня городов, с которыми будут налажены прямые авиасообщения, строительство новых посадочных площадок, расширение и удешевление авиаперевозок;

развитие гостиничного рынка, сектора общественного питания;

строительство и реконструкция дорожно-транспортной сети;

развитие системы водных туристических маршрутов, проведение реконструкции и строительства причальных сооружений;

вовлечение новых территорий республики в деятельность туристической отрасли, в том числе с целью снижения существующих нагрузок на освоенные рекреационные районы (Чемальский, Майминский);

модернизация и развитие туристской инфраструктуры в уже освоенных районах, особенно в плане комплексности предоставляемых услуг (оздоровление, экскурсионное обслуживание и др.);

обеспечение опережающего развития инфраструктуры управления отходами, а также энергетической, инженерной, транспортной и придорожной инфраструктуры в наиболее привлекательных для туризма территориях;

выравнивание сезонности путем создания туристской инфраструктуры круглогодичного действия и туробъектов, ориентированных на зимние виды отдыха, в частности, горнолыжных комплексов (Семинский перевал, Манжерок, Артыбаш и др.);

развитие молодежного и делового туризма;

повышение уровня поддержки и инвестирования в развитие ресурсно-рекреационного комплекса на федеральном и региональном уровне.

Всесезонный курорт «Манжерок» входит в число крупных инвестиционных проектов. 
Государственные программы Республики Алтай:

-
Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды, утвержденная постановлением Правительства Республики Алтай от 13 сентября 2017 года № 228, в редакции постановления Правительства Республики Алтай от 3 марта 2023 года № 82);

-
Программа развития «Сильный Алтай», утвержденная распоряжением Правительства Республики Алтай от 5 ноября 2019 г. № 593-р;

Согласно Плану мероприятий («дорожной карты») по реализации программы развития «Сильный Алтай» на проектируемой территории планируется:

-
строительство линий ЛЭП 110 кВ от ПС 110/10 кВ кВ «Сибирская монета». Строительство линий ЛЭП 110 кВ от ПС 110/10 кВ «Сибирская монета» до ПС 110/10 кВ «Манжерокская», 2023-2025гг.

Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Майминский район» на период до 2035 года (решение Совета депутатов Майминского района от 26.12.2018 №5-1)

· Майминский район - важное связующее звено Республики Алтай, так как основная транспортная магистраль – Чуйский тракт – открывает «ворота» в республику через районный центр Майму. 

Республика Алтай является лидером среди регионов Сибирского федерального округа по численности размещенных лиц в коллективных средствах размещения и входит в первую десятку регионов-лидеров по приему туристов в России, что обусловлено наличием на территории региона уникальных природно-рекреационных ресурсов, в том числе, Телецкого озера, а также значительным культурно-историческим потенциалом и разнообразием этнических культур. Туристская инфраструктура представлена на всей территории Республики Алтай, но основная ее часть сосредоточена на территории Чемальского, Турочакского и Майминского районов. Это продиктовано транспортно-логистической доступностью объектов туристской индустрии и показа, природно-климатическими условиями и наличием сформированных продвинутых туристских брендов. 

В настоящее время территория Майминского района используется как зона отдыха для туристов и местных жителей, особенно большой наплыв отдыхающих прослеживается в летнее время в выходные дни. Плотность турбаз, спортивно-туристических комплексов и баз отдыха в этом районе выше, чем в остальных. В последние годы поток инвестиций в туристические проекты на Горном Алтае заметно увеличивается. Развиваются существующие турбазы, возникают новые объекты туризма. Одним из самых крупных проектов, входящих в региональную целевую программу социально-экономического развития Майминского района, является строительство горнолыжного комплекса на горе Малая Синюха в окрестностях озера Манжерок.
Майминский район обладает значительным рекреационным ресурсом, поэтому в системе действующих документов регионального уровня район имеет следующие стратегические направления развития с учетом перспектив пространственного развития: проект «Создание биофармацевтического кластера Республики Алтай», создание туристской инфраструктуры круглогодичного действия и туробъектов, ориентированных на зимние виды отдыха, реабилитация, агропищевое производство, транспортная инфраструктура.

Главный стратегический приоритет: вывод района на новый уровень развития посредством формирования и реализации модели устойчивой социально-экономической инфраструктуры на основе природно-территориального комплекса.

Основная цель развития туризма на территории района: формирование принципиально новой политики развития туризма как приоритетной отрасли экономики района.

Основные задачи состоят в следующем:

· создание современного туристского рынка на основе развития конкуренции, создания корпоративных связей между субъектами турбизнеса;

· стимулирование местного предпринимательства в сфере туризма, поддержка малого предпринимательства;

· создание системы информационного обеспечения туризма и рекреации, содействие активной рекламной деятельности;

· сохранение природного и историко-культурного наследия, развитие музейно-выставочного дела;

· создание новых рабочих мест в сфере туризма и обслуживающих его отраслях; 

· содействие развитию системы обучения и подготовки профессиональных кадров для сферы туризма;

· воспитание населения и формирование условий для его содействия приоритетной отрасли экономики района;

· развитие сотрудничества в области туризма с соседними районами и регионами;

· создание системы охраны природы, рекультивации, очистки и благоустройства туристских объектов.

Муниципальные программы муниципального образования «Майминский район» Республики Алтай, действующие на период разработки проекта внесения изменений в Генеральный план. 

3.2. Современное экономическое состояние поселения 
Муниципальное образование «Манжерокское сельское поселение» является третьим по численности населения в Майминском районе. Село Манжерок входит в число наиболее крупных населенных пунктов района. 
Основными отраслевыми направлениями в поселении являются рекреационная деятельность и сельское хозяйство животноводческого направления. Лесозаготовительная и деревоперерабатывающая промышленность работают на обеспечение потребностей местного населения.

Часть промышленной продукции и услуг производится индивидуальными предпринимателями: обработка древесины, добыча полезных ископаемых (известняк), выпечка хлеба.

Наибольшую часть в малом предпринимательстве занимает торговля и общественное питание. На втором месте - оказание услуг по доставке грузов перевозке пассажиров. 

Ведущей отраслью становится туристическая деятельность. По данным Прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Майминский район» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026  годов (распоряжение администрации муниципального образования «Майминский район» от 14.11.2023 №844-р) туристский поток в Майминском районе (с учетом неорганизованных туристов) на 1 января 2023 года составил 671,8 тыс. человек, что выше аналогичного периода прошлого года на 84,4 тыс. человек или на 114,4 % (587,4 тыс. человек). Рост турпотока связан с увеличением числа туристических объектов и 5 предоставляемых услуг туристам, строительством больших отелей, глэмпингов, увеличением пассажиропотока Горно-Алтайского аэропорта.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами предприятий, в 2022 году составил 5773,1 млн. руб., темп роста к аналогичному периоду прошлого года 121,0%. Увеличение общего объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами предприятий обусловлено следующими факторами: увеличение оказываемых медицинских услуг по уходу с обеспечением проживания (госпиталь на базе Майминской РБ); увеличение предоставления платных услуг по дошкольному, школьному образованию и дополнительному образованию детей и взрослых; увеличением оказываемых услуг ООО «ВК «Манжерок», СОК «Атлант».

Объем инвестиций в основной капитал на 1 января 2023 года по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства (крупные и средние организации) составил 17152,27 млн. руб. (ИФО 413,9 % в сопоставимых ценах). Из них инвестиции в основной капитал за счет бюджетных средств - 878,2 млн. руб., за счет внебюджетных источников - 16274,1 млн. руб. Причиной увеличения объема инвестиционных вложений в основной капитал в 2022 году являлось в том числе строительство крупного гостиничного комплекса и сопутствующей к нему рекреационной инфраструктуры ООО «ВК Манжерок». 

Турпоток в Республику Алтай за 9 месяцев 2023года составил 2,24 млн человек. Это на 5% больше, чем в 2022-м. Ожидается, что до конца 2024 года регион примет около 2,4 млн гостей.

В 2021г. Всесезонный курорт «Манжерок» посетило более 400 тысяч туристов, в 2022 году - более 520 тыс. человек. Соответственно, турпоток курорта составляет 25% от турпотока республики, 76% от турпотока Майминского района. 
С вводом в эксплуатацию пятизвёздочного отеля будет создано более 2 тысяч рабочих мест. Помимо туристической составляющей, у курорта «Манжерок» весомая роль в локальной экономике региона. Сегодня курорт выступает драйвером экономики и влияет на социально-экономическое развитие всего Сибирского Федерального округа. Отмечен Русским географическим обществом как «горнолыжный курорт – драйвер устойчивого развития». Манжерок стал лауреатом в номинации «Лучший в России горнолыжный отель».

На курорте сейчас работает 450 человек, а расчетный уровень занятости – 1500 сотрудников. Таким образом, курорт станет самым крупным в Республике Алтай работодателем туристической индустрии.

Продолжается реализация других инвестиционных объектов – развитие ООО «Алтай-Резорт», ООО «СКП «Татнефть - Ак Барс».

В перспективе Манжерокское сельское поселение будет только усиливать свои позиции в туристической деятельности как Майминского района, так и республики Алтай в целом. Далее представлены крупные инвестиционные проекты Майминского района, расположенные как на территории Манжерокского сельского поселения, так и на соседних территориях.

Таблица 3.2-1 – Инвестиционные проекты со статусом регионального значения

	№ пп
	Наименование проекта
	Суть проекта
	Место реализации проекта
	Сроки реализации
	Создание рабочих мест

	1
	Строительство лечебно-оздоровительного круглогодичного лагеря для детей с образовательным уклоном
	Строительство в МО «Майминский район» детского лечебно- оздоровительного лагеря с образовательным уклоном позволит проводить профилактику и лечение детей не только в весенне- летний период, а также в осенне-зимний с предоставлением
образовательных услуг.
	Майминский район, село Манжерок
	2017-2029
	36

	2
	Строительство и функционирование детского санатория в с. Манжерок
	Создание детского комплекса, включающего детский лагерь и детский оздоровительный центр, с целью оказания услуг
обучения и воспитания, развития и совершенствования уникального своеобразия каждого ребенка. Главной целью создаваемого комплекса является воспитание свободной,
творческой, широко образованной личности, лидера, гражданина своей страны, человека, генерирующего гармонию и прогресс.
Проектом предусмотрено создание доступной среды для детей с особенными потребностями здоровья.
	Майминский район, село Манжерок
	2020-2031
	31

	4
	Строительство эко-отеля «Катунь» 

	Строительство современных комфортабельных эко-отелей премиум-класса , инвестиционная площадка расположена в Майминском районе, Манжерокское сельское поселение, на берегу реки Катунь
	Майминский район, 
	2020-2034
	80

	5
	Всесезонный курорт «Манжерок»
	Проектирование и строительство крупного гостиничного комплекса «Всесезонный курорт «Манжерок», а также
сопутствующей инфраструктуры к нему, с круглогодичным оказанием рекреационно-развлекательных услуг в рамках развития внутреннего и въездного туризма.
	Майминский район с. Озерное
	2020-2035
	1100

	6
	«Строительство туристической базы-пансионата»
	Строительство туристической базы-пансионата для родителей
детей, находящихся в детском лечебно-оздоровительном лагере с образовательным уклоном на 100 мест.
	Майминский район, село Манжерок
	2021-2025
	17

	9
	Строительство этно-парка Прикатунье
	Создание крупного рекреационного оздоровительного комплекса категории «пять звезд» на территории Манжерокского сельского поселения.
	Майминский район, Манжерокское сельское поселение
	2023-2029
	215

	11
	Сетевой проект по развитию зарядной инфраструктуры для электротранспорта в Республике Алтай
	Проект подразумевает создание и развитие инфраструктуры для электромобилей вдоль основных туристических автомобильных маршрутов, что положительно повлияет на экономику региона и будет способствовать формированию рынка аренды,

обслуживания и ремонта электромобилей.
Проектом предполагается установка 38 станций быстрой и медленной зарядки на региональных и федеральных

автодорогах. Автомобильные трассы, которые будут обеспечены электрозарядной инфраструктурой:

1 этап - г. Горно-Алтайск – с. Чемал. Предполагаемые места установки 3 станция–в населенных пунктах Манжерок, Усть- Сема, Чепош или Узнезя.

2 этап – г. Горно-Алтайск – с. Онгудай – с. Кош-Агач – с. Ташанта.

3 этап – г. Горно-Алтайск – с. Усть-Кан – с. Усть-Кокса.

Также проектом предусмотрено формирование услуг каршеринга электроавтомобилей и автомобилей с ДВС.
	г.Горно-Алтайск, Майминский район
	2023-2027
	9

	12
	Многофункциональный комплекс придорожного сервиса «FAMILY-НАВИГАТОР»
	Создание придорожного комплекса многофункционального назначения
	Майминский район, с. Карлушка
	2022-2036
	45


3.3.
Население и трудовые ресурсы
Согласно данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю и Республике Алтай численность Манжерокского сельского поселения (далее – Алтайкрайстат) на 01.01.2024 г. составила 1602 человека. 

Согласно данным Администрации сельского поселения (программа «Парус» Министерства финансов Республики Алтай) численность населения составила 2509 человек: с. Манжерок – 2117 человек, с. Озерное – 392 человека. Порядка 85% от численности населения поживает в селе Манжерок, хотя в последнее время стало получать некоторое развитие село Озерное.

Таблица 3.3-1 – Численность постоянного населения Манжерокского сельского поселения (по данным Алтайкрайстат)
	Показатели
	2017г.
	2018г.
	2019г.
	2020г.
	2021г.
	2022
	2023
	2024

	Численность постоянного населения, чел.
	1815
	1934
	1964
	1943
	1957
	1980
	1611
	1602
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Рис.3.3-1- Изменение численности населения Манжерокского сельского поселения

Отмечается ежегодный прирост численности населения. 

Формирование численности населения зависит от естественного и механического (миграционного) движения населения.

Таблица 3.3-2 - Демографические показатели Манжерокского сельского поселения 

	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	Среднегодовое значение

	Численность населения на начало года, чел.
	1964
	1943
	1957
	1943
	1957
	1891
	100,0

	Число родившихся, чел.
	18
	23
	22
	23
	22
	20
	1,0

	Общий коэффициент рождаемости (чел. на 1000 чел. населения)
	9,2
	11,8
	11,2
	9,6
	10,6
	Х
	Х

	Общий коэффициент рождаемости по Майминскому району
	10,8
	10,3
	10,9
	10,9
	-
	Х
	Х

	Число умерших, чел.
	23
	18
	24
	26
	18
	22
	1,2

	Общий коэффициент смертности (чел. на 1000 чел. населения)
	11,8
	9,2
	12,2
	14,5
	11,2
	Х
	Х

	Общий коэффициент смертности по Майминскому району
	9
	9,9
	13,8
	11,5
	-
	Х
	Х

	Естественный прирост/ убыль населения, чел.
	-5
	5
	-2
	-7
	-1
	-2
	-0,1

	Миграционный прирост/ убыль населения, чел.
	-16
	9
	25
	-362
	-8
	-70
	-3,7

	Общий прирост численности населения
	-21
	14
	23
	-369
	-9
	-72
	-3,8


Показатели рождаемости по поселению соответствуют показателям рождаемости по району. Общий коэффициент рождаемости по сельскому поселению в 2022 году составил 9,6 промилле, по Майминскому району – 10,9 промилле. В 2023 году данный показатель по поселению достиг значения в 10,6 промилле.  

Общий коэффициент смертности по сельскому поселению в 2022 году составил 14,5 промилле. В тот же период данный показатель по Майминскому району отмечен на уровне 11,5 промилле. К 2023 году уровень смертности в поселении снизился до 11,2 промилле. 

Миграционный прирост имеет скачкообразную динамику. 

Сформировавшиеся за последние годы изменения естественного и механического прироста привели к определенной структуре возрастного состава населения. Показатели возрастной структуры населения представлены в таблице 3.3-3.

Таблица 3.3-3 – Возрастная структура населения Манжерокского сельского поселения 
	Показатель
	2020г.
	2021г.
	2022г.
	2023 г.

	
	чел.
	%
	чел.
	%
	чел.
	%
	чел.
	%

	Численность населения, всего
	1943
	100,0
	1957
	100,0
	1980
	100,0
	1611
	100,0

	моложе трудоспособного возраста
	450
	23,2
	443
	22,7
	440
	22,2
	383
	23,8

	трудоспособного возраста
	1072
	55,2
	1056
	54,0
	1125
	56,8
	912
	56,6

	старше трудоспособного возраста
	97
	21,7
	458
	23,4
	414
	20,9
	316
	19,6
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Рисунок 3.3-2 – Соотношение возрастных групп населения Манжерокского сельского поселения 

[image: image26.png]* MOTOZe TPYAOCIOCOGHOrO
Bo3pacTa

- TPYAOCIOCOGHOr0 Bo3pacTa

CTapIe TPyI0CIoCOGHOTO
Bo3pacTa





Рисунок 3.3-3 – Возрастная структура населения поселения, % (2022г.)

Наблюдаются следующие тенденции в формировании возрастных групп населения:

-
растет доля лиц трудоспособного возраста (миграционный приток),

-
растет доля лиц старше трудоспособного возраста (увеличивается нагрузка на трудоспособное население). 

3.4
Жилищная сфера

Жилищный фонд – совокупность всех жилых помещений независимо от форм собственности, включая жилые дома, специализированные дома, квартиры, служебные жилые помещения, иные жилые помещения в других строениях, пригодные для проживания.

Жилищный фонд Манжерокского сельского поселения на начало 2024 года составлял 79,7 тыс. кв. м. Существующий жилой фонд Манжерокского сельского поселения представлен домами усадебного типа.

Жилищная обеспеченность - 31,7 кв. м на человека. Аналогичный показатель по республике Алтай в 2022 году составлял 24,3 кв. м на человека (в сельской местности – 23,7 кв. м на человека). 

В период 2018-2022 гг. на территории поселения введено жилья общей площадью 24,5 тыс. кв. м.

Активное жилищному строительству способствовало повышение привлекательности территории.

В среднесрочной перспективе планируются мероприятия по благоустройству территории поселения, в том числе освещение и озеленение улиц, благоустройство общественных территорий, расширению жилищной застройки.

3.5
Социальная сфера

Задача оценки социальной сферы – выявить перечень существующих объектов, в том числе техническое состояние зданий, в которых они размещены, фактическую загруженность действующих объектов, чтобы в дальнейшем рассчитать потребность в объектах социальной инфраструктуры и оценить обеспеченность населения.

Социальная сфера сельского поселения представлена следующими объектами: образования, культуры, здравоохранения, спорта.

Учреждения образования

Образовательная система в поселении представлена:

МБДОУ «Детский сад «Белочка», с Манжерок,

МБОУ «Манжерокская СОШ», с. Манжерок, 

МБДОУ «Детский сад «Белочка» введен в эксплуатацию в 1978г. Проектная мощность – 65 мест. Фактическая посещаемость – 78 человек. Заполняемость – 100%. Очередь на получение дошкольного образования – 18 дошкольников. В подготовительной к школе группе отсутствует спальня (групповая комната совмещена со спальней), отсутствует физкультурный зал (музыкальный зал также совмещен с физкультурным залом). Отсутствуют помещения для хранения игрушек, оборудования, инвентаря и помещения для хозяйственных нужд. Овощехранилище в аварийном состоянии. Отсутствует возможность размещать детей до 1 года. 

На базе МБОУ «Манжерокская СОШ» действуют дошкольная группа – 23 человека. 

В связи с ростом прибывающего населения с. Манжерок и с. Озерное, возрастает и потребность родителей в дошкольных учреждениях. 

МБОУ «Манжерокская СОШ» рассчитана на 320 учеников. Фактическое количество учеников – 236. Обучение ведется в две смены. Поэтому с учетом растущего населения необходимо предусмотреть строительство новых объектов образования, отвечающих всем современным нормам.

Обеспеченность – 73% с учетом режима обучения в 1 смену. 

Среди учреждений дополнительного образования действует выносной класс Майминской школы икскусств (обучается 45 детей): 

музыкальное направление («Фортепиано»),

художественное направление («Живопись»).

Обеспеченность дополнительным образованием – 100%.

На базе МБОУ «Манжерокская СОШ» организован Спортивный клуб с целью проведения спортивно-массовых мероприятий и физкультурно-оздоровительной работы во внеурочное время.
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Рисунок 3.5-1 – Схема размещения образовательных учреждений на территории Манжерокского сельского поселения
Учреждения здравоохранения (регионального значения)


В перечень объектов здравоохранения на территории Манжерокского сельского поселения входят структурные подразделения БУЗ РА «Майминская РБ»: 

Манжерокская врачебная амбулатория (с. Манжерок), на 37 посещений в смену. Введена в эксплуатацию в 2009 году. 

ФАП села Озерное, введен в 2024г. Рассчитан на 25 посещений в смену.

Кабинет приема врача-травматолога (в здании клуба). 

В с. Манжерок расположен КУЗ РА «Дом ребенка»- специализированный дом Ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики.

Учреждения культуры

Культурно-досуговой деятельностью занимается подразделение МБУ «ЦК» МО «Майминский район» -  Сельский Дом Культуры, с. Манжерок (100 зрительских мест). В настоящее время проводится капитальный ремонт.

Основными направлениями деятельности дома культуры являются:

-сохранение, развитие и поддержка народного творчества, декоративно-прикладного искусства и национально-культурных традиций,

-организация и проведения различных форм культурно-просветительской, культурно-массовой и культурно-досуговой деятельности.

Работают различные клубные формирования. Это самодеятельные творческие коллективы для детей, молодёжи и взрослого населения, которые активно принимают участие во всех мероприятиях культурно-досугового сектора поселения, а также межпоселенческих и районных фестивалях и конкурсах.

В с. Озерное действует Сельский Клуб. Количество зрительных мест – 60 мест. Функционирует 4 клубных формирования, проходят культурно-массовые мероприятия.

Библиотечное обслуживание осуществляется МБУ «МЦБ» МО «Майминский район», библиотека в с. Манжерок. Книжный фонд – 9,5 тыс. томов. 

За 2023 год библиотекой велась работа по удовлетворению информационных запросов пользователей, консультированию их при самостоятельном выборе книг и в ходе процессов работы с ними. С учащимися проводились беседы при записи в библиотеку, беседы о рекомендуемой литературе, о прочитанных книгах и информационных ресурсах.

Объекты спорта 

Спортивные объекты, расположенные на территории сельского поселения: спортивный зал при МБОУ «Манжерокская СОШ» общей площадью 152 кв. м и спортивные площадки (1,74 га).

Существует необходимость в спортивных сооружениях. Дополнительные спортивные сооружения должны предусматривать развитие массовых видов спорта для всех категорий населения и удовлетворять возможности широкого спектра индивидуальных потребностей.
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Рисунок 3.5-2 – Схема размещения объектов социальной инфраструктуры на территории Манжерокского сельского поселения

Объекты торгового назначения, общественного питания и бытового обслуживания

На территории поселения активно развивается сфера торговли и услуг. Расположено более 30 магазинов и киосков. На территории поселения действует рынок сувенирной продукции. 
Развита сеть предприятий общественного питания – рестораны и кафе (30 объектов). В связи с ростом туристического потока сеть объектов торговли и общественного питания расширяется.
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Рисунок 3.5-3 – Схема размещения объектов торгового назначения, общественного питания и бытового обслуживания на территории Манжерокского сельского поселения

Анализ состояния социальной инфраструктуры проведен в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов», распоряжения Министерства культуры РФ от 23.10.2023 №Р-2879 «Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры», приказа Министерства спорта РФ от 19.08.2021 № 649 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры», приказа Министерства экономического развития Республики Алтай от 06.07.2023 №270-ОД «О нормативах минимальной обеспеченности населения Республики Алтай площадью торговых объектов для Республики Алтай и муниципальных образований в Республике Алтай», региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Алтай, утвержденных приказом министерства регионального развития Республики Алтай от 26.03.2019 №145-Д, местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Майминский район» Республики Алтай.
При отсутствии показателей в нормативах принимаются требования СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*).

Таблица 3.5-1 – Анализ обеспеченности населения Манжерокского сельского поселения объектами социального и культурно-бытового обслуживания

	 Наименование объекта
	Норматив
	Факт 
	Нормы
	Дефицит (-/+)

	

	Детские дошкольные учреждения
	Расчет по демографии (85% численности детей дошкольного возраста) 
	65
	119
	-54

	Общеобразовательные школы 
	100% от количества детей школьного возраста при обучении в одну смену, место
	174
	236
	-62

	Внешкольные учреждения
	10 % от общего числа школьников, место
	45
	25
	20

	

	Поликлиники, ФАП
	18,15 посещений в смену на 1 тыс. человек, посещений в смену
	62
	45
	17

	ФАП
	По заданию на проектирование, объект
	1
	1
	-

	Аптеки
	По заданию на проектирование, объект
	2
	-
	-

	

	Учреждения клубного типа
	150 мест на 1000 чел. в административном центре, филиал на 1000 человек, место
	172
	375
	-203

	Общедоступные библиотеки
	1 общедоступная библиотека с детским отделением, 1 филиал на каждую 1000 человек
	1
	2
	-1

	

	Спортивные залы общего пользования
	70 кв. м на 1000 человек, кв. м
	152
	175
	-23

	Бассейн крытый (открытый) общего пользования
	16 кв. м. зеркала воды на 1000 человек, кв. м. зеркала воды
	0
	40
	-40

	Плоскостные спортивные сооружения (стадионы, площадки)
	0,12 га   на 1000 человек, кв. м
	1,74
	0,3
	1,44

	

	Стационарные торговые объекты
	89 кв. м. площади торговых объектов на 10000 человек, кв. м. площади торговых объектов
	н/д
	222,5
	-

	Стационарные торговые объекты (продовольственные товары)
	40 кв. м. площади торговых объектов на 10000 человек, кв. м. площади торговых объектов
	н/д
	100
	-

	Стационарные торговые объекты (непродовольственные товары)
	49 кв. м. площади торговых объектов на 10000 человек, кв. м. площади торговых объектов
	н/д
	122,5
	-

	Предприятия общественного питания
	40 мест на 1000 человек, место
	н/д
	100
	-

	Предприятия бытового обслуживания
	7 рабочих мест на 1000 человек, рабочее место
	н/д
	18
	-

	

	Прачечные
	60 кг белья в смену на 1000 человек, кг белья в смену
	0
	150
	-150

	Химчистки (приемный пункт)
	3,5 кг вещей в смену на 1000 человек, кг вещей в смену
	0
	8,75
	-8,75

	Бани
	7 мест на 1000 человек, место
	н/д
	17,5
	-17,5

	

	Отделения и филиалы банка
	1 операционное место на 1-2 тыс. человек, место
	0
	2
	-2

	

	Гостиницы (кемпинги, мотели)
	6 мест на 1000 человек, место
	н/д
	18
	-


Данные таблицы 3.5-1 показывают недостаточность обеспеченности объектами образования, спорта, культуры, бытового обслуживания. 

4.
ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ходе работы по выполнению комплексного анализа территории Манжерокского сельского поселения, в качестве исходных материалов, использовались официальные данные, полученные по запросам от служб поселения и района, а также от соответствующих организаций, содержащие количественные и качественные показатели по основным составляющим градостроительного развития территории. 

Генеральный план Манжерокского сельского поселения выполнен на следующие проектные периоды (в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ):

· I этап (первая очередь строительства) - 2034 г.;

· II этап (расчетный срок реализации генерального плана) - 2044 г.

4.1.
Планировочная структура
Территориальное планирование направлено на определение назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений. Поселение относится к территории опережающего социально экономического развития (ТОСЭР)
Манжерокское сельское поселение входит в состав Майминского района Республики Алтай. В состав сельского поселения входят два населенный пункта село Манжерок, который является административным центром и село Озерное.
Связь территории проектирования с соседними поселениями (в т.ч. со столицей Республики Алтай – г. Горно-Алтайском, другими крупными городами Сибири) осуществляется по автомобильной дороге общего пользования федерального значения Р-256 «Чуйский тракт» Новосибирск – Барнаул – Горно-Алтайск – граница с Монголией. 
Большая часть территории сельского поселения покрыта лесными массивами. Планировочная структура поселения обусловлена наличием водных объектов и сложным рельефом местности.

На территории сельского поселения, за пределами населённых пунктов, расположены следующие объекты:
Предприятия и объекты сельского и лесного хозяйства, рыболовства и рыбоводства:
1. Предприятие пчеловодства (пасека) –13 объектов.
Предприятия и объекты добывающей и обрабатывающей промышленности:
1. Предприятие добывающей промышленности (кроме угледобывающей промышленности) (карьер по добыче песчано-гравийной смеси) – 1объект;

2. Предприятие по обработке древесины, производству изделий из дерева (пилорама) – 1 объект.

Объекты отдыха и туризма: 

1. Гостиницы и аналогичные коллективные средства размещения (туристический комплекс) – 1 объект; 
2. Специализированные коллективные средства размещения (базы отдыха, туристические базы) – 35 объектов.
Объекты утилизации, обезвреживания, размещения отходов производства и потребления

1. Объект размещения отходов (полигон ТКО) – 1 объект.
Места погребения

1.Кладбище–1 объект.

с. Манжерок
Административный центр сельского поселения село Манжерок расположено в центральной части поселения вдоль правого берега р. Катунь. 
Планировочная структура носит исторически сложившийся, нерегулярный характер. Застройка свободная, постановку домов определяли условия местности: уровень грунтовых вод, возвышенность места, наличие достаточной территории для ведения сельского хозяйства. Существующие улицы узкие и извилистые, что раньше было обусловлено неразвитостью транспортной инфраструктуры, а также наличие водных объектов, проходящих по территории населенного пункта (р. Манжерок, ручей). Вдоль водных объектов есть территориальный резерв для возможной организации благоустройства территории общего пользования. Через населенный пункт проходит автомобильная дорога федерального значения «Чуйский тракт» (ул. Дружбы, ул. Пионерская), вдоль которой сосредоточена большая часть объектов торговли и общественного питания. Общественный центр села находится в районе улицы Ленинской, вдоль которой расположены основные объекты социальной инфраструктуры. 
В границах населенного пункта расположены следующие объекты:
Прочие объекты обслуживания

1. Администрация сельского поселения – 1 объект; 

2. Администрация ГЛК Манжерок – 1 объект; 

3. Опорный пункт полиции – 1 объект; 

4. Манжерокское лесничество – 1 объект;
5. Церковь Ефимия Великого – 1 объект; 

6. Объекты торговли и общественного питания – 26 объектов; 
7. Отделение банка – 1 объект; 
8. Ветеринарная станция – 1 объект.

Объекты здравоохранения:

1. Казенное учреждение здравоохранения Республики Алтай «Специализированный дом Ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики – 1 объект;
2. Манжерокская амбулатория, скорая помощь – 1объект;

Объекты образования и науки
1. Манжерокская школа– 1объект,

2. Детский сад «Белочка»–1объект;
3. Школа искусств, центр культуры, библиотека – 1 объект.
Объекты культуры и искусства

1. Сельский дом культуры - 1 объект.

Объекты физической культуры и массового спорта
1. Стадион –1 объект.
2. Баскетбольная площадка– 1объект; 
Объекты отдыха и туризма: 

1. Гостиница –1 объект.

2. ИМКА Пилигрим – 1объект; 

Предприятия и объекты добывающей и обрабатывающей промышленности:

1. Карьер–1 объект;

2. Предприятие микробиологической, пищевой, пищевкусовой промышленности – 1 объект.
Объекты единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций:


1. Объект обеспечения пожарной безопасности.
с. Озерное
Село Озерное имеет ортогонаьную планировочную структуру, сложившуюся вдоль водных объектов (озера Манжерокское и реки Караташ). Основные объекты социальной инфраструктуры расположены по улице Центральной. 

В границах населенного пункта расположены следующие объекты:

Прочие объекты обслуживания
1. Пункт полиции – 1 объект; 

2. Объекты торговли и общественного питания – 6 объектов; 

3. Прокат автомобилей – 1 объект; 

4. Фитнесцентр – 1 объект.

Объекты здравоохранения:

1. ФАП – 1 объект.

Объекты культуры и искусства

1. Сельский клуб - 1 объект.

Объекты физической культуры и массового спорта

1. Детская площадка –1 объект.

Объекты отдыха и туризма: 

1. Гостиницы и аналогичные коллективные средства размещения (туристический комплекс, горнолыжный комплекс «Манжерок») – 3 объекта; 
2. Специализированные коллективные средства размещения (базы отдыха) – 2 объекта; 
3. Детский оздоровительный лагерь – 1 объект.
Места погребения

1. Кладбище–1 объект.

5.
СЛОЖИВШИЕСЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

На территории сельского поселения выделены следующие функциональные зоны:

· 1.Функциональные зоны муниципального образования:

· зона градостроительного использования;

· общественно-деловая зона (зона специализированной общественной застройки);

· зоны сельскохозяйственного использования (зона сельскохозяйственного использования, производственная зона сельскохозяйственных предприятий);

· зоны рекреационного назначения (зона отдыха, зона лесов);

· производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур (зона инженерной инфраструктуры, зона транспортной инфраструктуры, производственная зона);

· зоны специального назначения (зона кладбищ, зона складирования и захоронения отходов); 
· зона акваторий; 

· иные зоны
· 2.Функциональные зоны населенных пунктов:

· жилые зоны (зона застройки индивидуальными жилыми домами);

· общественно-деловые зоны (зона специализированной общественной застройки, многофункциональная общественно-деловая зона);

· зоны сельскохозяйственного использования (зона сельскохозяйственного использования, иные зоны сельскохозяйственного назначения);

· производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур (производственная зона, коммунально-складская зона, зона инженерной инфраструктуры, зона транспортной инфраструктуры);

· зоны рекреационного назначения (зона рекреационного назначения, зона лесов, зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса), зона отдыха, курортная зона); 

· зона специального назначения (зона кладбищ);

· зона акваторий. 

Таблица 5.1. Баланс территории по функциональному зонированию*
	№ п/п
	Наименование
	Площадь, га
	%

	
	Манжерокское сельское поселение
	8 924,16
	100

	1
	Зона градостроительного использования
	1716,05
	19,23

	2
	Производственная зона 
	22,02
	0,25

	3
	Зона инженерной инфраструктуры
	1,11
	0,01

	4
	Зона транспортной инфраструктуры
	60,93
	0,68

	5
	Зоны сельскохозяйственного использования
	1962,99
	22

	6
	Производственная зона сельскохозяйственных предприятий
	2,11
	0,02

	7
	Зона отдыха
	10,34
	0,12

	8
	Зона лесов
	4835,5
	54,18

	9
	Зона складирования и захоронения отходов
	0,49
	0,01

	10
	Зона кладбищ
	4,61
	0,05

	11
	Зона акватория
	172,78
	1,94

	12
	Иные зоны
	135,23
	1,52

	
	с. Манжерок
	331,22
	100

	1
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	160,66
	48,50

	3
	Многофункциональная общественно-деловая зона
	9,14
	2,76

	4
	Зона специализированной общественной застройки
	5,88
	1,78

	5
	Производственная зона
	3,28
	0,99

	6
	Коммунально-складская зона
	0,15
	0,05

	7
	Зона инженерной инфраструктуры
	1,17
	0,35

	8
	Зона транспортной инфраструктуры
	31,54
	9,52

	9
	Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, скверы, бульвары, городские леса)
	0,31
	0,09

	10
	Зона рекреационного назначения
	109,86
	33,16

	11
	Зона отдыха
	0,03
	0,01

	12
	Курортная зона
	8,74
	2,64

	13
	Зона акватория
	0,46
	0,14

	
	с. Озерное
	1385,51
	100

	1
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	259,51
	18,73

	2
	Общественно-деловые зоны
	8,01
	0,58

	3
	Многофункциональная общественно-деловая зона
	2,56
	0,18

	4
	Зона специализированной общественной застройки- 
	0,58
	0,04

	5
	Зона транспортной инфраструктуры
	79,15
	5,71

	6
	Зона инженерной инфраструктуры
	2,97
	0,21

	7
	Зоны сельскохозяйственного использования
	56,72
	4,09

	8
	Зона отдыха
	908,12
	65,54

	9
	Зона рекреационного назначения
	13,91
	0,92

	10
	Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, скверы, бульвары, городские леса)
	0,30
	0,02

	11
	Курортная зона
	16,78
	1,21

	12
	Зона акваторий
	37,23
	2,69

	13
	Зона кладбищ
	0,88
	0,06

	*-размещение объектов в данной функциональной зоне не предполагает установление округов санитарной и горно-санитарной охраны.


6. ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

На территории Манжерокского сельского поселения расположены 3 объекта культурного наследия регионального значения – памятники истории, а также вновь выявленные объекты археологии.

Таблица 6-1 – Перечень объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения, расположенных на территории Манжерокского сельского поселения
	Наименование объекта
	Регистрационный номер объекта в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
	Категория историко-культурного значения объекта
	Местонахождение объекта

	Памятники архитектуры и истории:

	Обелиск погибшим воинам землякам в годы Великой Отечественной войны
	041510246 410005
	регионального значения
	Республика Алтай, Майминский район, село Манжерок, улица Дружбы (район дома № 42)

	Одиночная могила
	041510246 310005
	регионального значения
	Республика Алтай, Майминский район, село Манжерок, переулок Ванчугова, район дома № 3

	Барельеф Шишкову В.Я. на постаменте
	041510246 260005
	регионального значения
	Республика Алтай, Майминский район, село Манжерок, км 468 (+100 м) автомобильной дороги М52 "Чуйский тракт"


Таблица 6-2 Перечень выявленных объектов культурного наследия на территории Манжерокского СП Майминского района
	№ п/п
	Наименование объекта
	Местонахождение объекта культурного наследия
	Датировка объекта
	Автор открытия памятника / Исследователь памятника
	Библиография / Научный отчет

	1. 
	Бурундуй-1,  курганная группа
	Расположена в 2,5 км к Ю от с. Манжерок и в 4 км к С от н.п. Известковый по Чуйскому тракту, на правом берегу безымянного ручья.   Географические координаты по GPS-приемнику:  N -  51o48.828  Е - 85o46.197. Высота над уровнем моря 375 м (по балтийской системе высот)
	Датировка не установлена
	Бородовский А.П. 2002 г.
	Бородовский А.П. Отчет о исследованиях центральноалтайского археологического отряда в Майминском и Чемальском районах Республики Алтай в 2003 г. – Новосибирск, 2004. 
Открытый лист  № 195.
Бородовский А.П., Ойношев В.П., Соёнов В.И., Суразаков А.С., Танкова М.В. Древности Чуйского тракта. – Горно-Алтайск, 2005. – 102 с.

	2. 
	Едрала-1, стоянка
	Расположена на правом берегу реки, на западном мысу, образованным р. Едрала и впадающим в ее долину боковым оврагом, в 1,1 км на восток от Чуйского тракта
	Датировка не установлена
	Молодин В.И., 
Петрин В.Т.
	Молодин В.И., Петрин В.Т. Разведка в Горном Алтае // Алтай в эпоху камня и раннего металла. – Барнаул, 1985. – С.50-73.


	3. 
	Едрала-2, стоянка, мастерская
	Расположена в лесу, на левом  берегу р. Едрала в 350 м на восток от стоянки Едрала-1
	Датировка не установлена
	Молодин В.И., 
Петрин В.Т.
	Молодин В.И., Петрин В.Т. Разведка в Горном Алтае // Алтай в эпоху камня и раннего металла. – Барнаул, 1985. – С.50-73.

	4. 
	Едрала-3, стоянка 
	Расположена на правом  берегу р. Едрала, примерно в 200 м на восток от стоянки Едрала-2
	Датировка не установлена
	Молодин В.И., 
Петрин В.Т.
	Молодин В.И., Петрин В.Т. Разведка в Горном Алтае // Алтай в эпоху камня и раннего металла. – Барнаул, 1985. – С.50-73.

	5. 
	Едрала-4, стоянка
	Расположена на правом  берегу р. Едрала, в 90 м севернее стоянки Едрала-3
	Датировка не установлена
	Молодин В.И., 
Петрин В.Т.
	Молодин В.И., Петрин В.Т. Разведка в Горном Алтае // Алтай в эпоху камня и раннего металла. – Барнаул, 1985. – С.50-73.

	6. 
	Еловый ключ-1, местонахождение
	Расположено на участке слияния р. Едрала с Еловым ручьем, на мысовидном возвышении на юго-западе Манжерокского озера
	Палеолит
	Зяблицкий С.С.
1977 г.
	Археологические памятники и объекты Майминского района. Акимова Т.А.,  Бородовский А.П., Бородовская Е.Л., Киреев С.М. – Горно-Алтайск, 2008. – 144 с.

	7. 
	Еловый ключ-2, поселение
	Расположено на участке слияния р. Едрала с Еловым ручьем, на мысовидном возвышении на юго-западе Манжерокского озера
	Датировка не установлена
	Зяблицкий С.С.
1977 г.
Исследовал 
Бородовский А.П. в 2005 г.
	Археологические памятники и объекты Майминского района. Акимова Т.А.,  Бородовский А.П., Бородовская Е.Л., Киреев С.М. – Горно-Алтайск, 2008. – 144 с.

	8. 
	Еловый ключ-3, мастерская 
	Расположена на расстоянии более 2,5 км от  русла р. Катунь,  где ее правый приток р. Едрала делает крутой поворот с востока на север
	Датировка не установлена
	Зяблицкий С.С.
1977 г.
	Археологические памятники и объекты Майминского района. Акимова Т.А.,  Бородовский А.П., Бородовская Е.Л., Киреев С.М. – Горно-Алтайск, 2008. – 144 с.

	9. 
	Манжерок-1, археологический комплекс
	Расположен в устьевой зоне р. Едрала. Географические координаты по GPS-приемнику: N - 51º49.151´, E - 085º46.721´. Высота над уровнем моря 400 м (по балтийской системе высот)
	Разновременный
	Окладников А.П.
1977 г.
	Археологические памятники и объекты Майминского района. Акимова Т.А.,  Бородовский А.П., Бородовская Е.Л., Киреев С.М. – Горно-Алтайск, 2008. – 144 с.
Бородовский А.П., Ойношев В.П., Соёнов В.И., Суразаков А.С., Танкова М.В. Древности Чуйского тракта. – Горно-Алтайск, 2005. – 102 с.

	10. 
	Манжерок-2, стоянка
	Расположен на левом берегу р. Едрала, в месте пересечения ее с Чуйским трактом.  Географические координаты по GPS-приемнику: N - 51º49151´, E - 085º46.721´. Высота над уровнем моря 400 м (по балтийской системе высот)
	Датировка не установлена
	Окладников А.П.
1977 г.
	Археологические памятники и объекты Майминского района. Акимова Т.А.,  Бородовский А.П., Бородовская Е.Л., Киреев С.М. – Горно-Алтайск, 2008. – 144 с.
Бородовский А.П., Ойношев В.П., Соёнов В.И., Суразаков А.С., Танкова М.В. Древности Чуйского тракта. – Горно-Алтайск, 2005. – 102 с.

	11. 
	Манжерок-3, городище
	Расположено в черте н.п. Манжерок. Географические координаты по GPS-приемнику: N - 51º50.136´, E - 085º47.390´. Высота над уровнем моря 440 м (по балтийской системе высот)
	Датировка не установлена
	Бородовский А.П.,
Политов А.Н.
2001 г.
	Бородовский А.П. Отчет о исследованиях центральноалтайского  археологического отряда в Майминском и Чемальском районах Республики Алтай в 2002 г. – Новосибирск, 2003. 
Открытый лист № 409 от 14.06.2002 г.
Бородовский А.П., Ойношев В.П., Соёнов В.И., Суразаков А.С., Танкова М.В. Древности Чуйского тракта. – Горно-Алтайск, 2005. – 102 с.

	12. 
	Манжерок-4, поселение 
	Расположено на северо-восточной окраине с.Манжерок, в 300 м северо-восточней городища Манжерок-3, на высокой террасе у склона горы правого берега р. Манжерок, в 1 км от её устья
	Датировка не установлена
	Бородовский А.П.,
Политов А.Н.
2001 г.
	Бородовский А.П., Бородовская Е.Л. Археология и туризм Горного Алтая. – Новосибирск, 2005. – 60с. 


	13. 
	Манжерок-5, поселение
	Расположено недалеко от Манжерокских порогов на р. Катунь в пределах территории села. Географические координаты по GPS-приемнику: N - 51º49.828´, E - 085º46.197´. Высота над уровнем моря 355 м (по балтийской системе высот)
	Ранний железный век
	Бородовский А.П. 
2002 г.
	Бородовский А.П. Отчет о исследованиях центральноалтайского  археологического отряда в Майминском и Чемальском районах Республики Алтай в 2003 г. – Новосибирск, 2004. 
Открытый лист  № 195
Бородовский А.П., Ойношев В.П., Соёнов В.И., Суразаков А.С., Танкова М.В. Древности Чуйского тракта. – Горно-Алтайск, 2005. – 102 с.

	14. 
	Манжерок-7, поселение
	Расположено к северо-востоку от с. Манжерок на расстоянии 500 м, на правом берегу р. Манжерочки в предустьевой долине малого притока Катуни. Расстояние от устья р. Манжерочки до поселения Манжерок-7 составляет 1,5 км
	Датировка не установлена
	Бородовский А.П.
	Бородовский А.П. Многослойный поселенческий комплекс Муны на нижней Катуни. // Древности Алтая. Известия лаборатории археологии. – Горно-Алтайск, 2001. – № 7. – С.56-67. 

	15. 
	Манжерок-8, могильник
	Находился на скальном выступе у горного склона, в 500 м к СВ от с. Манжерок
	Датировка не установлена
	Бородовский А.П.
	Бородовский А.П., Бородовская Е.Л. Археология и туризм Горного Алтая. – Новосибирск, 2005. – 60с. 


	16. 
	Манжерок-9, грунтовый могильник
	Находится на территории села к западу от Манжерокского ключа
	Датировка не установлена
	
	Археологические памятники и объекты Майминского района. Акимова Т.А.,  Бородовский А.П., Бородовская Е.Л., Киреев С.М. – Горно-Алтайск, 2008. – 144 с.

	17. 
	Манжерок-10, печи
	Находятся в  100-120 м северо-восточней городище Манжерок-3, в склоне левого берега р. Манжерок
	Датировка не установлена
	Политов А.Н.,
Воробьев Н.М.
	Археологические памятники и объекты Майминского района. Акимова Т.А.,  Бородовский А.П., Бородовская Е.Л., Киреев С.М. – Горно-Алтайск, 2008. – 144 с.

	18. 
	Манжерок-11, грунтовый могильник
	Располагался в верховьях р. Манжерочка
	Датировка не установлена
	-
	Археологические памятники и объекты Майминского района. Акимова Т.А.,  Бородовский А.П., Бородовская Е.Л., Киреев С.М. – Горно-Алтайск, 2008. – 144 с.

	19. 
	Манжерок-12, грунтовый могильник
	Располагался на новом кладбище с. Манжерок
	Датировка не установлена
	Политов А.Н.
	Археологические памятники и объекты Майминского района. Акимова Т.А.,  Бородовский А.П., Бородовская Е.Л., Киреев С.М. – Горно-Алтайск, 2008. – 144 с.

	20. 
	Манжерок-пасека, городище
	Республика Алтай, Майминский район, в 3,4 км на северовосток от с. Озерное, в 2,39 км на северосеверо-восток от оз. Манжерокское, в 1,24 км на северо-восток от лесопитомника, в 0,66 км на северозапад от высоковольтной ЛЭП, на высоком террасовидном участке мыса, образованном левым бортом долины р. Манжерок и впадающим в нее безымянным ручьем.

	Ранний железный век (VI-II вв. до н.э.), раннее средневековье (IIVI вв. н.э.)
	А.С. Федорук
	

	21. 
	Манжерок-карьер, грунтовый могильник
	Располагался на левом берегу р. Манжерочка, в обнажении песчаного карьера, на северо-восточной окраине с. Манжерок
	Датировка не установлена
	-
	Археологические памятники и объекты Майминского района. Акимова Т.А.,  Бородовский А.П., Бородовская Е.Л., Киреев С.М. – Горно-Алтайск, 2008. – 144 с.

	22. 
	Манжерокское озеро-1, каменная стела
	Раположена на южной окнонечности Манжерокского озера, в 1 км к СВ от с. Озерное
	Начало I  тыс. до н.э.
	Воробъев Н.М.
2002 г.
	Археологические памятники и объекты Майминского района. Акимова Т.А.,  Бородовский А.П., Бородовская Е.Л., Киреев С.М. – Горно-Алтайск, 2008. – 144 с.

	23. 
	Чултуков Лог-1, могильник
	Расположен в одноименном урочище на ровном участке Катунской террасы у подошвы горного склона. Географические координаты по GPS-приемнику: N –51º50.199´, E – 085º43.971´
	Ранний железный век
	Бородовский А.П.  2000 г.

	Бородовский А.П. Отчет о исследованиях центральноалтайского  археологического отряда в Майминском районе Республики Алтай в 2001 г. – Новосибирск, 2002.
Бородовский А.П. Отчет о исследованиях центральноалтайского  археологического отряда в Майминском и Чемальском районах Республики Алтай в 2003 г. – Новосибирск, 2004. 
Бородовский А.П. Отчет о исследованиях центральноалтайского  археологического отряда в Майминском и Чемальском районах Республики Алтай в 2002 г. – Новосибирск, 2003. 
Открытые листы № 115, № 195, № 409 от 14.06.2002г..

	24. 
	Чултуков Лог-1а, сувак
	По кромке террасы могильного поля курганной группы Чултуков Лог-1, проходит сувак. Географические координаты по GPS-приемнику: N - 51º50.199´, E - 085º43.971´
	Датировка не установлена
	Бородовский А.П.  2002 г.
	Бородовский А.П. Исследования на Нижней и Средней Катуни // Археологические открытия 2002 года. – М., 2003. – С.335-337.
Бородовский А.П. Скифские модницы с нижней Катуни // Наука в Сибири. Новосибирск, 2003. – №34-35 (2420-2421). – С. 7.

	25. 
	Чултуков Лог-2, могильник
	Расположен в 200 м  к С от памятника Чултуков Лог-1  на небольшом высоком горном выступе горного склона.  Географические координаты по GPS-приемнику: N - 51º50.327´, E - 085º43.979´
	Датировка не установлена
	Бородовский А.П.  2002 г.
	Бородовский А.П. Отчет о исследованиях центральноалтайского  археологического отряда в Майминском и Чемальском районах Республики Алтай в 2002 г. – Новосибирск, 2003. 
Открытый лист № 409

	26. 
	Чултуков Лог-3, могильник
	Расположен в 1,2 км к СЗ от с.Манжерок, напротив памятника В.Я. Шишкову. Географические координаты по GPS-приемнику: N - 51º50.116´, E - 085º44.160´
	Эпоха палеометалла
	Бородовский А.П.  2002 г.
	Бородовский А.П. Отчет о исследованиях центральноалтайского  археологического отряда в Майминском и Чемальском районах Республики Алтай в 2002 г. – Новосибирск, 2003. 
Открытый лист № 409 от 14.06.2002 г.

	27. 
	Чултуков Лог-4, могильник
	Расположен около кромки горного склона, в лесу.  Географические координаты по GPS-приемнику: N - 51º50.129´, E - 85º44.355´
	Датировка не установлена
	Бородовский А.П.  2003 г.
	Бородовский А.П., Ойношев В.П., Соёнов В.И., Суразаков А.С., Танкова М.В. Древности Чуйского тракта. – Горно-Алтайск, 2005. – 102 с.



7. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ
На территории муниципального образования располагаются три памятника природы регионального значения: 

-
Водный источник Манжерокский; 
-
Озеро Манжерокское; 

-
Водный источник Аржан-Суу. 

В районе с. Манжерок на реке Катунь расположен памятник природы местного значения – Манжерокские пороги. 

Проектом генерального плана предлагается создать в установленном законном порядке памятник природы местного значения «Затон». Проектом предусмотрено создание зон озелененных территорий общего пользования в границах земельных участков с кадастровыми номерами 04:01:020215:16 (площадью 44998 кв. м.), 04:01:000000:1130 (площадью 154726 кв. м.) – свободной от застройки временными и капитальными строениями. 
8.
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

8.1.
Водоснабжение

В настоящее время в границах проектируемых территорий с. Манжерок и с. Озерное действуют системы централизованного водоснабжения.

Существующие водопроводные сети есть на территориях планировочных районах № 1, 2, 3 с. Манжерок и № 1 с. Озерное.

Источник водоснабжения – подземные воды. Добыча воды осуществляется из 4 артезианских скважин. Производительность водозаборных сооружений до 5 м3/ч. Водопроводные очистные сооружения отсутствуют.

Общая протяженность водопроводных сетей около 3,2 км. Водопроводные сети и сооружения имеют значительный срок эксплуатации. Требуется реконструкция и капитальный ремонт.

По данным лабораторных анализов качество воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». Качество воды может снижаться из-за аварийного состояния трубопроводов на отдельных участках.

Население, не охваченное централизованным водоснабжением, использует индивидуальные источники (скважины, колодцы).
8.2.
Водоотведение

В настоящее время в границах проектируемой территории с. Манжерок и с. Озерное централизованное водоотведение отсутствует. Отвод осуществляется в индивидуальные выгребы с последующим вывозом жидких бытовых отходов в согласованные места.

На сопредельной территории базы отдыха ООО «ВК «Манжерок» действуют централизованные системы водоотведения. Отвод бытовых стоков осуществляется самотеком с помощью канализационных сетей и в напорном режиме с помощью канализационных насосных станций на существующие очистные сооружения ООО «ВК «Манжерок».

Система организованного отвода поверхностных стоков дождевых и талых вод отсутствует.

8.3
Теплоснабжение

В настоящее время теплоснабжение населения с. Манжерок и с. Озерное осуществляется преимущественно от индивидуальных источников, работающих на газовом и твердом топливе.

Централизованное теплоснабжение от отдельно стоящих источников тепловой энергии осуществляется в с. Манжерок для нужд отопления зданий КУЗ «Дом ребенка», МБОУ «Манжерокская СОШ», дома культуры и зданий ООО «ВК «Манжерок». Теплопроводы проложены подземно.

8.4.
Электроснабжение

В границах проектируемой территории действует центр питания ПАО «Россети Сибирь» ПС 110/10 Манжерокская, оборудованная трансформаторами Т1-10 МВА, Т2-16 МВА.

Объём свободной мощности по ПС 110/10 Манжерокская на 01.04.2024 отсутствует. 

Объем свободной мощности по центрам питания на текущую дату представлен в открытых данных поставщика электроэнергии на сайте https://cabinet.rosseti-sib.ru/geng/index.php?com=interactive_map
Электроснабжение потребителей населенных пунктов осуществляется от ТП-10/0,4 кВ, запитанных от распределительных сетей ЛЭП-10 кВ.

8.5
Газоснабжение
В настоящее время в границах проектируемых территорий с. Манжерок и с. Озерное действует система централизованного газоснабжения.

Существующие газораспределительные сети высокого и низкого давления есть на территориях планировочных районов № 1, 2, 3 с. Манжерок и № 1 с. Озерное.

Источник газоснабжения – газораспределительная станция ГРС г. Горно-Алтайск.
8.6. Связь и информация

На территории поселения действует система связи. 

В границах проектируемых территорий проложены воздушные и подземные линии электросвязи.

Основным поставщиком услуг связи является ПАО «Ростелеком».  услугам связи и интернета подключены жилые и общественные здания.

Территория расположена в зоне действия базовых станций сотовых операторов связи ПАО «МТС» и ПАО «ВымпелКом» и ПАО «Мегафон».

Почтовая связь осуществляется АО «Почта России».

Цифровое телевидение осуществляется от ретрансляторов РТРС расположенных за границей поселка. 
9.
ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Внешнее транспортное обслуживание поселения ориентировано исключительно на автомобильный транспорт, представленный автомобильными дорогами федерального и регионального значения. 

Ближайшая к сельскому поселению грузовая и пассажирская железнодорожная станция расположена в г. Бийск, в 130 км от с. Манжерока. До станции осуществляют движение поезд дальнего сообщения Бийск – Томск, а также поезд ускоренного сообщения Бийск – Барнаул. 

Близлежащий аэропорт «Горно-Алтайск» расположен в 25 км от с. Манжерока. Аэропорт обслуживает внутренние рейсы по территории России. Продолжается работа по модернизации региональной аэропортовой инфраструктуры. Подписано распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 марта 2025 года №698-р о придании международного статуса аэропорту в г. Горно-Алтайск и создании в нём воздушного грузо-пассажирского многостороннего пункта пропуска через государственную границу России. Проект реализуется в рамках Стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года. В рамках этой стратегии планируется создать условия для повышения конкурентоспособности экономики регионов, что обеспечит их устойчивый экономический рост.

9.1.
Автомобильные дороги и искусственные дорожные сооружения
По территории Манжерокского сельского поселения проходит автомобильная дорога общего пользования федерального значения Р-256 «Чуйский тракт» Новосибирск – Барнаул – Горно-Алтайск – граница с Монголией. Участок дороги в пределах сельского поселения (км 464+200 – км 482+026) представляет собой двухполосную нескоростную дорогу III категории с 2 полосами движения протяженностью 17,5 км.

Автодорога Р-256 «Чуйский тракт» связывает поселение со столицей Республики Алтай – г. Горно-Алтайском, другими крупными городами Сибири – г. Барнаулом и г. Новосибирском, а также с южными районами Республики Алтай. Расстояние до крупных городов Сибири по автомобильным дорогам составляет: до г. Горно-Алтайска – 40 км, до г. Барнаула – 280 км, до г. Новосибирска – 470 км, до г. Новокузнецка – 380 км.

По данным ФКУ Упрдор «Алтай» (письмо от 30.05.2024 №1868/24) среднесуточная интенсивность движения автомобильного транспорта по месяцам 2023 года на км 462+261 автодороги Р-256 «Чуйский тракт» (в с. Черемшанка, ближайшем к поселению посту наблюдения) варьировалась от 2673 авт./сут в октябре до 6380 авт./сут в июле. Максимальная интенсивность движения наблюдается в июле-августе, во время пика туристического сезона, и превышает интенсивность в другие месяцы более чем в 2 раза. 

Также из данных ФКУ Упрдор «Алтай» следует, что с 2019 года произошел рост интенсивности движения по всем видам транспорта более чем на 50 % (таблица 9.1-1).

Таблица 9.1-1 Среднегодовая суточная интенсивность автомобильного движения на км 462+261 автодороги Р-256 «Чуйский тракт»

	№

п/п
	Год
	Легковые автомобили
	Грузовые автомобили
	По всем типам

	1
	2019
	5090
	349
	5439

	2
	2020
	5111
	326
	5437

	3
	2021
	6661
	386
	7047

	4
	2022
	4591
	307
	4898

	5
	2023
	7497
	745
	8242


Несмотря на невысокую по сравнению с другими участками в Республике Алтай загруженность автодороги федерального значения Р-256 «Чуйский тракт» в Манжерокском сельском поселении наблюдается недостаток ее пропускной способности, особенно в летний период, характеризующийся повышенным туристическим потоком в регион.

Транспортное сообщение между населенными пунктами поселения обслуживают автомобильные дороги общего пользования регионального значения (письмо КУ РА РУАД «Горно-Алтайавтодор» от 08.07.2024 № 22):

-
84К-33 Манжерок – Озёрное, V категории, протяженностью 0,929 км – связывает с. Озерное с административным центром поселения; 

-
84К-136 Подъезд к ГЛК «Манжерок», IV категории, протяженностью 4,0 км –связывает развивающийся горнолыжный курорт Манжерок и с. Озерное с административным центром поселения. 

Общая протяженность внешних автомобильных дорог в границах поселения составляет 22,4 км, в том числе федерального значения – 17,5 км, регионального значения – 4,9 км.

В границах поселения мостовые сооружения на автомобильных дорогах федерального и регионального значения отсутствуют. На юго-западной границе поселения располагается платный однополосный мостовой переход через реку Катунь в туристическую зону «Бирюзовая Катунь» Алтайского края, обеспечивающий доступ к единственной дублирующей Чуйский тракт автодорожной связи – региональной дороге 01К-29 Алтайское – Ая – Бирюзовая Катунь.

9.2.
Автомобильный транспорт
В пределах границ сельского поселения размещено 3 остановочных пункта: 2 в с. Манжерок и 1 в с. Озерное.

Остановочные пункты в с. Манжерок обслуживают региональный маршрут №132 «Манжерок – Лыжная база» с интервалом движения 120 минут и практически все транзитные маршруты, проходящие по Чуйском тракту в южные районы Республики Алтай. Село связано нерегулярными (с частотой движения 1 раз в сутки и реже) автобусными маршрутами с г. Кемерово, г. Новосибирском, г. Барнаулом и южными районными центрами Республики: с. Чемал, с. Шебалино, с. Онгудай, с. Усть-Кокса, с. Кош-Агач, с. Улаган. Остановочные пункты в с. Манжерок не обеспечены павильонами ожидания.

Остановочный пункт в с. Озерном обслуживает региональный маршрут №132 «ГЛК Манжерок – Лыжная база» и межрегиональный маршрут №7429 «г. Обь, Аэропорт, терминал «Б» – ГЛК Манжерок»; обеспечен павильоном ожидания.

Согласно социальному стандарту транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утверждённому распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 31.01.2017 №НА-19-р (с изменениями на 18.10.2023), рекомендуемые предельные расстояния кратчайшего пешеходного пути от границ участков индивидуальных жилых домов до остановочных пунктов в Республике Алтай принимаются 700 м, от многоквартирных жилых домов – 400 м, от поликлиник и больниц муниципальной, региональной и федеральной системы здравоохранения, учреждений (отделений) социального обслуживания граждан – 300 м.

В зоне доступности остановок общественного транспорта расположена центральная часть с. Озерного и большая часть жилой застройки основного планировочного района с. Манжерок. Тем не менее вне нормативной доступности остановочных пунктов остаются:

-
западная и южная часть основного планировочного района с. Манжерок, включая местное общеобразовательное учреждение «Манжерокская СОШ» и учреждение здравоохранения Республики Алтай «Дом ребенка»;

-
отдельный планировочный район с. Манжерок, расположенный южнее реки Караташ вдоль улицы Набережной;

-
северный район индивидуальной жилой застройки с. Озерное и застраиваемые территории в южной части села.

9.3. Воздушный транспорт
На территории участка коммунальной инфраструктуры (земельный участок с кадастровым номером 04:01:020102:595) функционирует частная вертолетная площадка, обозначенная разметкой. В настоящее время доступ к ней ограничен. 

Действующими документами территориального и транспортного планирования развитие воздушного транспорта в Манжерокском сельском поселении не предусматривается.

9.4.
Улично-дорожная сеть и искусственные дорожные сооружения
Основной планировочный каркас Манжерокского сельского поселения сформирован участками федеральной (Р-256 «Чуйский тракт») и региональных (84К-33 «Манжерок – Озерное», 84К-136 Подъезд к ГЛК «Манжерок») автомобильных дорог, а также руслом реки Катунь, озером Манжерокское и р. Караташ. Важное влияние на формирование планировочного каркаса, внешних автотранспортных связей с другими населёнными пунктами и республиканским центром, а также на освоение территории поселения оказывает горный рельеф местности. 

В проекте принимается классификация и основные параметры улично-дорожной сети в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования «Майминский район», утверждёнными решением Сессии Майминского районного Совета депутатов от 28.12.2017 № 29-02 (далее – МНГП Майминского района).

Существующая улично-дорожная сеть Манжерокского сельского поселения представлена следующими категориями улиц:

-
главные улицы – ул. Дружбы и ул. Пионерская (участки автодороги Р-256 «Чуйский тракт» в с. Манжерок), ул. Центральная и участок 84К-136 Подъезд к ГЛК «Манжерок» в с. Озерное, общей протяжённостью 3,6 км;

-
улицы в жилой застройке, общей протяжённостью 45,9 км.

Общая протяжённость улично-дорожной сети Манжерокского сельского поселения составляет 49,5 км.

Улично-дорожная сеть села Манжерок сконцентрирована в трех планировочных районах:

-
первый – расположен севернее автодороги Р-256 «Чуйский тракт», оси основных улиц в жилой застройке – ул. Подгорная, ул. Весёлая, ул. Манжерокская сформированы параллельно ул. Дружбы вдоль реки Манжерок;

второй – расположен между автодорогой Р-256 «Чуйский тракт», реками Катунь и Караташ, основные улицы в жилой застройке – ул. Ленинская, ул. Береговая, ул. Советская – дополняются разветвлённой сетью второстепенных улиц в жилой застройке и проездами;

-
третий – самый маленький по размеру, находится на отдалении от административного центра и расположен южнее реки Караташ, основные улицы в жилой застройке –  ул. Набережная, пер. Дачный – дополняются второстепенной улицей в жилой застройке Загорный переулок.

Улично-дорожная сеть села Озёрное сложилась вдоль водной системы озера Манжерокское и реки Караташ и имеет ярко выраженное ортогональное начертание. Основные улицы в жилой застройке: дорога до оз. Манжерокское, ул. Центральная, ул. Шефера, ул. Заречная, ул. Березовая, участок подъезда к новой застройке индивидуальными домами на юге с. Озерное. Второстепенные улицы в жилой застройке: ул. Юбилейная, Приозерный проезд, ул. Солнечная Поляна, ул. Горная, Лесной переулок.

Большая часть участков улично-дорожной сети с. Манжерок имеет усовершенствованное покрытие. Улицы и дороги в с. Озерное преимущественно с низшим типом покрытия или без покрытия. 

Ширина в красных линиях у существующих участков УДС местного значения варьируется от 6 до 20 м. Ширина коридора автодороги федерального значения Р-256 «Чуйский тракт» в границах села Манжерок составляет в среднем около 21 м. Территориальный резерв для его расширения в черте населенного пункта отсутствует. 

В границах с. Манжерок на всем протяжении ул. Дружбы и ул. Пионерской (участки автодороги федерального значения Р-256 «Чуйский тракт») подъезды к участкам индивидуального жилищного строительства и к общественно-деловым объектам осуществляются непосредственно с основной проезжей части. Расстояние между примыканиями варьируется от 30 до 350 м, в центральной части села – не больше 100 м, в среднем 60 м. Наличие большого числа часто расположенных примыканий к трассе автодороги федерального значения в черте населенного пункта осложняет проезд транзитного автотранспорта, снижает безопасность дорожного движения и способствует возникновению ДТП.

Мостовые сооружения на улично-дорожной сети местного значения поселения отсутствуют. В графические материалы генерального плана включены четыре наиболее основательных пешеходных мостовых перехода через реку Манжерок как объекты иного значения.

9.5.
Пути сообщения пешеходов, велосипедистов и пользователей СИМ
На территории сельского поселения отсутствуют объекты велоинфраструктуры местного значения поселения.  

Пешеходная инфраструктура в поселении представлена только тротуарами на участке ул. Дружбы в с. Манжерок, на участке автодороги подъезд к ГЛК «Манжерок» и по ул. Заречной (вблизи курорта «Манжерок» и на подходах к оз. Манжерокское).  
9.6.
Транспорт на территории туристических комплексов
Транспортная инфраструктура на территории курорта Манжерок представлена 3 подвесными канатными дорогами, организованными для подъема на г. Малая Синюха: 

-
подвесная канатная дорога гондольного типа «Чуйский тракт» (2515,5 м протяженность – 2515,5 м, расчетная пропускная способность – до 2400 чел./час), является наиболее протяженной на территории курорта;

-
подвесная канатная дорога кресельного типа «Альбаган» (протяженность – 974,48 м, расчетная пропускная способность – до 2775 чел./час);

-
подвесная канатная дорога кресельного типа «Карусель» (протяженность – 400,34 м, расчетная пропускная способность – до 1500 чел./час).

Практически круглогодичными являются подвесные канатные дороги «Чуйский тракт» и «Альбаган», а «Карусель» функционирует только в зимнее время.

9.7.
Транспорт на территории туристических комплексов
На территории Манжерокского сельского поселения вдоль автомобильной дороги Р-256 «Чуйский тракт» располагаются 2 автозаправочные станции суммарной вместимостью в 8 топливораздаточных колонок. Автомобильные газозаправочные станции и электрозаправочные станции на территории поселения отсутствуют, ближайшие находятся в Майминском сельском поселении вблизи аэропорта Горно-Алтайск. 

На территории поселения размещаются два объекта обслуживания автотранспорта транспорта: СТО (с. Манжерок, ул. Веселая, 10) и шиномонтаж (с. Манжерок, ул. Дружбы, 35). 

Для расчета существующей потребности в местах обслуживания легкового автомобильного транспорта в соответствии с МНГП Майминского района был принят текущий уровень автомобилизации согласно региональным нормативам градостроительного проектирования Республики Алтай – 300 авт./1000 человек.

Согласно проведенным расчетам, потребность в АЗС полностью удовлетворена на территории поселения, в то время как количество СТО недостаточно: необходима организация дополнительно 2 постов станций технического обслуживания без учета транзитного и туристического транспорта.

На территории проектирования постоянное хранение индивидуального транспорта осуществляется на приусадебных участках, организованные места постоянного хранения отсутствуют. 

При этом в сельском поселении расположено значительное количество мест временного хранения – около 3,7 тыс. машино-мест, большая часть из которых приурочена к туристическим аттракторам поселения и торговым объектам в с. Манжерок. 

Чуть меньше трети всех мест временного хранения находится в с. Манжерок, в основном вдоль а/д Р-256 «Чуйский тракт» у мест притяжения, 2/3 машино-мест располагается в с. Озерное, абсолютное большинство из них вблизи курорта «Манжерок».

10.
КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

10.1.
Объекты специального назначения

К объектам специального назначения относятся кладбища, полигоны твердых коммунальных отходов (ТКО), скотомогильники. 

На территории поселения расположены два кладбища. Манжерокское кладбище расположено на пересечение ул. Дружбы, ул. Пионерская, ул. Советская, около заправочной станции. Второе кладбище расположено на северо-западе с. Озерное, на ул. Озерная.  

Таблица 10.1 Сведения об объектах специального назначения
	№
	Наименование
	Место

положение
	Расстояние, км.
	Территория, га
	Намечается ли ликвидация и по каким причинам

	
	
	
	от центра
	от ближайшей жилой

площади
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Манжерокское кладбище
	Восточнее с. Манжерок
	1,12
	0,29
	4,61
	

	2
	Кладбище
	На севере-западе с. Озерное
	0,81
	0,009
	0,82
	


На территории поселения имеется один объект размещения отходов – площадка для сбора ТКО на севере Манжерокского сельского поселения. Участок находится на кадастровом учете. 

10.2.
Санитарно-экологическое состояние территории муниципального образования
Стратегическая цель государственной политики Российской Федерации в экологической сфере заключается в сохранении природных экологических систем, осуществлении мер, направленных на поддержание их целостности и обеспечении условий их функционирования. Это необходимо для устойчивого развития общества, повышения уровня жизни населения, улучшения демографической ситуации и состояния здоровья населения, стабилизации экологической безопасности в стране. 

Развитие концепции рационального природопользования привело к зарождению идей экологической безопасности, результатом которых явился разработанный в 2016 году проект «Стратегии экологической безопасности до 2025 г.», утвержденный Указом Президента РФ от 19 апреля 2017 г. № 176 «О Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года». Данная Стратегия предполагает проведение единой государственной политики в сфере обеспечения экологического баланса, содействует национальной безопасности.

Соблюдение принципов устойчивого развития, учет которых регламентирован градостроительным заданием, требует в полной мере реализовать стратегию охраны окружающей среды Манжерокского сельского поселения. Выполнить это возможно посредством концентрации ресурсов для решения первоочередных задач по улучшению экологической обстановки, сохранению благоприятной окружающей среды и природно-ресурсного потенциала в целях сохранения здоровья населения. 

Источниками загрязнения окружающей среды являются: 

· несанкционированные свалки;
· размещение коммунальных объектов в селитебной территории без соблюдения санитарных разрывов (Подстанция «Манжерокская», производство по обработке дерева);

· временные необорудованные стоянки автотранспорта в пределах водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

· неорганизованный туризм, и, как следствие, деградация почвенно-растительного покрова; 

· размещение хозяйственных построек в пределах прибрежных полосы ручьев и р. Катуни;

· прохождение через населённый пункт автомобильной дороги федерального значения.

Самый большой процент вредных выбросов приходится на долю автотранспорта, печей частного сектора в зимний период и отопительных котельных.
Состояние водных объектов

Основными источниками загрязнения поверхностных водных объектов в сельском поселении являются неочищенные (недостаточно очищенные) сточные воды, ливневые и талые воды со свалок, дорог. Отсутствие систем водоотведения приводит к загрязнению русла реки стоками. Также русла рек подвержены загрязнению отходами потребления. Загрязненность водных объектов, особенно малых рек, обусловлена сбросом в них загрязненных сточных вод и высокой антропогенной нагрузкой на водосборные площади, в первую очередь, в водоохранных зонах;

В воде и по берегам рек часто можно увидеть стволы деревьев. Разложение древесины способствует накоплению в воде фенола и других ядов, влияющих на жизнедеятельность ихтиофауны озер. 

Риск для здоровья населения и природных комплексов, обусловленный качеством водных объектов, также связан:

· с захламлением, загрязнением и отсутствием благоустройства водоохранных зон и прибрежных территорий малых рек;

· с несоблюдением требований Водного кодекса по использованию территории в водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах;

· с отсутствием требуемых дренажных систем (ливневой канализации), очистных сооружений ливневых вод. 

Состояние почвы.

Почва является местом сосредоточения всех загрязнителей, главным образом поступающих с воздухом. Перемещаясь воздушными потоками на большие расстояния от места выброса, они возвращаются с атмосферными осадками, загрязняя почву и растительность, вызывая разрушения самой экосистемы. Почва является важнейшим объектом биосферы, где происходит обезвреживание и разрушение подавляющего большинства органических, неорганических и биологических загрязнений окружающей среды. Уровень загрязнения почвы оказывает заметное влияние на контактирующие с ней среды: воздух, подземные и поверхностные воды, растения.

Экологическое состояние почвы определяется уровнем загрязненности и характером нарушения почвенного покрова. Нарушенными считаются почвы, утратившие свое плодородие и ценность в связи с хозяйственной деятельностью человека. Почвы на проектируемой территории нарушаются в результате прокладки транспортных коммуникаций, организации строительных площадок. Антропогенные и природные источники воздействия приводят к загрязнению и дегумификации, уплотнению, нарушению, вторичному засолению почв и другим негативным последствиям. В результате антропогенного воздействия на почвенный покров происходит изменение морфологии почв, изменение химических, физических свойств почв и их потенциального плодородия. Строительная и транспортная техника создает механические нагрузки, способные уничтожить растительные сообщества частично или полностью. Загрязненная почва может оказывать неблагоприятное влияние на условия жизни населения и его здоровье, так как является основным накопителем химических веществ техногенной природы и фактором передачи инфекционных и паразитарных заболеваний.

Состояние атмосферного воздуха

Атмосферный воздух относится к числу приоритетных факторов окружающей среды, оказывающих влияние на состояние здоровья населения. Уровень загрязнения атмосферного воздуха является важным экологическим критерием оценки качества окружающей среды.

Основными источниками поступления вредных веществ в атмосферный воздух являются многочисленные котельные, отопительные печи частного сектора (стационарные источники) и автотранспортные средства (передвижные источники загрязнения). Количественных данных по источникам атмосферного загрязнения нет.
Радиационная обстановка
В соответствии с утвержденными Президентом Российской Федерации «Основами государственной политики в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности Российской Федерации на период до 2025 года и дальнейшую перспективу» обеспечение радиационной безопасности населения Российской Федерации является одной из важнейших составляющих национальной безопасности страны. 

Одним из главных инструментов решения данной задачи является мониторинг радиационной обстановки и доз облучения населения от всех основных источников ионизирующего излучения (далее ИИИ). Дозовые оценки приведены за 2021 год в соответствии с установленным порядком проведения радиационно-гигиенической паспортизации организаций и территорий. 

К основным ИИИ, определяющим дозы облучения населения Республики Алтай, относятся: техногенные ИИИ в условиях их нормального использования, природные ИИИ, медицинские ИИИ и техногенное радиоактивное загрязнение, являющиеся результатом радиационных аварий и прошлой деятельности (техногенный фон). Радиационная обстановка в Республике Алтай остается напряженной из-за высокого уровня природного облучения радоном. Объективным свидетельством этого являются результаты многолетних наблюдений в рамках надзорных мероприятий, радиационно-гигиенической паспортизации и ЕСКИД, а также данные масштабных радиационно-гигиенических обследований, полученных в последние годы при выполнении мероприятий Федеральной целевой программы «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности»

На территории Республики Алтай проводится постоянный радиационный мониторинг: определяется содержание радионуклидов в объектах внешней среды: воде, пищевых продуктах, стройматериалах, минеральном сырье, древесине, также проводятся исследования, анализ и оценка облучения населения от всех видов ионизирующего излучения.

На территории Республики Алтай техногенного радиоактивного загрязнения, вследствие крупных радиационных аварий не зарегистрировано. 

Поскольку для питьевых целей используется вода из артезианских, глубоководных источников водоснабжения, ведется тщательный контроль за природными радионуклидами в питьевой воде. Результаты исследования проб воды, превышающие контрольные уровни по суммарной альфа-бета-активности не зарегистрированы. 

Анализ полученных результатов исследования воды хозяйственно-питьевого водоснабжения показывает, что превышения уровней вмешательства по содержанию техногенных радионуклидов на территории Республики Алтай не зарегистрировано. Проб питьевой воды, с содержанием радионуклидов, создающих эффективную дозу более 1 мЗв/год, и требующей проведения защитных мероприятий в безотлагательном порядке, не выявлено. По данным Доклада проб воды из источников централизованного водоснабжения, превышающих, контрольные уровни по суммарной альфа- и бета-активности, УВ для радионуклидов не выявлено, 

Республика Алтай имеет оборудованный пункт пропуска на границе Российской Федерации с Монголией (многосторонний автомобильный пункт пропуска - МАПП, с.Ташанта, Кош-Агачского района). На данном участке границы оборудованы стационарные установки системы «Янтарь» для обнаружения радиоактивных материалов, выявления источников ионизирующего излучения при въезде и выезде с территории Российской Федерации. Кроме стационарных установок «Янтарь», МАПП «Ташанта» оснащен переносными дозиметрами ДКС АТ-1123, ДБГ – 06Т, ДКГ-02У. Между Управлением Роспотребнадзора по Республике Алтай и Сибирским таможенным управлением заключено соглашение о сотрудничестве в области радиационной безопасности. Для проведения радиационного контроля, радиологическая лаборатория ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Республике Алтай» оснащена переносными дозиметрами ДКС АТ-1123, ДКГ-02У. Ежегодно на МАПП «Ташанта», проводятся совместные учения по радиационной безопасности территории Российской Федерации и подтверждению эффективности работы специалистов учреждений.

Доза облучения населения Республики Алтай за счет природных ИИИ обусловлена следующими факторами радиационной обстановки:

· внешнее терригенное облучение жителей в жилых домах и общественных зданиях, а также на открытой местности на территории населенных пунктов; 

· внешнее облучение, обусловленное космическим излучением; ·

· внутреннее облучение за счет содержания радона (222Rn) и торона (220Rn) и их короткоживущих дочерних продуктов в воздухе помещений жилых домов общественных зданий; 

· внутреннее облучение за счет потребления продуктов питания и питьевой воды; 

· внутреннее облучение за счет содержания долгоживущих природных радионуклидов в приземном слое атмосферного воздуха. 

Зарегистрированы группы населения с эффективной дозой за счет природных источников выше 5 мЗв/год. Средневзвешенная объемная концентрация ЭРОА радона по Республике Алтай в 2021 году составила 146 Бк/м3, что соответствует дозе облучения 5,13 мЗв/год. 

Для сравнительной характеристики прогнозируемого вредного воздействия на здоровье населения различных факторов универсальной характеристикой является риск неблагоприятных последствий для здоровья населения от воздействия данного фактора.

Для оценки радиационного воздействия принято использовать величину индивидуального пожизненного радиационного риска. Наиболее значительный вклад в величину среднего индивидуального пожизненного радиационного риска для населения Российской Федерации в 2021 году, как и в предыдущие годы, внесло облучение радоном и дочерними продуктами его распада. Средний по субъектам Российской Федерации индивидуальный пожизненный радиационный риск за счет облучения радоном составил не менее 1*10-4.

Средний индивидуальный пожизненный радиационный риск для населения Российской Федерации за счет воздействия радона за все прошедшие десять лет не превышал 3,14х 10-4 , что на порядок выше риска за счет медицинского облучения и более, чем на 2 порядка, превышает риск за счет техногенного облучения. При этом, максимальные значения данного показателя отмечаются в Республике Алтай и составляют 1,0*10-3.

Твердые коммунальные отходы (ТКО).
Твердые коммунальные отходы (ТКО) - отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами

C 1 января 2019 года в рамках реализации национального проекта «Экология» реализуется новая система обращения с твердыми коммунальными отходами.  Внедрение данной системы направлено на развитие отрасли переработки отходов и улучшение экологической обстановки. Одновременно вводится новый порядок начисления и оплаты услуг по вывозу и утилизации отходов.

В Республике Алтай при организованном сборе и удалении твердых коммунальных отходов с территории муниципальных образований применяются две системы удаления отходов: • контейнерная, с несменяемыми сборниками, предусматривающая накопление отходов в местах временного хранения, оснащенных контейнерами (сборниками), с перегрузкой отходов для их вывоза из контейнеров в мусоровозы и периодической санитарной обработкой контейнеров на месте; бесконтейнерная, предусматривающая накопление отходов в таре потребителей и погрузку отходов в мусоровозы, в том числе самими потребителями услуг по удалению отходов.

Согласно СанПиН 2.1.3684-21 от 28.01.2021 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»,  накопление каждого вида отходов производства и потребления зависит от их происхождения, агрегатного состояния, физико-химических свойств, количественного соотношения компонентов и степени опасности для здоровья населения и среды обитания человека. В зависимости от технологической и физико-химической характеристики отходов допускается их хранить:

· в производственных или вспомогательных помещениях;

· в нестандартных складских сооружениях (под надувными, ажурными и навесными конструкциями);

· в резервуарах, накопителях, танках и прочих наземных и заглублённых специально оборудованных ёмкостях;

· в вагонах, цистернах, вагонетках, на платформах и прочих передвижных средствах;

· на открытых приспособленных для хранения отходов площадках. 

Накопление промышленных отходов на производственной территории осуществляется по цеховому принципу или централизованно. Условия сбора и накопления определяются классом опасности отходов, способом упаковки с учётом агрегатного состояния и надёжности тары.

При этом накопление твёрдых отходов I класса разрешается исключительно в герметичных оборотных (сменных) ёмкостях (контейнеры, бочки, цистерны). Твердые отходы II класса должны храниться – в надёжно закрытой таре (полиэтиленовых мешках, пластиковых пакетах); III класса  – в бумажных мешках и ларях, хлопчатобумажных мешках, текстильных мешках; IVкласса – навалом, насыпью, в виде гряд.

Предельное накопление количества отходов на территории предприятия, которое единовременно допускается размещать на его территории, определяется предприятием в каждом конкретном случае на основе баланса материалов, результатов инвентаризации отходов с учётом их макро- и микросостава, физико-химических свойств, в том числе агрегатного состояния, токсичности и уровней миграции компонентов отходов в атмосферный воздух.

Размещаемые отходы производства и потребления следует складировать таким образом, чтобы исключить возможность их падения, опрокидывания, разливания, чтобы обеспечивалась доступность и безопасность их погрузки для отправки на специализированные предприятия для обезвреживания, переработки или утилизации. Тара и упаковка должны быть прочными, исправными, полностью предотвращать утечку или рассыпание отходов, обеспечивать их сохранность при накоплении. Тара должна быть изготовлена из материала, устойчивого к воздействию данного вида отхода и его отдельных компонентов, атмосферных осадков, перепадов температур и прямых солнечных лучей. Для накопления отходов производства и потребления могут эксплуатироваться специально оборудованные открытые и (или) закрытые площадки. Накопление в пределах закрытой площадки осуществляется в случае: 

· принадлежности отходов к I – III классам опасности в зависимости от их свойств; 

· необходимости создания особых условий хранения, а также надёжной изоляции отходов от доступа посторонних лиц; 

· необходимости создания особых условий хранения отходов для сохранения их ценных качеств как вторичного сырья;

· сбора и накопления отходов в непосредственных местах их образования (в цехах, производственных помещениях). 

Для организации закрытых площадок накопления отходов могут использоваться специально предназначенные для этой цели стационарные складские здания, отдельные помещения или выделенные площади внутри складских и (или) производственных, вспомогательных зданий, а также нестационарные складские здания и сооружения.

Медицинские отходы, в зависимости от степени их эпидемиологической, токсикологической и радиационной опасности, а также негативного воздействия на среду обитания подразделяются на пять классов опасности:

· Класс А – эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к ТКО;

· Класс Б – эпидемиологически опасные отходы;

· Класс В – чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы;

· Класс Г – токсикологически опасные отходы 1 – 4 классов опасности;

· Класс Д – радиоактивные отходы.

Обеззараживание и обезвреживание медицинских отходов класса Б и класса В производится в самих медицинских организациях и на централизованных объектах обезвреживания. Требования к участку обезвреживания таких отходов достаточно строги, вследствие чего только малая доля медицинских организаций может иметь на своей территории соответствующее оборудование. Подавляющее большинство медицинских организаций передаёт медицинские отходы на обезвреживание сторонним предприятиям. 

Отходы 1 класса опасности: отходы ртутьсодержащих люминесцентных ламп накапливаются в учреждениях и предприятиях, затем сдаются на перерабатывающее предприятие централизованно по ведомствам. Отходы 2 класса опасности, это в основном аккумуляторы, сдаются принимающим организациям.

Отходы 3 класса опасности в 70% остаются на предприятиях. Отработанные масла, составляющие основную массу, в основном, сжигаются. 
К отходам потребления относятся отходы обработки древесины, которые образуются на предприятиях, осуществляющих распиловку и строгание древесины. В территориальной схеме рассматриваются виды отходов обработки древесины и изделий из древесины, включенных в группу видов отходов Федерального классификационного каталога отходов: 3 05 200 00 00 0 «Отходы распиловки и строгания древесины». Обращение с этими отходами предполагает создание мест накопления отходов непосредственно на объектах производителя этих отходов, а также на территории организаций, осуществляющих утилизацию и обезвреживание этих отходов.
Биологические отходы
Биологические отходы – это остатки тканей и органов, образованных в процессе медицинской деятельности, а также гибели различных видов животных и птиц, переработки материалов животного происхождения. 

Проблема накопления и размещения отходов производства и потребления продолжает оставаться актуальной для Республики Алтай. Несмотря на большой объем мероприятий, остаются нерешенными множество проблем по организации сбора, утилизации и вывоза бытовых отходов, по содержанию полигонов ТКО, и т.д. В республиканском центре, районах санитарная очистка в жилом фонде, в т.ч. и частном секторе не отвечает действующим санитарным нормам, что подтверждается жалобами населения на несвоевременный вывоз твердых коммунальных отходов, переполнение контейнеров и скопление мусора на контейнерных площадках. Региональными операторами ООО Кызыл-Озек Сервис», ООО «Экобезопасность» работа по сбору, вывозу ТКО должным образом не налажена. Сохраняется проблема оборудования контейнерных площадок в соответствии с санитарными требованиями. 
11.
Зоны с особыми условиями использования территории
Комплексный анализ территории сельского поселения выполнен с учетом наличия зон с особыми условиями использования территории, которые установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации и с учетом местных природных и экологических факторов. Зоны с особыми условиями использования территорий – это территории, в границах которых устанавливается определенный правовой режим в соответствии с законодательством Российской Федерации. Комплексный анализ территории сельского поселения выполнен с учетом наличия таких зон на территории сельского поселения и в населенных пунктах с учетом местных природных и экологических факторов.

К зонам с особыми условиями использования территорий относятся следующие:

· Санитарно-защитная зона;

· Охранная зона;

· Водоохранная зона;

· Прибрежная защитная полоса;

· Санитарный разрыв транспортных коммуникаций;

· Придорожная полоса;

· Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.
Таблица 11.1 Перечень ориентировочных санитарно-защитных зон и санитарных разрывов
	№

п/п
	Наименование объекта
	Наименование документа
	Размер ограниче-

ния, м

	Манжерокское сельское поселение

	1
	Объекты по размещению, обезвреживанию, обработке отходов производства и потребления 1-2 классов опасности
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.12.1.1
	500

	2
	ООО «Коммунальщик», Республика Алтай, Майминский район, район н. п. Черемшанка (КН ЗУ 04:01:011707:2); с левой стороны автодороги М-52 «Чуйский тракт», район отработанного карьера ДЭП-217 (КН ЗУ 04:01:011707:40)
	Единый государственный реестр недвижимости
	Реестровый номер 04:01-6.425

	3
	Карьер
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
	100

	4
	Пилорама
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п. 5.4.2
	100

	5
	Пасека
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
	50

	6
	Кладбище,

расположенное на земельном участке с кадастровым номером 04:01:000000:1075
	Единый государственный реестр недвижимости
	Реестровый номер 04:01-6.258

	7
	Склады
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.11.5.1
	50

	8
	АЗС №38 ООО «Горно-Алтайск Нефтепродукт»
	Единый государственный реестр недвижимости
	Реестровый номер 04:01-6.335

	9
	Автосервис
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.12.5
	50

	10
	Котельная
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
	50

	11
	Гараж
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
	10


Таблица 11.2 – Перечень охранных зон 

	№

п/п
	Наименование объекта
	Наименование документа
	Размер ограниче-

ния, м

	Придорожные полосы*

	1
	Автомобильная дорога Р-256 "Чуйский тракт" Новосибирск - Барнаул - Горно-Алтайск - граница с Монголией
	Единый государственный реестр недвижимости
	Реестровый номер 04:01-6.69

	2
	Автомобильная дорога 84 ОП РЗ 84К-33 - Манжерок - Озерное
	Единый государственный реестр недвижимости
	Реестровый номер 04:01-6.444

	
	*не распространяются на территории, включенные в границы населённых пунктов.

	Охранная зона 

	1
	ЛЭП 110 кВ
	Постановление от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
	Нормативная 20 м,

внесена в ЕГРН

	2
	ЛЭП 10 кВ
	
	Нормативная 10 м,

внесена в ЕГРН

	3
	Охранная зона ВЛ 0,4
	
	Нормативная 2 м,

внесена в ЕГРН

	4
	Подстанция 110/10кв (ОРУ) №20 "Манжерок"
	
	Нормативная 20 м,

внесена в ЕГРН

	5
	ТП-10/0,4 кВ
	
	Нормативная 10 м,

внесена в ЕГРН

	6
	Теплопровод квартальный
	Приказ Минстроя РФ от 17 августа 1992 г. N 197

«О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей»
	3 м

	7
	Водовод*
	СанПиН 2.1.4.1110-02
	СанПиН 2.1.4.1110-02

	8
	Газопровод низкого давления 
(сооружение, кадастровый номер: 04:01:000000:1288;

сооружение, кадастровый номер: 04:01:000000:691)
	Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей"
	2 м (3 м для газопроводов из полиэтиленовых труб со стороны медного провода обозначающего трассу

	9
	Межпоселковый газопровод 
(сооружение, кадастровый номер: 04:00:000000:32)
	
	

	10
	Пункт редуцирования газа (ПРГ)
	Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей"
	10м

	* Ограничение учитывается при размещении новых объектов капитального строительства.


Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют документам территориального планирования могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом.
В проектной документации должны быть предусмотрены мероприятия по согласованию с собственниками земельных участков, входящих в границы зон с особыми условиями использования территории, в случае возможного ограничения их прав при установлении зон с особыми условиями использования территории.
Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов:
В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.
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Таблица 11.3 Расстояние от инженерных сетей до объектов капитального строительства.

Таблица 11.4 Водоохранная зона, прибрежно-защитная полоса водоемов

	№ п/п
	Название водного объекта
	Наименование документа
	Ширина

водоохранной зоны
	Ширина прибрежной полосы

	1
	2
	
	3
	4

	1
	р. Катунь
	Водный кодекс Российской

Федерации
	200 м,
реестровые номера:

04:01-6.471,

04:01-6.80
	200 м,
реестровые номера:

04:01-6.472,

04:01-6.82

	2
	о. Манжерокское
	
	50 м, 
реестровый номер: 

04:01-6.304
	50 м,
реестровый номер: 

04:01-6.305

	3
	р.Караташ
	
	50
	50

	4
	р.Едрала
	
	50
	50

	5
	р.Манжерок КаменкаМалая хмелевка
	
	50
	50

	
	Прибрежная защитная полоса

	1
	Реки и ручьи
	Водный кодекс Российской Федерации
	50
	50

	* изъятие земельных участков и снос объектов капитального строительства, расположенных в границах водоохранных зон и прибрежно-защитных полос водных объектов, не предусматривается.
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В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения.

Ширина водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы водных объектов определены Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (далее – Водный кодекс).

В соответствии с пп.3 п.4 ст.65 Водного кодекса, ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров. 
Согласно ч. 11 ст. 65 Водного кодекса, ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м. для обратного или нулевого уклона, 40 м. для уклона до тех градусов и 50 м. для уклона три и более градуса. Вместе с тем, согласно ч. 13 ст.  65 Водного кодекса, ширина прибрежной защитной полосы реки, имеющей особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.
В соответствии с п. 14 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.04.2016 №377, местоположение береговой линии (границы водного объекта) считается определенным со дня внесения сведений о местоположении береговой линии (границы водного объекта) в единый государственный реестр недвижимости.

В соответствии с п.5 (1) Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 10.01.2009 №17 границы водоохранных зон и границы прибрежных полос водных объектов считаются установленными с даты внесения сведений о них в единый государственный реестр недвижимости.

Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Основной целью создания и обеспечения режима в зонах санитарной охраны (ЗСО) является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. 

Границы первого пояса зон санитарной охраны водозабора из подземных источников назначаются радиусом минимум 30 м.

Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарные мероприятия должны выполняться:

а) в пределах первого пояса ЗСО - органами коммунального хозяйства или другими владельцами водопроводов;

б) в пределах второго и третьего поясов ЗСО - владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения.
12
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА
12.1
Перечень существующих источников чрезвычайных ситуаций природного характера
Анализ многолетних наблюдений за возникновением чрезвычайных ситуаций (ЧС) показывает, что на территории Манжерокского сельского поселения в течение календарного года наблюдаются различные опасные природные явления, последствия которых могут привести к возникновению ЧС. На территории поселения возможны такие ЧС природного характера, как лесные пожары, подтопления, половодья, паводки и опасные метеорологические явления, сели, оползни, затопление паводковыми водами, обрушение берегов, снежные заносы, землетрясения.
В соответствии с ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий» на рассматриваемой территории возможны следующие чрезвычайные ситуации природного характера, представлена ниже (таблица 12.1.).

Таблица 12.1 – Возможные чрезвычайные ситуации природного характера на проектируемой территории

	№ п/п
	Источник природной ЧС
	Наименование поражающего фактора
	Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС

	1.Опасные гидрологические явления и процессы

	1.1
	Половодье
	Гидродинамический
	Поток (течение) воды

	1.2
	Паводок
	Гидрохимический
	Загрязнение гидросферы, почв, грунтов

	2.Опасные метеорологические явления и процессы

	2.1
	Сильный ветер (шторм, шквал, ураган)
	Аэродинамический
	Ветровой поток

Ветровая нагрузка

Аэродинамическое давление Вибрация

	2.2
	Сильные осадки
	
	

	2.2.1.
	Продолжительный дождь (ливень)
	Гидродинамический
	Поток (течение) воды

	2.2.2.
	Сильный снегопад
	Гидродинамический
	Снеговая нагрузка

Снежные заносы

	2.2.3.
	Сильная метель
	Гидродинамический
	Снеговая нагрузка

Снежные заносы

Ветровая нагрузка

	2.2.4.
	Гололед
	Гравитационный
	Гололедная нагрузка

	2.2.5.
	Град
	Динамический
	Удар

	2.3
	Туман
	Теплофизический
	Снижение видимости (помутнение воздуха)

	2.4
	Заморозок
	Тепловой
	Охлаждение почвы, воздуха

	2.5
	Гроза
	Электрофизический
	Электрические разряды

	3. Природные пожары

	3.1
	Пожар (ландшафтный, лесной)
	Теплофизический
	Пламя

Нагрев тепловым потоком

Тепловой удар

Помутнение воздуха

Опасные дымы

	
	
	Химический
	Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы


В соответствии с СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий», при выявлении опасных геофизических воздействий и их влияния на строительство зданий и сооружений следует учитывать категории оценки сложности природных условий. 

Для прогноза опасных природных воздействий следует применять структурно-геоморфологические, геологические, геофизические, инженерно-геологические и гидрогеологические, инженерно-экологические, инженерно-гидрометеорологические и инженерно-геодезические, сейсмологические, методы исследования, а также их комплексирование с учетом сложности природной и природно-техногенной обстановки территории.

Результаты оценки опасности природных, в том числе геофизических воздействий, должны быть учтены при разработке документации на строительство зданий и сооружений. 

Климатические воздействия не представляют непосредственной опасности для жизни и здоровья населения. Однако они могут нанести ущерб зданиям, сооружениям и оборудованию, затруднить или приостановить технологические процессы, поэтому необходимо предусмотреть технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий природных явлений.

При сильном ветре существует вероятность повреждения воздушных линий связи, линий электропередачи, выхода из строя объектов жизнеобеспечения, разрушения легких построек.

При выпадении крупного града существует вероятность возникновения ЧС, связанных с повреждением автотранспорта и разрушением крыш строений, уничтожением растительности.

При установлении жаркой погоды существует вероятность возникновения ЧС, связанных с прекращением подачи электроэнергии по причине пожаров и аварий, возникающих на электроподстанции и электросетях, и вызывающих нарушения функционирования объектов жизнеобеспечения, тепловые удары и заболевания людей, пожароопасную обстановку.

Опасные гидрологические явления и процессы – события гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду. 

Особенно опасными факторами возможного возникновения на территории поселения чрезвычайных ситуаций являются затопление паводками 1% обеспеченности, которому подвергаются значительные территории, а также наличие на территории поселения магистральных сетей.

Паводок – интенсивный сравнительно кратковременный подъем уровня воды в реке, вызываемый обильными дождями, ливнями, иногда быстрым таянием снега при оттепелях. В отличие от половодий, паводки могут повторяться несколько раз в году. Особую угрозу представляют так называемые внезапные паводки, связанные с кратковременными, но очень интенсивными ливнями, которые случаются и зимой из-за оттепелей.

Половодье – одна из фаз водного режима реки, ежегодно повторяющаяся в один и тот же сезон года, — относительно длительное и значительное увеличение водности реки, вызывающее подъём её уровня; обычно сопровождается выходом вод из меженного русла и затоплением поймы. Весеннее половодье в сельском поселении приходит в апреле-мае с началом снеготаяния в основном поверх льда водотоков и озер до их вскрытия. Пик половодья приходится на май после вскрытия ото льда. Дождевые паводки редки и незначительны по сравнению с весенним стоком. Подъем воды в озерах происходит постепенно, более выражен в многоводные годы. 

Затопление — это образование свободной поверхности воды на участке территории в результате повышения уровня водотока, водоема или подземных вод. 
Согласно сведениям, приведенным в материалах «Схемы территориального планирования Республики Алтай» и «Схемы территориального планирования Майминского района Республики Алтай», с. Манжерок подвержено угрозе затопления.
Зона затопления территории, прилегающей к незарегулированной р. Катунь, затапливаемой при половодьях 1 % обеспеченности в с. Манжерок Майминского района Республики Алтай внесена в ЕГРН с реестровым номером 04:01-6.474.
Наводнения – вскрытие рек в сельском поселении иногда сопровождается образованием заторов льда, приводивших к разливам воды по поймам и подтоплению отдельных населенных пунктов.

Подтопление – повышение уровня подземных вод, обычно грунтовых вод, вызванное естественным или искусственным увеличением приходной части их водного баланса, а также возникновением препятствий их движению. Часто причиной служит подпор поверхностных вод. В естественных условиях подтопление имеет временный, сезонный характер, например, в период весеннего половодья или наступления многолетней фазы повышенной увлажненности.
В целях обеспечения безопасности на водных объектах разработаны местные правовые акты. Кроме того, ежегодно проводятся учения по теме «Оказание помощи провалившемуся под лед». 

Определение границ зон затопления, подтопления определяются в соответствии с постановлением Правительства РФ от 18 апреля 2014 года №360 «Об определении границ зон затопления, подтопления», Федеральным агентством водных ресурсов на основании предложений органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, подготовленных совместно с органами местного самоуправления, об определении границ зон затопления, подтопления и сведений о границах такой зоны, которые должны содержать текстовое и графическое описания местоположения границ такой зоны, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра недвижимости. Требования к точности определения координат характерных точек границ зон затопления, подтопления устанавливаются Министерством экономического развития Российской Федерации.
Зона подтопления, прилегающая к зоне затопления территории, прилегающей к незарегулированной р. Катунь, затапливаемой при половодьях 1 % обеспеченности в с. Манжерок Майминского района Республики Алтай внесена в ЕГРН с реестровым номером 04:01-6.475.
Опасные метеорологические явления и процессы – природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под воздействием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую среду.

К опасным метеорологическим явлениям относятся заморозки, засухи, суховеи, сильные ветры, ливни и град. Неустойчивые погодные условия, в зимний период, обуславливают возможность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных:

· со снежными заносами и сильными морозами (заторы автотранспорта на дорогах, обрушение крыш и слабо укрепленных конструкций);

· с налипанием мокрого снега на проводах и деревьях, гололедно-изморозевыми явлениями. 

Ураганные ветры. 

Весной с северо-западными циклонами связаны штормы, к которым относятся ветры со скоростью 21‑24 м/с, шквалы (кратковременные, порывистые с изменениями направлений ветры, скорость которых достигает 20‑30 м/с), снежные поземки, метели, бури, пыльные поземки и бури, особенно на юго-востоке области. 

Ураганные ветры скоростью до 35 м/сек. могут вывести из строя воздушные линии электропередач. Из-за сильных порывов ветра и коротких замыканий в линиях электропередач могут произойти повреждения рубильников, предохранителей и силовых трансформаторов, нарушение электроснабжения на территории поселения, нарушение телефонной сети, завал автодорог, срыв мягкой кровли в жилых домах, в школах, общественных и производственных зданиях.

К неблагоприятным климатическим явлениям, также относится прохождение смерча, грозового фронта и шквального усиления ветра, выпадение осадков и града.

Для минимизации ущерба, причиняемого неблагоприятными метеорологическими явлениями определены следующие организационные мероприятия:

· организация круглосуточного дежурства на районных узлах связи, приведение в готовность средств оповещения населения, информирование населения о действиях во время ЧС;

· контроль над состоянием и своевременное восстановление деятельности жизнеобеспечивающих объектов энерго-, тепло- и водоснабжения, инженерных коммуникаций, линий электропередач, связи;

· обеспечение нормативного функционирования транспортных путей: организация метелезащиты и ветрозащиты путей сообщения и наземных инженерно-коммуникационных систем от ветров; подсыпка песка на проезжей части для предотвращения дорожно-транспортных происшествий, происходящих вследствие гололеда; своевременная организация контроля над транспортными потоками.

Природные пожары – это пожары, которые происходят в условиях окружающей природной среды.

В весенне-осенний периоды Манжерокское сельское поселение подвержено лесным пожарам. Пожароопасный сезон составляет около 170 дней: с апреля до конца сентября. Лесные пожары по интенсивности подразделяются на слабые, средние и сильные, по характеру горения – на низовые и верховые. Скорость движения фронта низового пожара – от 0,3-1,0 м/мин при слабом пожаре, до 15 м/мин – при сильном. Высота пламени –1-2м. Максимальная температура на кромке пожара достигает 900оС. При верховых пожарах скорость распространения пламени составляет 5-8 км/ч. При возникновении крупных лесных пожаров могут быть уничтожены большие площади леса. 

Основными причинами возникновения пожаров на территории поселения являются: несоблюдение правил пожарной безопасности населением при нахождении в лесу и проведение сельскохозяйственных палов. Систематически повторяющиеся лесные пожары не только наносят ущерб лесопромышленному комплексу, но и оказывают отрицательное воздействие на всю биологическую среду, затрудняют хозяйственную деятельность, как в период пожаров, так и в последующее время. Риск возникновения природных пожаров на территории сельского поселения высокий.

Землетрясения. 

Горный Алтай относится к территориям с повышенной степенью сейсмической опасности, которая определяется как наличием собственных, генерирующих сильные землетрясения, активных структур, так и сейсмогенерирующих разломов в смежных районах Рудного, Монгольского и Китайского Алтая. На картах последнего варианта сейсмоактивности в пределах юго-восточной и центральной частей Горного Алтая показаны разломы, с которыми могут быть связаны землетрясения с магнитудами 7,0–7,5. Возможная интенсивность землетрясений в этих районах оценена в 8–9 баллов.

Характеристика сейсмичности территории Республики приведена на рис. 3. Показаны эпицентры землетрясений, где больший диаметр соответствует более высоким энергетическому классу и бальности землетрясения, а также даты землетрясений. Приведены местоположения сейсмических станций и характеристика наблюдений:

-
неинструментальные, микросейсмические (до 1905г.);

-
инструментальные (1905-64 г.г.) данные сейсмостанций вне Алтайского края;

-
инструментальные (1964-69 г.г.) данные сейсмостанций Алтайского края.
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В соответствии с картой сейсморайонирования ОСР-97 вся территория Республики попадает в зону с сейсмической активностью 8 – 9 баллов (МSК-64). В связи с наибольшей плотностью населения, самая  тяжелая обстановка может сложиться в МО «г. Горно-Алтайске» (8 баллов) с населением 53,5 тыс. чел.; в МО «Кош-Агачский район» (9 баллов) с 17,1 тыс. чел. и МО «Улаганский район» (9 баллов) с 11,7 тыс. чел. 

При землетрясении в населенных пунктах сейсмоопасных районов Республики могут возникнуть: сотрясение зданий, трещины в оконных проемах и стенах каменных зданий, разрушения отдельных зданий предельного износа, а также зданий, находящихся в аварийном состоянии. Сложность спасения людей будет обусловлена внезапностью возникновения землетрясения, ограниченным временем выживания людей в завалах. Возможно возникновение отдельных возгораний (очагов пожаров), происходящих в результате производственных аварий, замыканий в энергетических сетях и разгерметизации емкостей для хранения легковоспламеняющихся жидкостей. Очаги поражения будут возникать в населенных пунктах в основном в местах застройки многоэтажными кирпичными (панельными) зданиями, на объектах промпредприятий.

Эти предположения базируются на данных сейсмических каталогов, которые содержат информацию о землетрясениях в Горном Алтае только за последние 150 лет. Но за это время в самом Горном Алтае было зарегистрировано всего одно землетрясение с такими параметрами. Оно произошло 27 сентября 2003 года.

Риск возникновения ЧС, связанной с сейсмической активностью в Манжерокском сельском поселении существует, с большой вероятностью.

12.2
Перечень существующих источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера на проектируемой территории
ЧС техногенного характера - состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде. К опасным техногенным происшествиям относят аварии на промышленных объектах или на транспорте, пожары, взрывы или высвобождение различных видов энергии.

Растет количество аварий во всех сферах производственной деятельности и транспорте. Это происходит в связи с широким использованием новых технологий и материалов, нетрадиционных источников энергии, массовым применением опасных веществ в промышленности и сельском хозяйстве. Чем больше производственных объектов на территории, тем больше вероятность ежегодной аварии на одном из них. Абсолютной безаварийности не существует. 

В зависимости от вида производства, аварии и катастрофы на промышленных объектах и транспорте могут сопровождаться взрывами, выходом ОХВ, выбросом радиоактивных веществ, возникновением пожаров и т.п.

В зависимости от масштаба, чрезвычайные происшествия (ЧП) делятся на аварии, при которых наблюдаются разрушения технических систем, сооружений, транспортных средств, но нет человеческих жертв, и катастрофы, при которых наблюдается не только разрушение материальных ценностей, но и гибель людей. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера на территории муниципального образования классифицируются в соответствии с ГОСТ Р 22.0.07-95» Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров».

Поражающие факторы источников техногенных ЧС классифицируют по генезису (происхождению) и механизму воздействия. Поражающие факторы источников техногенных ЧС по генезису подразделяют на факторы:

· прямого действия или первичные;

· побочного действия или вторичные.

Первичные поражающие факторы непосредственно вызываются возникновением источника техногенной ЧС. Вторичные поражающие факторы вызываются изменением объектов окружающей среды первичными поражающими факторами.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по механизму действия подразделяют на факторы:

· физического действия;

· химического действия.

· К поражающим факторам физического действия относят:

· воздушную ударную волну;

· волну сжатия в грунте;

· сейсмовзрывную волну;

· волну прорыва гидротехнических сооружений;

· обломки или осколки;

· экстремальный нагрев среды;

· тепловое излучение;

· ионизирующее излучение.

К поражающим факторам химического действия относят токсическое действие опасных химических веществ. 

На территории сельского поселения возможны чрезвычайные ситуации техногенного характера, связанные с авариями на:

· пожаро- и взрывоопасных объектах (ПВОО);

· электроэнергетических системах;

· коммунальных системах жизнеобеспечения;

· автомобильном транспорте;

· аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (на системах водоснабжения, в связи с износом производственных фондов); 

· биологические аварии.
Аварии на пожаровзрывоопасных объектах

К пожаровзрывоопасных объектам, расположенным на территории поселения, относятся котельные, автозаправочная станция, пилорама, жилые дома.

Аварии на пожаровзрывоопасных объектах сопровождаются выбросом в атмосферу, на грунт и в водоемы пожароопасных и токсических продуктов. Вторичными негативными факторами аварий являются пожар, взрыв.

Для определения зон действия поражающих факторов на каждом ВПО рассматриваются аварии с максимальным участием опасного вещества, т.е. разрушение наибольшей емкости (технологического блока) с выбросом всего содержимого в окружающее пространство.

К числу пожароопасных объектов относятся предприятия и объекты использующие, хранящие и транспортирующие горючие пожаровзрывоопасные вещества. Опасность возникновения пожаров присутствует и в зданиях, отапливаемых дровами.

Перечень потенциально пожаровзрывоопасных объектов на территории сельского поселения представлен в таблице 5.1-1.

Таблица 5.1-1 – Основные факторы ЧС техногенного характера на территории Манжерокского сельского поселения.

	№
	Объект
	Наименование предприятия

(организации),

юридический адрес,

фактический адрес
	Вид опасного вещества
	Вид (характер) опасности

	1
	Котельная
	с. Манжерок, с. Озерное
	Уголь, газ
	Взрыв,

пожар

	2
	Пилорама
	с. Манжерок, с. Озерное
	Пиломатериал, стружка
	Пожар

	3
	Жилые дома
	с. Манжерок, с. Озерное
	Дрова, уголь, газ
	Взрыв,

пожар

	4
	Автозаправочная станция
	Манжерокское сельское поселение
	Бензин
	Взрыв,

пожар


Аварии на электроэнергетических системах

На территории сельского поселения сохраняется вероятность аварий на электроэнергетических системах в связи с износом производственных фондов. Существует риск возникновения аварий на трансформаторных подстанциях и подстанции 110 кВ.

Таблица 5.1-2 – Характеристика подстанции

	Подстанция
	Количество
	Месторасположение

	ТП-10/0,4 кВ
	3
	Территория поселения

	ТП-10/0,4 кВ
	14
	с. Манжерок

	ТП-10/0,4 кВ
	8
	с. Озерное

	Подстанция 110 кВ
	1
	с. Манжерок


Опасными стихийными бедствиями для объектов энергетики являются сильный порывистый ветер, гололед (снижается надежность работы энергосистемы в районах гололеда из-за «пляски» и обрыва проводов ЛЭП), продолжительные ливневые дожди. При снегопадах, сильных ветрах, обледенения и несанкционированных действий организаций и физических лиц могут произойти тяжелые аварии из-за выхода из строя трансформаторных и понизительных подстанций. 

Причиной возникновения аварии с долговременным перерывом электроснабжения всех потребителей может явиться изношенность и выработка проектного ресурса значительной части технологического оборудования объекта, невыполнение в полной мере мероприятий по планово-предупредительному ремонту оборудования из-за недофинансирования. Также вероятно возникновение аварии в связи с общим снижением уровня технологической дисциплины. Перечисленные причины будут являться основными и при возникновении технологических аварий и возгораний на электроэнергетических системах.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.

Общее состояние жилищно-коммунального комплекса сельского поселения характеризуется высокой степенью износа основных фондов и недостаточностью финансовых средств на проведение мероприятий по подготовке к зиме, в результате чего ежегодно возникают незначительные аварии на объектах ЖКХ.  

Аварии на трубопроводах в большинстве случаев возникают по причине брака при строительно-монтажных работах, отступления от проектных решений, внешних механических воздействий, коррозионного износа труб, запорной и регулирующей арматуры. Объектами риска на территории поселения являются котельные, сети теплоснабжения, напорная канализация, водопроводные сети, линии связи, линии электропередачи, газопровод.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения возможны по причине:

-
износа основного и вспомогательного оборудования коммунальных систем жизнеобеспечения;

-
ветхости коммунальных сетей;

-
халатности персонала, обслуживающего коммунальные системы жизнеобеспечения;

-
низкого качества ремонтных работ.

Риски возникновения ЧС на системах теплоснабжения

На территории с. Манжерок расположено две котельных и сети теплоснабжения. Возможен риск возникновения аварий на системах теплоснабжения.
Риски возникновения ЧС на системах водоснабжения

На территории с. Манжерок, с. Озерное проходят водопроводные сооружения, водозабор. Возможен риск возникновения аварий на системах водоснабжения.

Риски возникновения ЧС на системах водоотведения

На территории с. Озерное проходят сети и объекты водоотведения. Риск возникновения аварий на системах водоотведения является приемлемым.

Риски возникновения ЧС на системах связи

На территории сельского поселения, с. Манжерок, с. Озерное проходят линии связи. Риск возникновения аварий на объектах связи является приемлемым.
Риски возникновения ЧС на нефтепроводах 

Отсутствуют в связи с отсутствием нефтепроводов.

Риски возникновения ЧС на газопроводах

По территории сельского поселения проходит газопровод распределительный высокого давления, в с. Манжерок, с. Озерное проходит межпоселковый газопровод. Риск возникновения аварий на системах газоснабжения является приемлемым.
Риски возникновения ЧС на продуктопроводах

Отсутствуют в связи с отсутствием на территории сельского поселения и населенных пунктов продуктопроводов.

Выход из строя коммунальных систем может привести к сбою в системе водоснабжения, газоснабжения, водоотведения, связи и теплоснабжения, что значительно ухудшает условия жизнедеятельности населенных пунктов, особенно в зимний период.

Аварии на автомобильном транспорте.

Автомобильный транспорт является источником повышенной опасности. На территории поселения возрастает количество автомобильного транспорта, принадлежащего физическим лицам. Безопасность участников движения во многом зависит непосредственно от них самих. Около 75 % всех аварий на автомобильном транспорте происходит из-за нарушения водителями правил дорожного движения. Наиболее опасными видами нарушений являются: 

· превышение скорости; 

· игнорирование дорожных знаков;

· выезд на полосу встречного движения;

· управление автомобилем в нетрезвом состоянии. 

Кроме того, очень часто приводят к аварии плохие дороги (главным образом скользкие), неисправность машин (тормоза, рулевое управление, колеса и шины). 

Аварии на автомобильном транспорте сопровождаются повреждением автотранспортных средств и, как следствие, прекращением движения на участках. Данные аварии часто сопровождаются разливом на грунт и в водоемы опасных веществ (химических, пожароопасных). Для обеспечения безопасности населения во время чрезвычайных ситуаций, необходимо строительство объездных дорог вне границ населенного пункта.

По территории сельского поселения проходит автомобильная дорога федерального значения Р-256 «Чуйский тракт» Новосибирск - Барнаул - Горно-Алтайск – граница с Монголией, аварии на автомобильном транспорте являются возможными.

Аварии на объектах транспорта при перевозке опасных грузов.

Аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов

К серьезным дорожно-транспортным происшествиям приводят невыполнение правил перевозки опасных грузов и несоблюдение при этом необходимых требований безопасности.

Основными причинами аварий являются:
-
несоблюдение скорости движения, обеспечивающей безопасную перевозку опасных грузов;

-
физическое состояние груза, упаковки и его закрепления внутри грузового помещения;

-
метеорологические условия;

-
состояние здоровья водителя;

-
опыт работы водителя и другие;

-
соблюдение условий перевозки грузов, обеспечивающих его сохранность при остановках и стоянках во время отдыха и ночлега (обязательное использование охраняемых стоянок).

-
техническая неисправность транспортных средств;

-
неудовлетворительное состояние дорожного хозяйства;

-
нарушение правил эксплуатации транспортных средств и перевозки грузов;

-
нарушение правил дорожного движения;

Поражающим фактором при аварии может являться:

-
удар;

-
возгорание транспортного средства;

-
возгорание перевозимого пожароопасного груза и топлива;

-
взрыв и возгорание перевозимого пожаровзрывоопасного груза и топлива;

-
разлив (разлет, испарение) перевозимого опасного химического груза и топлива.

Последствия чрезвычайной ситуации для населения и территорий могут быть разного характера: 

-
травматизм и гибель людей и животных;

-
пожары;

-
загрязнение окружающей среды;

-
ущерб транспортным средствам.

12.3
Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

Предпосылками к возникновению биолого-социальных ЧС на территории поселения могут являться эпизоотии, паразитарные и зоонозные заболевания животных, эпифитотии и вспышки массового размножения наиболее опасных болезней.

Эпизоотия – распространение гриппа птиц, ящура, сибирской язвы. 

Эпифитотия – распространение инфекционных болезней растений – стеблевая ржавчина пшеницы и ржи, желтая ржавчина пшеницы, фитофтороз картофеля.
Саранчовые – многоядные вредители повреждают сельскохозяйственные культуры: зерновые, кормовые, овощные, технические, картофель, сенокосы, пастбища, лесные насаждения и плодово-ягодные культуры. На своем пути они съедают всю растительность.  

Поражение луговым мотыльком. Поражение цикличное. Возможные сроки появления: 1 поколение в июне, 2-ое – в конце июля. Погода с летней температурой +17– +20оС увеличивает численность вредителя.

Поражение колорадским жуком. Существует опасность. Жаркая и сухая погода способствует увеличению числа вредителей.

Поражение непарным шелкопрядом. Поражает леса в период с середины апреля до середины сентября.

12.4.
Перечень объектов регионального значения в области обеспечения пожарной безопасности

Чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожаров на территории чаще всего, возникают на объектах социально-бытового назначения. Причинами их возникновения, в основном, являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем. 
Пожарная часть, осуществляющая обслуживание территории Манжерокского сельсовета, расположена в п. Рыбалка Майминского сельского поселения Майминского района Республики Алтай. Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут (в соответствии с ФЗ №123 «Технический регламент по обеспечению пожарной безопасности». Подразделения пожарной охраны в населенных пунктах должны размещаться в зданиях пожарных депо.
Проектом Генерального плана предусматривается размещение объекта обеспечения пожарной безопасности регионального значения на территории с. Манжерок по ул. Пионерская в границах земельного участка 04:01:020208:13.
Для организации пожаротушения предусматривается пожарный водопровод низкого давления, объединенный с хозяйственно-питьевым водопроводом.

В системе водоснабжения предусмотрена установка пожарных гидрантов. Расстояние между ними определяется расчетом, учитывающим суммарный расход воды на пожаротушение и пропускную способность устанавливаемых гидрантов.

Пожарный запас воды хранится в резервуарах чистой воды и в баках водонапорных башен. 

Расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) и количество одновременных пожаров в населённом пункте принимается в соответствии с СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» и СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности».

Вероятность возникновения техногенных пожаров в жилых зонах с. Манжерок и с. Озерное сохраняется. Превентивные мероприятия проводятся восстанавливаются и содержатся в исправном состоянии источники противопожарного водоснабжения, в зимнее время расчищаются дороги, подъезды к источникам водоснабжения, создаются не замерзающие проруби. В летний период производится выкос травы перед домами, производится разборка ветхих и заброшенных строений.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон № 123-ФЗ) к опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, относятся:

-
пламя и искры;

-
тепловой поток;

-
повышенная температура окружающей среды;

-
повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения;

-
пониженная концентрация кислорода;

-
снижение видимости в дыму.

К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся:

-
осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

-
радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

-
вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

-
опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара;

-
воздействие огнетушащих веществ.
На территории муниципального образования «Майминский район» отсутствуют опасные производственные объекты, гидротехнические сооружения, представляющие собой вероятные цели для нанесения противником ракетных и авиационных ударов с использованием различных типов высокоточного оружия, но граничит с городом Горно-Алтайском, территория которого отнесена к группам территорий по гражданской обороне, поражение которой не сможет оказать прямого воздействия к распространению радиоактивного загрязнения, химического, биологического заражения, затоплению (подтоплению) территории муниципального образования.

Вследствие отсутствия на территории муниципального образования «Майминский район» потенциально опасных в радиационном, химическом и биологическом отношении объектов, вторичных поражающих факторов по данным видам поражения не прогнозируется. 

В соответствии с пояснительной запиской к плану действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования «Майминский район» на территории Манжерокского сельского поселения расположено 2 автомобильные заправочные станции. Вид топлива: бензин. Объём потенциально опасного вещества – до 30 т. 
В соответствии с Планом организации первоочередного жизнеобеспечения населения муниципального образования «Майминский район», пострадавшего при возникновении чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Майминский район» существуют угрозы чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) техногенного характера: пожары, обрушение зданий и сооружений, транспортные катастрофы на междугородных маршрутах. 

Для пострадавших в ЧС имеются места для их размещения на 250 человек.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов:

· применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага; 

· устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

· устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; 

· применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара; 

· применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности; 

· устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты; применение первичных средств пожаротушения; 

· организация деятельности подразделений пожарной охраны.

Здания, сооружения и строения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями, сооружениями и строениями. 

Номенклатура, количество и места размещения первичных средств пожаротушения устанавливаются в зависимости от вида горючего материала, объемно-планировочных решений здания, сооружения или строения, параметров окружающей среды и мест размещения обслуживающего персонала.
Сценарии развития аварии, связанной с воспламенением емкости бензина объёмом 30 м3, при транспортировки автомобильным транспортом.

А. Расчет интенсивности теплового излучения и время существования «огненного шара»
При перевозке 22,8 т бензина, площадь разлива составляет 120 м2, масса горючих газов или паров в «огненном шаре» 885,1 кг.

Эффективный диаметр «огненного шара» составит:

Ds = 5,33 m0,327 = 5,33 . 885,10,327 = 49,02м.
Принимаем Н= Ds/2 =49,02/ 2 =24,5м.
Время существования «огненного шара»

ts = 0,92. m0,303 = 0,92 . 885,090,303 = 7,19сек


Подставляя исходные данные, получаем интенсивность теплового излучения «огненного шара» на различном удалении от источника излучения

	r, м
	20        78      113

	q, кВт/м2
	89,26  16,88  7,05

	Q,105 Дж/м2
	6,42    1,21    0,51


Предельно допустимая доза теплового излучения при воздействии «огненного шара» на человека осуществляется на расстоянии до 78 м. 
Воздействие на различные строительные материалы осуществляется от центра «огненного шара» до 113м. 
Жилая застройка частично попадает в зону поражающих факторов воздействия на различные строительные материалы при возникновении аварии, связанной с воспламенением «огненный шар» проливов топлива на автомобильном транспорте.
Б. Расчет интенсивности теплового излучения при пожарах проливов ЛВЖ и ГЖ 
Рассчитываем эффективный диаметр пролива d, м, по формуле:
[image: image31.png]d=V4:120/3,14=12.36 n,





где F – площадь пролива, м2.

Вычисляют высоту пламени H, м, по формуле:
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где m – удельная массовая скорость выгорания топлива, кг*м2*с1,

pв – плотность окружающего воздуха, кг*м3,

g =9,81 м*с2 – ускорение свободного падения.

Расчёт интенсивности теплового излучения пламени рассчитывается по формуле q=Ef*Fq*τ, 
где:

-
Ef  - среднеповерхностная плотность теплового излучения пламени, кВт/м2 (определяется на основе экспериментальных данных. Для бензина при эффективном диаметре пламени 10 м он равен 60 кВт/м2);

-
τ – коэффициент пропускания атмосферы;

-
Fq – угловой коэффициент облученности.

Определяют угловой коэффициент облученности Fq по формулам:

[image: image33.png]



где Fv, Fн – факторы облученности для вертикальной и горизонтальной площадок соответственно, определяемые с помощью выражений:
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где r - расстояние от геометрического центра пролива до облучаемого объекта, м. 

Определяют коэффициент пропускания атмосферы по формуле:

(=ехр [-7,0(10-4((r-0,5d)]
Расчет интенсивности теплового излучения пламени на различном удалении от него приведен ниже:
	r от факела, м
	20
	21

	q, кВт/м2
	7,7
	7,28


Жилая застройка попадает в зону поражающих факторов при возникновении аварии, связанной с воспламенением проливов топлива (пожар) на автомобильном транспорте.
ЧАСТЬ 2.
ПЛАНИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ

13.
АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

13.1
Границы сельского поселения и населённых пунктов

Граница сельского поселения
Площадь Манжерокского сельского поселения составляет 8 924,16 га. Изменение границ Манжерокского сельского поселения не предусматривается.
Границы населённых пунктов
Существующие границы населённых пунктов, входящих в состав Манжерокского сельского поселения, установлены действующим Генеральным планом Манжерокского сельского поселения, утверждённым решением Администрации Манжерокского сельского поселения от 27.12.2023 г. №14-22 «Об утверждении проекта внесения изменений в Генеральный план Муниципального образования Манжерокское сельское поселение Майминского района Республики Алтай.

Сведения о границах населённых пунктов, входящих в состав Манжерокского сельского поселения внесены в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН) с реестровыми номерами: с. Манжерок – 04:01-4.113, с. Озерное - 04:01-4.110.
с. Манжерок
Площадь территории населённого пункта в существующих границах составляет 330,54 га.
В результате анализа выявлено, что существующие границы населенного пункта соответствуют требованиям действующего законодательства. Пересечения существующих границ населенного пункта с землями лесного фонда Майминского лесничества Манжерокского участкового лесничества отсутствуют.

Решениями генерального плана в целях развития территорий под инженерную инфраструктуру предусмотрено включение в границы населённого пункта земельного участка с кадастровым номером 04:01:020214:134 (категория: земли лесного фонда, вид разрешенного использования: транспорт) для размещения инженерных сетей (водопровод) проходящих от существующего водозабора в с. Манжерок до с. Озерное. 
Площадь территории населённого пункта с учётом изменений составит 331,53 га.
с. Озерное
Площадь территории населённого пункта в существующих границах составляет 1 385,51 га.

В результате анализа выявлено, что существующие границы населенного пункта соответствуют требованиям действующего законодательства. Пересечения существующих границ населенного пункта с землями лесного фонда Майминского лесничества Манжерокского участкового лесничества отсутствуют.

Решениями генерального плана в целях развития жилищного строительства, размещения социальных объектов, развития сферы туризма предусмотрено включение в границы населённого пункта следующих земельных участков:

земельный участок с кадастровым номером 04:01:020211:1244 (категория: земли лесного фонда, вид разрешенного использования: транспорт) для строительства следующих объектов:

-
канатная дорога;

-
горнолыжные трассы, протяженность в границах земельного участка 0,67 км. 

-
канатная дорога, протяженностью в границах земельного участка 0,40 км;

-
гостиница 5* на 200 мест, площадью 60 000 кв. м.;

-
гостиница 4*, площадью 40 000 кв. м. 

-
семейный парк;

-
дороги, технические проезды, протяженность в границах земельного участка 0,55 км;

-
трассы водоотведения со склонов;

-
экотропа.
земельный участок с кадастровым номером 04:01:020211:1246 (категория: земли лесного фонда, вид разрешенного использования: транспорт) для строительства следующих объектов:

-
детская юношеская спортивная школа;

-
горнолыжные трассы, протяженность в границах земельного участка 0,98 км;

-
канатная дорога, протяженностью в границах земельного участка 0,21 км;

-
дороги, технические проезды, протяженность в границах земельного участка 0,40 км;

-
трассы водоотведения со склонов;

-
экотропа.
земельный участок с кадастровым номером 04:01:000000:1304 (категория: земли лесного фонда, вид разрешенного использования: транспорт) для строительства следующих объектов:
-
горнолыжные трассы, протяженность в границах земельного участка 3,85 км;

-
канатная дорога, протяженностью в границах земельного участка 0,95 км;

-
дороги, технические проезды, протяженность в границах земельного участка 1,30 км;

-
трассы водоотведения со склонов;

-
сооружения активной инженерной защиты, укрепление склонов;
-
стоянка отдыха / смотровая площадка;

-
экотропа;

-
сноупарк;

-
объекты инженерной инфраструктуры;

-
рестораны, фудкорты;

-
станция канатной дороги с сопутствующей инфраструктурой.

земельный участок с кадастровым номером 04:01:020211:1245 (категория: земли лесного фонда, вид разрешенного использования: транспорт) для строительства следующих объектов:
-
горнолыжные трассы, протяженность в границах земельного участка 0,17 км;

-
трассы водоотведения со склонов.
земельный участок с кадастровым номером 04:01:020205:185 (категория: земли лесного фонда, вид разрешенного использования: транспорт) для строительства следующих объектов:
Общественный блок:
-
малоэтажная застройка (площадь территории 13,88 га);
-
медицинский центр;

-
общеобразовательная организация на 180 мест;

-
дошкольная образовательная организация на 110 мест.

Образовательный блок:
-
колледж, центр повышения квалификации;

-
многофункциональный культурно-досуговый центр;

-
кампус на 3000 мест.
Спортивный блок:
-
детская юношеская спортивная школа;

-
спортивно-оздоровительный комплекс;
-
тренировочная база;

-
сноупарк;

-
экстримпарк;

Спортивный блок:
-
виллы;

-
гостевые дома;

-
круглогодичная экстремальная трасса;

-
станции канатной дороги с сопутствующей инфраструктурой;

-
многофункциональный культурно-досуговый центр;

-
рестораны, фуд-корты;

-
горнолыжные трассы, протяженностью в границах земельного участка 13,40 км;

-
канатная дорога, протяженностью в границах земельного участка 2,56 км;

-
дороги, технические проезды, протяженность в границах земельного участка 19,84 км;

-
трассы водоотведения со склонов;

-
экотропы;

-
укрепление горнолыжных склонов;

-
объекты инженерной инфраструктуры;

-
стоянка отдыха / смотровая площадка;

-
сооружения активной инженерной защиты, укрепление склонов.
земельный участок с кадастровым номером 04:01:020211:1293 (категория: земли лесного фонда, вид разрешенного использования: транспорт) для строительства следующих объектов:
-
многофункциональный культурно-досуговый центр;

-
малоэтажная застройка для работников курорта и их семей (площадь территории 4,47 га);

-
технопарк;

-
гостиницы (комплекс премиальных вилл);

-
канатные дороги, протяженностью в границах земельного участка 0,92 км;

-
горнолыжные трассы, протяженностью в границах земельного участка 3,06 км;

-
дороги, технические проезды, протяженность в границах земельного участка 1,13 км;
-
трассы водоотведения со склонов;

-
экотропа;

-
стоянка отдыха / смотровая площадка;

-
сооружения активной инженерной защиты, укрепление склонов.
земельный участок с кадастровым номером 04:01:020205:34 (категория: земли лесного фонда, вид разрешенного использования: для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов) для строительства следующих объектов:
-
автомобильная дорога 84 ОП РЗ 84К-33 - Манжерок – Озерное;

-
объекты придорожного сервиса;

-
объекты инженерной инфраструктуры.

земельный участок с кадастровым номером 04:01:020205:37 Земельный участок в составе (ЕПЗ) (категория: земли лесного фонда, вид разрешенного использования: строительство реконструкция и эксплуатация линейных объектов). На территории земельного участка 04:01:020205:37, в совокупности с территорией земельного участка 04:01:020205:33, планируется строительство гостиницы со спортивным комплексом. 

земельный участок с кадастровым номером 04:01:000000:1305 (категория: земли лесного фонда, вид разрешенного использования: транспорт) для строительства следующих объектов:
-
горнолыжные трассы, протяженность в границах земельного участка 0,69 км. 

-
дороги, технические проезды, протяженность в границах земельного участка 0,10 км;

-
сооружения активной инженерной защиты, укрепление склонов.

-
трассы водоотведения со склонов.

земельный участок с кадастровым номером 04:01:020211:1483 (категория: земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования: овощеводство)
-
автомобильная дорога 84 ОП РЗ 84К-33 - Манжерок – Озерное;

-
станция канатные дороги с подземным паркингом;

-
прокат горнолыжного оборудования;

-
кафе.

земельный участок с кадастровым номером 04:01:020211:37 (категория: земли особо охраняемых территорий и объектов, вид разрешенного использования: для строительства всесезонного горнолыжного комплекса «Манжерок»).

земельный участок с кадастровым номером 04:01:020211:1696 (категория: земли особо охраняемых территорий и объектов, вид разрешенного использования: отдых (рекреация)).

многоконтурный земельный участок с кадастровым номером 04:01:020211:312 (категория: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, вид разрешенного использования: для размещения и обслуживания функциональных объектов электросетевого комплекса «Манжерок»).

часть земельного участка с кадастровым номером 04:01:020205:46 (категория: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, вид разрешенного использования: для размещения и обслуживания функциональных объектов электросетевого комплекса «Манжерок»).

Также проектом внесения изменений в Генеральным план предлагается исключить из границ населённого пункта следующие земельные участки:

часть земельного участка с кадастровым номером 04:01:020211:1564 (категория: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, вид разрешенного использования: энергетика).
Площадь территории населённого пункта с учётом изменений составит 2 146,98 га.
13.2
Перечень земельных участков, которые включаются в границы населённых пунктов, или исключаются из границ населённых пунктов, входящих в состав Манжерокского сельского поселения

13.2.1 
Перечень земельных участков, которые включаются в границы населённых пунктов Манжерокского сельского поселения из состава земель лесного фонда Майминского лесничества Манжерокского участкового лесничества

Таблица 13.2-1 Перечень земельных участков, предлагаемых ко включению в границы населённых пунктов из состава земель лесного фонда Майминского лесничества Манжерокского участкового лесничества
	№ п/п
	Кадастровый номер земельного участка
	Установленная категория земель
	Вид разрешенного использования
	Местоположение (Лесничество, участковое лесничество)

Целевое назначение лесов, категория защитных лесов.
	Планируемая категория земель
	Площадь земельного участка, га
	Цели использования

	с. Озерное

	Земельные участки, включаемые в границу населенного пункта

	1
	04:01:020211:1244
	Земли лесного фонда 
	Транспорт
	Майминское 

лесничество, уч. лесничество 

Манжерокское,

квартал 201: части выделов 16, 20, 30

Защитные леса

Категория защитности: леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов
	Земли населённых пунктов
	13,62
	-
канатная дорога;

-
горнолыжные трассы, протяженность в границах земельного участка 0,67 км. 

-
канатная дорога, протяженностью в границах земельного участка 0,40 км;

-
гостиница 5* на 200 мест, площадью 60 000 кв. м.;

-
гостиница 4*, площадью 40 000 кв. м. 

-
семейный парк;

-
дороги, технические проезды, протяженность в границах земельного участка 0,55 км;

-
трассы водоотведения со склонов;

-
экотропа.

	2
	04:01:020211:1246
	Земли лесного фонда 
	Транспорт
	Майминское 

лесничество, уч. лесничество 

Манжерокское,

квартал 201: части выделов: 21

Защитные леса

Категория защитности: леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов
	Земли населённых пунктов
	5,73
	-
детская юношеская спортивная школа;

-
горнолыжные трассы, протяженность в границах земельного участка 0,98 км;

-
канатная дорога, протяженностью в границах земельного участка 0,21 км;

-
дороги, технические проезды, протяженность в границах земельного участка 0,40 км;

-
трассы водоотведения со склонов;

-
экотропа.

	3
	04:01:000000:1304
	Земли лесного фонда
	Транспорт
	Майминское 

лесничество, уч. лесничество 

Манжерокское,

квартал 8, части выделов 27, 28, 30; квартал 10, выделы: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 19, 20, 22, 25, 29, 30, 34
Защитные леса

Категория леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов
	Земли населённых пунктов
	99,39
	-
горнолыжные трассы, протяженность в границах земельного участка 3,85 км;

-
канатная дорога, протяженностью в границах земельного участка 0,95 км;

-
дороги, технические проезды, протяженность в границах земельного участка 1,30 км;

-
трассы водоотведения со склонов;

-
сооружения активной инженерной защиты, укрепление склонов;

-
стоянка отдыха / смотровая площадка;
-
экотропа;

-
сноупарк;

-
объекты инженерной инфраструктуры;

-
рестораны, фудкорты;

-
станция канатной дороги с сопутствующей инфраструктурой.

	4
	04:01:020211:1245
	Земли лесного фонда
	Транспорт
	Майминское 

лесничество, уч. лесничество 

Манжерокское,

квартал 201, части выделов 14, 17

Защитные леса

Категория защитности: леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов
	Земли населённых пунктов
	2,62
	-
горнолыжные трассы, протяженность в границах земельного участка 0,17 км;

-
трассы водоотведения со склонов.

	5
	04:01:020205:185
	Земли лесного фонда
	Транспорт
	Майминское 

лесничество, уч. лесничество 

Манжерокское,

квартал 4, выдел: 24, 26, 27, 32,34, 35; квартал 5, части выделов: 12, 53, 55, 58, 59, 60, 61

Защитные леса

Категория защитности: леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов
	Земли населённых пунктов
	538,4
	-
малоэтажная застройка для работников курорта и их семей (площадь территории 13,88 га);

-
медицинский центр;

-
общеобразовательная организация на 180 мест;

-
дошкольная образовательная организация на 110 мест.
Образовательный блок:
-
колледж, центр повышения квалификации;

-
многофункциональный культурно-досуговый центр;

-
кампус на 3000 мест.
Спортивный блок:
-
детская юношеская спортивная школа;

-
спортивно-оздоровительный комплекс;

-
тренировочная база;

-
сноупарк;

-
экстримпарк;

Спортивный блок:
-
виллы;

-
гостевые дома;

-
круглогодичная экстремальная трасса;

-
станции канатной дороги с сопутствующей инфраструктурой;

-
многофункциональный культурно-досуговый центр;

-
рестораны, фуд-корты;

-
горнолыжные трассы, протяженностью в границах земельного участка 13,40 км;

-
канатная дорога, протяженностью в границах земельного участка 2,56 км;

-
дороги, технические проезды, протяженность в границах земельного участка 19,84 км;

-
трассы водоотведения со склонов;

-
экотропы;

-
укрепление горнолыжных склонов;

-
объекты инженерной инфраструктуры;

-
стоянка отдыха / смотровая площадка;

-
сооружения активной инженерной защиты, укрепление склонов.

	6
	04:01:020211:1293
	Земли лесного фонда
	Транспорт
	Майминское 

лесничество, уч. лесничество 

Манжерокское

квартал 201, части выделов 1,2,3,6,14,17,18,19,21,26,31; выдел: 22
Защитные леса

Категория защитности: леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов
	Земли населённых пунктов
	83,31
	-
многофункциональный культурно-досуговый центр;

-
малоэтажная застройка для работников курорта и их семей (площадь территории 4,47 га);

-
технопарк;

-
гостиницы (комплекс премиальных вилл);

-
канатные дороги, протяженностью в границах земельного участка 0,92 км;

-
горнолыжные трассы, протяженностью в границах земельного участка 3,06 км;

-
дороги, технические проезды, протяженность в границах земельного участка 1,13 км;

-
трассы водоотведения со склонов;

-
экотропа;

-
стоянка отдыха / смотровая площадка;

-
сооружения активной инженерной защиты, укрепление склонов.

	7
	04:01:020205:34
	Земли лесного фонда
	Для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов
	Майминское

лесничество, уч. лесничество

Манжерокское

квартал 3, части выделов: 19, 20, 21, 43, 44

Защитные леса

Категория защитности: леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов
	Земли населённых пунктов
	2,41
	-
автомобильная дорога 84 ОП РЗ 84К-33 - Манжерок – Озерное;

-
объекты придорожного сервиса;

-
объекты инженерной инфраструктуры.

	8
	04:01:020205:37

Земельный участок в составе (ЕПЗ)
	Земли лесного фонда
	Строительство реконструкция и эксплуатация линейных объектов
	Майминское 

лесничество, уч. лесничество 

Манжерокское,

квартал 3, части выделов: 28, 23, 24, 25, 19

Защитные леса

Категория защитности: леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов 
	Земли населённых пунктов
	1,30
	На территории земельного участка 04:01:020205:37 в совокупности с территорией земельного участка 04:01:020205:33 планируется строительство гостиницы со спортивным комплексом. 

	9
	04:01:000000:1305
	Земли лесного фонда
	Транспорт
	Майминское 

лесничество, уч. лесничество 

Манжерокское,

квартал 201, части выделов 21, 26, 27

Защитные леса

Категория защитности: леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов 
	Земли населённых пунктов
	7,26
	-
горнолыжные трассы, протяженность в границах земельного участка 0,69 км. 

-
дороги, технические проезды, протяженность в границах земельного участка 0,10 км;

-
сооружения активной инженерной защиты, укрепление склонов.

-
трассы водоотведения со склонов.

	ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ
	754,04
	

	с. Манжерок

	Земельные участки, включаемые в границу населенного пункта

	1
	04:01:020214:134
	Земли лесного фонда
	Транспорт
	Майминское 

лесничество, уч. лесничество 

Манжерокское, 

- квартал 7:

части выделов: 25, 31
Защитные леса

Категория защитности: леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов
	Земли населённых пунктов
	0,99
	Для размещения сетей инженерной инфраструктуры (водопровод) проходящих от Водозабора в с. Манжерок до с. Озерное. 

	ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ
	0,99
	


Проектом внесения изменений в Генеральный план Манжерокского сельского поселения предлагается выполнить перевод земельных участков их состава земель лесного фонда в земли населённых пунктов общей площадью 755,03 га.

На схеме 13.2 отображены земельные участки, предлагаемые к переводу из состава земель лесного фонда в земли населённых пунктов.
В графических изображениях (схема 10) Материалов по обоснованию представлена схема размещения планируемых объектов в с. Озерное.
В приложении 23 представлены выписки из Государственного лесного реестра, предоставленные Министерством природных ресурсов и экологии Республики Алтай (И-03-01-03/1176 от 14.02.2024 г).

В приложении 24 представлены выписки из Государственного лесного реестра (Информация о лесных участках).

В приложении 25 представлены выписки из ЕГРН по земельным участкам, предлагаемым к переводу из одной категории в другую.

В приложении 26 представлено Заключение Министерства природных ресурсов и экологии Республики Алтай (№ И-03-01-03/7469 от 17.10.2024 г.) по проекту внесения изменений в Генеральный план Манжерокского сельского поселения Майминского района Республики Алтай. 

В приложении 27 представлена информация от Министерства природных ресурсов и экологии Республики Алтай (№ И-03-01-03/7470 от 17.10.2024 г.) о границах лесопаркового зелёного пояса Республики Алтай. 
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Рисунок 13.2 Схема земельных участков, планируемых к переводу из земель лесного фонда в земли населённых пунктов 
13.2.2 
Перечень земельных участков, включаемых в границы с. Озерное Манжерокского сельского поселения 

Таблица 13.2-2
Перечень земельных участков, включаемых в границу с. Озерное Манжерокского сельского поселения Майминского района Республики Алтай
	Номер земельного участка
	Фактическая категория земель
	Планируемая категория земель
	Цели планируемого использования
	Площадь, га

	04:01:020211:1483
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населённых пунктов
	Зона отдыха:
строительство станции канатной дороги с подземным паркингом, прокатом горнолыжного оборудования и кафе
	1,11

	04:01:020211:1696*
	Земли особо охраняемых территорий и объектов
	Земли населённых пунктов
	Объекты инженерной инфраструктуры (Линии электропередач)
	4,06

	04:01:020211:37*
	Земли особо охраняемых территорий и объектов
	Земли населённых пунктов
	Объекты отдыха, объекты инженерной инфраструктуры
	2,40

	Многоконтурный земельный участок

04:01:020211:312
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Земли населённых пунктов
	Для размещения и обслуживания функциональных объектов электросетевого комплекса «Манжерок»
	0,05

	Часть земельного участка 04:01:020205:46
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Земли населённых пунктов
	Для размещения и обслуживания функциональных объектов электросетевого комплекса «Манжерок»
	0,03


*-Выписка из ЕГРН представлена в Приложении 25.
13.2.3 
Перечень земельных участков, исключаемых из границ с. Озерное Манжерокского сельского поселения 

Таблица 13.2-3
Перечень земельных участков, исключаемых из границ с. Озерное Манжерокского сельского поселения Майминского района Республики Алтай

	Номер земельного участка
	Фактическая категория земель
	Планируемая категория земель
	Цели планируемого использования
	Площадь, га

	04:01:020211:1564
Планируемая граница населённого пункта уточнена по земельному участку
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Объекты инженерной инфраструктуры (Линии электропередач)
	0,29


13.2.
Архитектурно-планировочные решения

Архитектурно-планировочные решения, разработанные в границах территории Манжерокского сельского поселения, направлены на формирование комфортной, современной и компактной среды, интегрированной в уникальный природный ландшафт.

В границах проектирования можно выделить несколько направлений развития территории:

-
жилищное строительство;
-
формирование образовательного блока;
-
формирование спортивного блока;

-
формирование сервисно-технологического блока;
-
доступность объектов социальной инфраструктуры;

-
использование рекреационного потенциала территории, с общедоступными и безопасными местами проведения досуга;

-
развитие общественных пространств;

-
улучшение экологической ситуации;

-
развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, позволяющей обеспечить комфортное проживание и функционирование в целом всего микрорайона.
Проектом генерального плана выделено четыре планировочных района в с. Манжерок, четыре планировочных района в с. Озерное (рисунок 13.2-1).
Развитие Манжерокского сельского поселения должно происходить с сохранением в Манжерокском сельском поселении существующей застройки индивидуальными жилыми домами (частного сектора) на земельных участках с соответствующим видом разрешенного использования и земельных участках для личного подсобного хозяйства, в том числе, в рамках следующих кадастровых кварталов: 04:01:020209, 04:01:020210, 04:01:020211, 04:01:020212 (с. Озерное), 04:01:020101, 04:01:020102, 04:01:020103, 04:01:020104, 04:01:020105, 04:01:020203, 04:01:020204, 04:01:020206, 04:01:020208, 04:01:020215 (с. Манжерок).
В планировочных районах №1 (земельные участки с кадастровыми номерами 04:01:000000:1125 и 04:01:020203:128) и №2 с. Манжерок планируется сформировать земельные участки для предоставления под индивидуальное жилищное строительство, в том числе льготным категориям граждан Манжерокского сельского поселения.
До конца 2025 года планируется проведение раздела земельных участков с кадастровыми номерами (04:01:000000:1125 и 04:01:020203:128) для выделения отдельных земельных участков под строительство школы, детского сада, объектов бытового обслуживания, спортивных площадок. В связи с чем после постановки на учет указанных новых земельных участков планируется их отнесение к функциональной зоне общественно-деловой застройки в указанные сроки в порядке, предусмотренным законом, с внесением соответствующих изменений в генеральный план.
Участки с кадастровыми номерами 04:01:020215:236, 04:01:020215:237, 04:01:020215:238, 04:01:020215:239, 04:01:020215:240, 04:01:020215:241, 04:01:020215:242 предоставить под строительство жилых помещений специализированного жилищного фонда для предоставление жилых помещений по договорам социального найма для работников образования и здравоохранения муниципальных учреждений.
Проектом внесения изменений в Генеральный план комплексное развитие территории жилой застройки не устанавливается.
Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют настоящему генеральному плану могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом».
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Рисунок 13.2-1 Схема планировочных районов с. Манжерок, с. Озерного 
Архитектурно-планировочные решения генерального плана направлены на развитие рекреационного каркаса территории проектирования, включающий в себя природные объекты (леса и другие многолетние насаждения, поверхностные водные объекты) и зоны рекреационного назначения (рисунок 13.2-2). Данное развитие подразумевает увеличения количества и качества озелененных территорий и водных пространств, повышение их доступности для всех групп населения. 
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Рисунок 13.2-2 Планируемый рекреационный каркас
Проектом предлагается развитие сети благоустроенных территорий общего пользования вдоль водных объектов (р. Манжерок, р. Едрала, ручьев), формирование зеленых зон на неиспользуемых и неэффективно используемых территориях для повышения связанности территории и укрепления водно-зеленого каркаса (рисунок 13.2-3). 
На участке проектирования предлагается формирование сети пешеходных и велосипедных путей (в том числе экотроп), вдоль которых возможно размещение малых архитектурных форм и функциональных площадок для различных возрастных и социальных групп. Проектом рекомендуется оснащать территорию вдоль троп указателями и малыми архитектурными формами.
Благоустройство береговых зон существующих водоемов и водотоков на территории населенных пунктов способствует формированию комфортной и разнообразной среды. 
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Рисунок 13.2-2 Планируемый рекреационный каркас (фрагмент)
13.3.
Объекты федерального значения, объекты регионального значения, объекты местного значения, планируемые к размещению

Задача проекта – удовлетворение потребности населения в учреждениях обслуживания, в первую очередь это касается именно социально значимых отраслей сферы обслуживания (образования, здравоохранения, социального обслуживания, противопожарной безопасности, культуры, искусства, физкультуры и спорта).

Мощность размещаемых объектов социальной сферы рассчитана в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Республики Алтай, исходя из современного состояния сложившейся системы обслуживания населения и решения задач наиболее полного удовлетворения потребностей жителей города в учреждениях различных видов обслуживания.
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Сибирского-федерального округа до 2035 года (утв. Распоряжением Правительства РФ от 26.01.2023 г. №129-р) для Республики Алтай определяют роль одного из рекреационных центров Российской Федерации, где активно развивается горнолыжный туризм. В регионе реализуются крупные инвестиционные проекты в сфере туризма, в том числе развитие всесезонного курорта "Манжерок". Доля туристской отрасли в структуре валового регионального продукта - 4,6 процента (по состоянию на 2020 год).

В соответствии с Планом реализации Стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 16.10.2023 г. №2846-р) приоритетным инвестиционным проектом является - развитие всесезонного курорта «Манжерок», количество создаваемых рабочих мест – 1 тыс. Объем инвестиций, млрд. рублей – 21, срок реализации – 2035 год.
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Республики Алтай на период до 2035 года (постановление Правительства Республики Алтай от 13.03.2018 г. №60) (далее – Стратегия) Всесезонный курорт «Манжерок» относится к числу крупных инвестиционных туристических проектов, реализуемых в Республики Алтай.  

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Республики Алтай стратегические направления развития муниципальных образований в Республике Алтай с учётом перспектив пространственного развития (Муниципальное образование «Майминский район») - создание санаторно-курортного центра, рекреация, создание туристской инфраструктуры круглогодичного действия и туробъектов, ориентированных на зимние виды отдыха, реабилитация, агропищевое производство, транспортная инфраструктура, туристско-рекреационные кластеры "Всесезонный горнолыжный спортивно-оздоровительный комплекс "Манжерок".

В итоговом SWOT-анализе сильные и слабые стороны, возможности и угрозы развитию Республики Алтай к сильной стороне относят реализацию крупных туристских проектов, с привлечением финансирования из федерального бюджета (развитие туристско-рекреационного кластера ГЛК "Манжерок").

Динамика демографической ситуации в сельском поселении совпадает с тенденциями демографического развития Майминского района. За рассматриваемый период в поселении наблюдается увеличение численности населения. Изменение численности населения происходит за счет естественного и миграционного прироста населения. 

Повышение привлекательности проектируемой территории стремительно растет за счет развития в туристической сфере инвестиционных проектов таких как ведущий горнолыжный курорт «ВК «Манжерок» и ряд других туристических комплексов. 
Для развития туризма, как одного из направлений социально-экономического развития деятельности требуется создание инфраструктуры. Данная отрасль имеет большое значение для развития Республики Алтай, Манжерокского сельского поселения в части развития внутреннего туризма и для приёма иностранных путешественников.

Совместно с развитием туристической отрасли на территории, планируемой ко включению в границы населённых пунктов, предлагается разместить региональный образовательный кластер, который включает в себя следующие блоки:

1.
Образовательный блок:
-
колледж по подготовке специалистов в туристической отрасли и сфере обслуживания объектов отдыха и туризма;

-
колледж по подготовке специалистов по изготовлению и ремонту спортивного инвентаря, а также ремонту и обслуживанию инфраструктуры курорта;

-
центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов по туристическому направлению;

-
культурно-досуговый центр;

-
кампус на 3000 мест.
2.
Сервисно-технологический блок:

для создания дополнительных рабочих мест, трудоустройства выпускников колледжа планируется к размещению Технопарк, состоящий из малых производственных предприятий, направленных на обслуживание инфраструктуры курорта, изготовление и ремонт спортивного инвентаря.

3.
Спортивный блок:
детская юношеская школа по горнолыжному спорту и сноуборду, а также тренировочные базы. 

4.
Общественный блок:

С планируемым увеличением численности населения предполагается расположение новой структурной единицы для размещения сотрудников курорта до 4800 человек. 

Дополнительно, на территории проектирования предлагается разместить медицинский центр для стационарной и экстренной медицинской помощи отдыхающим, сотрудникам курорта и их семьям, сотрудникам и учащимся образовательного кластера. 

5.
Туристический блок:
На участок проектирования разработан проект планировки и межевания территории планируемого размещения линейных объектов на территории Всесезонного курорта «Манжерок», утверждён Распоряжением Администрации муниципального образования «Майминский район» Республики Алтай №745-рГЗ от 09.09.2022 г. «Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории планируемого размещения линейных объектов на территории Всесезонного курорта «Манжерок», расположенного по адресу: РФ, Республика Алтай, Майминский район, вблизи оз. Манжерокское».

Данный проект предусматривает размещение семи линейных объектов, в том числе: 

-
двух пассажирский подвесных кресельных канатных дорог;

-
двух пассажирский подвесных гондольных канатных дорог;

-
канатной дороги ленточного типа – пассажирский конвейер (траволатор);

-
линейный объект «Регулирование русла ручья без названия»;

-
линейный объект «Берегоукрепление озера Манжерокское».

В границах туристического блока планируются к размещению гостиницы, виллы, объекты общественного питания, станции канатной дороги с сопутствующей инфраструктурой.

Для реализации данных мероприятий проектом внесения изменений в Генеральный план Манжерокского сельского поселения предлагается включить в границы с. Озерное, из состава земель лесного фонда, следующие земельные участки:

04:01:020211:1244, 04:01:020211:1246, 04:01:000000:1304, 04:01:020211:1245, 04:01:020205:185, 04:01:020211:1293, 04:01:020205:34, 04:01:020205:37 Земельный участок в составе (ЕПЗ), 04:01:000000:1305.
С учетом рельефа местности строительство некоторых объектов запроектировано на нескольких земельных участках, например, гостиница со встроенной канатной дорогой 5.3 (рисунок 13.3-1). Один земельный участок находятся в границах населенных пунктов, а другие относятся к землям лесного фонда. Согласно земельному законодательству, если смежные земельные участки имеют разные категории перераспределить их не представляется возможным. Создание туристической и рекреационной инфраструктуры в соответствие с действующим законодательством РФ возможно в составе земель населенных пунктов, в связи с чем земельные участки из состава лесного фонда необходимо включить в границы населенных пунктов.
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	Гостиница со встроенной канатной дорогой 5.3
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Рисунок 13.3-1 – Пример расположения планируемого объекта капитального строительства в границах разных земельных участков.

Схема расположения участков планируемого строительства представлена на рисунке 13.3-2.
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Рисунок 13.3-2 – Схема расположения участков планируемого строительства.
Объекты регионального значения
Манжерокское сельское поселение, за границами населённых пунктов 

Предприятия и объекты сельского и лесного хозяйства, рыболовства и рыбоводства: 

-
Планируемое к размещению предприятие смешанное - растениеводство в сочетании с животноводством без специализированного производства культур или животных.
с. Манжерок

Объекты санаторно-курортного назначения: 

-
Планируемый к размещению объект санаторно-курортного назначения, (Санаторий-профилакторий «Манжерок»*).
*-размещение данного объекта не предполагает установление округов санитарной и горно-санитарной охраны.
Объекты единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций:

-
Планируемые к размещению объекты обеспечения пожарной безопасности, пожарные резервуары (Пожарная часть), планировочный район №3

с. Озерное

Объекты отдыха и туризма регионального значения:

-
Планируемый к размещению детский оздоровительный лагерь, планировочный район №4.
Объекты местного значения муниципального района
с. Манжерок

Объекты образования и науки: 

-
Планируемая к размещению образовательная организация на 50 мест, планировочный район №3.
Объекты культуры и искусства: 

-
Планируемый к размещению объект культурно-досугового (клубного) типа (Досуговый центр/Детская школа искусств на 300 мест) в с. Манжерок, планировочный район № 3 – 1 объект.

-
Планируемый к размещению объект культурно-досугового (клубного) типа (Досуговый центр/Филиал библиотеки) на 180 мест в с. Манжерок, планировочный район №3 – 1 объект.
Объекты местного значения поселения

с. Манжерок

Объекты физической культуры и массового спорта:

-
Планируемое к размещению спортивное сооружение (Площадка для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе), 1 объект, планировочный район №1.

с. Озерное

Прочие объекты обслуживания:

-
Планируемое к размещению административное здание (Пункт полиции), планировочный район № 1.
Объекты иного значения 

с. Манжерок

Объекты образования и науки:

-
Планируемая к размещению дошкольная образовательная организация на 180 мест, планировочный район №1;

-
Планируемая к размещению общеобразовательная организация на 280 мест, планировочный район №1;

-
Планируемая к размещению организация дополнительного образования, планировочный район №1.
-
Планируемая к размещению дошкольная образовательная организация на 250 мест, планировочный район №3;

-
Планируемая к размещению общеобразовательная организация на 400 мест, планировочный район №3.

Объекты физической культуры и массового спорта:

-
Планируемое к размещению спортивное сооружение (Площадка для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе), планировочный район №2;
-
Планируемое к размещению спортивное сооружение в с. Манжерок (Физкультурно-спортивный комплекс), планировочный район №1;

Планируемый к размещению объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в т.ч. физкультурно-оздоровительный комплекс) (Спортивный кампус), планировочный район №3;
-
Планируемое к размещению спортивное сооружение (Площадка для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе), планировочный район №3.

-
Планируемый к размещению объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в т.ч. физкультурно-оздоровительный комплекс) (Спортивно-оздоровительный комплекс), планировочный район №4 – 1 объект.
Объекты здравоохранения:
-
Планируемая к размещению лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара на 80 посещений в смену, с. Манжерок.
с. Озерное
Объекты образования и науки иного значения:

-
Планируемая к размещению организация, реализующая программы профессионального и высшего образования (колледж, центр повышения квалификации), с. Озерное, планировочный район №4;

-
Планируемая организация дополнительного образования (Детская юношеская спортивная школа), с. Озерное, планировочный район №4.
-
Планируемая к размещению дошкольная образовательная организация на 110 мест, планировочный район №4;
-
Планируемая к размещению общеобразовательная организация на 180 мест, планировочный район №4.
Объекты культуры и искусства:
-
Планируемый к размещению объект культурно-досугового (клубного) типа (Многофункциональный культурно-досуговый центр), планировочный район № 4.
Объекты физической культуры и массового спорта:

-
Планируемый к размещению объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в т.ч. физкультурно-оздоровительный комплекс) (физкультурно-оздоровительный комплекс), планировочный район №4;

-
Планируемое к размещению спортивное сооружение (сноупарк), планировочный район №4 – 2 объекта;
-
Планируемое к размещению спортивное сооружение (круглогодичная экстремальная трасса), планировочный район №4.

Объекты отдыха и туризма:

-
Планируемые к размещению гостиницы и аналогичные коллективные средства размещения (гостиница со спортивным комплексом на 300 мест), планировочный район №4 – 1 объект;
-
Планируемые к размещению гостиницы и аналогичные коллективные средства размещения (Гостиница на 300 мест), с. Озерное, планировочный район №4 – 1 объект;

-
Планируемые к размещению гостиницы и аналогичные коллективные средства размещения (Гостиница 5* на 200 мест, 60 000 кв. м.), с. Озерное, планировочный район №4 – 1 объект;

-
Планируемые к размещению гостиницы и аналогичные коллективные средства размещения (Гостиница 4*, 40 000 кв. м.), с. Озерное, планировочный район №4 – 1 объект;

-
Планируемые к размещению гостиницы и аналогичные коллективные средства размещения (Комплекс премиальных вилл (17 вилл, Welcom - центр), с. Озерное, планировочный район №4;

-
Планируемые к размещению гостиницы и аналогичные коллективные средства размещения (Виллы), с. Озерное, планировочный район №4;

-
Планируемые к размещению гостиницы и аналогичные коллективные средства размещения (Гостевые дома), с. Озерное, планировочный район №4;

-
Планируемые к размещению гостиницы и аналогичные коллективные средства размещения (Гостевые дома), с. Озерное, планировочный район №4;

-
Планируемые к размещению места и объекты массового посещения, в том числе тематический туризм (Конгресс-холл) – 1 объект, с. Озерное, планировочный район №4;

-
Планируемые к размещению гостиницы и аналогичные коллективные средства размещения (Отель на 150 мест), с. Озерное, планировочный район №4;

-
Планируемые к размещению гостиницы и аналогичные коллективные средства размещения (Комплекс 20 вилл), с. Озерное, планировочный район №4;

-
Планируемые к размещению места и объекты массового посещения, в том числе тематический туризм (Семейный парк), с. Озерное, планировочный район №4;

-
Планируемые к размещению специализированные коллективные средства размещения (Тренировочная база), с. Озерное, планировочный район №4;

-
Планируемые к размещению специализированные коллективные средства размещения (кампус на 3000 мест), с. Озерное, планировочный район №4.
Дополнительно требуется разместить на территории с. Озерное (планировочный район №3) объекты торговли, бытового обслуживания.
Прочие объекты обслуживания:
-
Планируемые к размещению объекты торговли, общественного питания (Рестораны, фудкорты), планировочный район №4.

Общественные пространства, объекты благоустройства и озеленения:

-
Планируемый к размещению тематический парк, планировочный район №4.
Прочие объекты, связанные с производственной деятельностью:

-
Планируемый к размещению объект, связанный с производственной деятельностью (Технопарк), с. Озерное, планировочный район №4.
Манжерокское сельское поселение:
Предприятия и объекты добывающей и обрабатывающей промышленности
-
Планируемое к ликвидации предприятие добывающей промышленности (кроме угледобывающей промышленности).
13.4.
Планируемое функциональное зонирование

На территории Манжерокского сельского поселения выделены следующие функциональные зоны:

· зона градостроительного использования;
· производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур (зона инженерной инфраструктуры, зона транспортной инфраструктуры, производственная зона, коммунально-складская зона);
· зоны сельскохозяйственного использования (зона сельскохозяйственного использования, производственная зона сельскохозяйственных предприятий);

· зоны рекреационного назначения (зона рекреационного назначения, зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса), зона отдыха, зона лесов);
· зоны специального назначения (зона кладбищ, зона складирования и захоронения отходов); 

· зона акваторий; 

· иные зоны
На территории населенных пунктов выделены следующие функциональные зоны:

· жилые зоны (зона застройки индивидуальными жилыми домами);

· общественно-деловые зоны (зона специализированной общественной застройки, многофункциональная общественно-деловая зона);

· производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур (коммунально-складская зона, зона инженерной инфраструктуры, зона транспортной инфраструктуры);

· зоны рекреационного назначения (зона рекреационного назначения, зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса), зона отдыха, курортная зона); 
· Зона озелененных территорий специального назначения;
· зона специального назначения (зона кладбищ);

· зона акваторий. 

Таблица 13.4 – Баланс территории по функциональному зонированию*
	№ п/п
	Наименование
	Площадь, га
	%

	
	Манжерокское сельское поселение
	8 924,16
	100

	1
	Зона градостроительного использования
	2 478,51
	27,77

	2
	Производственная зона
	22,03
	0,25

	3
	Зона инженерной инфраструктуры
	3,26
	0,04

	4
	Зона транспортной инфраструктуры
	62,05
	0,70

	5
	Зоны сельскохозяйственного использования
	2013,92
	22,57

	6
	Производственная зона сельскохозяйственных предприятий
	2,8
	0,03

	7
	Зоны рекреационного назначения
	67,76
	0,76

	8
	Зона отдыха
	19,61
	0,22

	9
	Зона лесов
	3980,53
	44,60

	10
	Зона кладбищ
	4,61
	0,05

	11
	Зона складирования и захоронения отходов
	0,5
	0,01

	12
	Зона акваторий
	218,31
	2,45

	13
	Иные зоны
	74,41
	0,83

	
	с. Манжерок
	331,53
	100

	1
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	136,33
	41,12

	2
	Многофункциональная общественно-деловая зона
	25,56
	7,71

	3
	Зона специализированной общественной застройки
	30,61
	9,23

	4
	Производственная зона
	3,28
	0,99

	5
	Зона инженерной инфраструктуры
	4,16
	1,25

	6
	Зона транспортной инфраструктуры
	38,72
	11,68

	7
	Коммунально-складская зона
	0,15
	0,05

	8
	Зоны рекреационного назначения
	18,77
	5,66

	9
	Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
	61,53
	18,56

	10
	Зона отдыха
	10,44
	3,15

	11
	Курортная зона
	0,23
	0,07

	12
	Зона озелененных территорий специального назначения
	1,29
	0,39

	13
	Зона акваторий
	0,46
	0,14

	
	с. Озерное
	2146,98
	100

	1
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	94,39
	4,40

	2
	Многофункциональная общественно-деловая зона
	1,13
	0,05

	3
	Зона специализированной общественной застройки
	0,44
	0,02

	4
	Зона инженерной инфраструктуры
	0,85
	0,04

	5
	Зона транспортной инфраструктуры
	55,00
	2,56

	6
	Зоны рекреационного назначения
	0,25
	0,01

	7
	Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
	3,65
	0,17

	8
	Зона отдыха
	1940,28
	90,37

	9
	Курортная зона
	12,88
	0,60

	10
	Зона кладбищ
	0,88
	0,04

	11
	Зона акваторий
	37,23
	1,73


*-размещение объектов в данной функциональной зоне не предполагает установление округов санитарной и горно-санитарной охраны.
14.
ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
14.1.
Прогноз численности населения на расчетный срок

Демографические показатели являются значимыми факторами, определяющими перспективы развития поселения. При разработке градостроительной документации и прогнозировании социально-экономического развития поселения необходим учет взаимного влияния демографических, экономических и социальных процессов. 
Прогноз численности населения учитывает сложившуюся демографическую ситуацию, перспективы социально-экономического развития поселения, основные положения федеральных, республиканский и местных программ.
Динамика демографической ситуации в сельском поселении совпадает с тенденциями демографического развития Майминского района. За рассматриваемый период в поселении наблюдается увеличение численности населения. Изменение численности населения происходит за счет естественного и миграционного прироста населения. 

Повышение привлекательности проектируемой территории стремительно растет за счет развития в туристической сфере инвестиционных проектов. 
При сохранении тенденции к росту численности населения и достижению расчётных показателей роста численности населения, предусмотренного проектом Генерального плана потребуются освоение дополнительных территориальных резервов, в том числе и за счёт включения в границу населённого пункта дополнительных территорий из состава земель других категорий. 
Малоэтажная застройка предполагает размещение до 4800 человек. Реализация проекта по малоэтажному строительству запланирована на весь строк реализации генерального плана сельского поселения. 

Таблица 14.1 - Прогноз численности населения Манжерокского сельского поселения
	Наименование территории
	Современное состояние
	2034 г.
	2044.

	Манжерокское сельское поселение
	2509
	8118
	10108


Графическая интерпретация демографического прогноза представлена на рисунке 14.1. Использовались известные математические методы прогноза численности населения, была использована полиноминальная зависимость по времени. 
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Рисунок 14.1 – Прогноз численности постоянного населения Манжерокского сельского поселения 

На основе предложенной численности постоянного населения сельского поселения на расчетный срок (2044 г.) генерального плана рассчитана соответствующая возрастная структура. Результаты по расчету численности населения по возрастным группам приведены в таблице 14. 2.

Таблица 14.2 – Прогноз возрастной структуры населения Манжерокского сельского поселения 

	Возрастные группы
	Современное состояние 
	Первая очередь
	Расчетный срок

	
	чел.
	% к итогу
	чел.
	% к итогу
	чел.
	% к итогу

	Всего населения
	1611
	100,0
	8118
	100,0
	10108
	100,0

	Моложе трудоспособного возраста
	383
	23,8
	1624
	20
	1890
	18,7

	Трудоспособное население
	912
	56,6
	4741
	58,4
	5994
	59,8

	Старше трудоспособного возраста
	316
	19,6
	1753
	21,6
	2224
	22,0


Исходя из данной численности населения, определены основные параметры развития поселения: селитебная территория, объемы жилищного строительства и учреждений обслуживания, система инженерных и транспортных коммуникаций. 
14.2
Развитие социальной инфраструктуры

Комплекс работ по подготовке генерального плана поселения предусматривает строительство новых учреждений обслуживания с сохранением, реконструкцией или перепрофилированием существующих.
Проектом рекомендуется создание на перспективу единой ступенчатой системы социально-культурно-бытового обслуживания населения.

Новые учреждения и предприятия обслуживания на территории сельского поселения предлагается размещать, приближая их к местам жительства и работы, предусматривая, как правило, формирование общественных центров в увязке с сетью пешеходных связей и возможностью транспортной доступности (индивидуальный транспорт).

При градостроительном планировании среди параметров, определяющих уровень развития культурно-бытового обслуживания, выделяются три основных:

· обеспеченность населения предприятиями и учреждениями обслуживания;

· эффективность использования основных фондов;

· территориальная доступность.

Расчет объектов социальной инфраструктуры проведен в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов», распоряжения Министерства культуры РФ от 23.10.2023 №Р-2879 «Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры», приказа Министерства спорта РФ от 19.08.2021 № 649 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры», приказа Министерства экономического развития Республики Алтай от 06.07.2023 №270-ОД «О нормативах минимальной обеспеченности населения Республики Алтай площадью торговых объектов для Республики Алтай и муниципальных образований в Республике Алтай», региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Алтай, утвержденных приказом министерства регионального развития Республики Алтай от 26.03.2019 №145-Д, местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Майминский район» Республики Алтай.

При отсутствии показателей в нормативах принимаются требования СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*).

Определение обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры к 2044 году, дефицита в определенных видах услуг, исходя из современного состояния объектов инфраструктуры, выполнено в таблице 14.3. Для работников курорта и их семей заложена своя инфраструктура.
Как уже отмечалось, современная обеспеченность населения по отдельным видам обслуживания отстает от нормативных показателей. Поэтому необходимо строительство новых объектов или реконструкцию (с увеличением мощности) существующих с учетом перспективной численности населения.
Таблица 14.3 - Расчёт объектов социального и культурно-бытового обслуживания Манжерокского сельского поселения к 2044г.
	 
	Норматив
	Манжерокское сельское поселение

	Наименование объекта
	 
	факт 
	нормы
	дефицит

	Численность населения
	человек
	10108
	 
	 

	Детские дошкольные учреждения
	85% охват от общего числа детей 
дошкольного возраста, место
	65
	479
	-414

	Общеобразовательные школы

 
	100% от количества детей школьного 

возраста при обучении в одну смену, место
	174
	985
	-811

	Внешкольные учреждения
	10 % от общего числа школьников, место
	45
	99
	-54

	Поликлиники, врачебные амбулатории
	18,15 посещений в смену 
на 1 тыс. человек, посещений в смену
	62
	186
	-124

	ФАП
	По заданию на проектирование, объект
	1
	1
	0

	Аптеки
	По заданию на проектирование, объект
	2
	-
	-

	Учреждения клубного типа
	80 мест на 1000 чел. в административном 
центре, филиал на 1000 человек, место
	172
	714
	-542

	Общедоступные библиотеки
	1 объект – административный центр поселения, 1 объект на 1000 человек
	1
	2
	-1

	Спортивные залы общего пользования
	70 кв. м на 1000 человек, кв. м
	152
	714
	-562

	Бассейн крытый (открытый) общего пользования
	16 кв. м. зеркала воды на 1000 человек, кв. м. зеркала воды
	0
	162,8
	-162,8

	Плоскостные спортивные сооружения (стадионы, площадки)
	0,12 га на 1000 человек, кв. м
	1,74
	1,25
	-0,49

	Стационарные торговые объекты
	89 кв. м. площади торговых объектов на 10000 человек, кв. м. площади торговых объектов
	н/д
	907,8
	-

	Стационарные торговые объекты (продовольственные товары)
	40 кв. м. площади торговых объектов на 10000 человек, кв. м. площади торговых объектов
	н/д
	408
	-

	Стационарные торговые объекты (непродовольственные товары)
	49 кв. м. площади торговых объектов на 10000 человек, кв. м. площади торговых объектов
	н/д
	499,8
	-

	Предприятия общественного питания
	40 мест на 1000 человек, место
	н/д
	408
	-

	Предприятия бытового обслуживания
	7 рабочих места на 1000 человек, рабочее место
	н/д
	71
	-

	Прачечные
	60 кг белья в смену на 1000 чел., кг белья в смену
	0
	612
	-612

	Химчистки (приемный пункт)
	3,5 кг вещей в смену на 1000 чел., кг вещей в смену
	0
	35,7
	-35,7

	Бани
	7 мест на 1000 человек, место
	н/д
	71
	-

	Отделения и филиалы банка
	1 операционное место на 1-2 тыс человек, место
	0
	6
	-6


14.3.
Жилищная сфера

В настоящее время жилищная обеспеченность в поселении составляет 31,7 кв. м на человека.
Проектом принята следующая средняя обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда:

· 33кв. м на человека к 2034г., 

· 40 кв. м на человека к 2044г.

Жилищно-гражданское строительство будет осуществляться на свободных территориях.

Расчетный коэффициент семейности принят 3,0.

Увеличится площадь индивидуальной застройки. 

С учетом рекомендуемых показателей обеспеченности населения общей жилой площадью и прогнозом изменения демографических показателей получены значения объемов строительства жилого фонда на перспективу.

Таблица 14.4 – Объемы жилищного строительства

	Наименование территории
	Площадь жилищного фонда
	Новое строительство к 2034г.
	Новое строительство к 2044г.

	
	2024г.
	2034 г.
	2044 г.
	
	

	Манжерокское сельское поселение
	79,7
	109,5
	212,3
	29,8
	132,7


Общая площадь жилого фонда составит к 2034 г. – 109,5 тыс. кв. м, к 2044 г. – 212,3 тыс. кв. м.
Объем нового жилищного строительства составит 132,7 тыс. кв. м. 

15.
РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Инженерно-технические мероприятия по подготовке территории

15.1.
Водоснабжение

Принятые в проекте решения соответствуют требованиям: 

-
СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

-
СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»;

-
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Планирование основных мероприятий по развитию систем водоснабжения основано на материалах: 
-
Стратегия социально-экономического развития Манжерокского сельского поселения Майминского района Республики Алтай на период до 2035 года (утверждена решением Совета депутатов Манжерокского сельского поселения Майминского района Республики Алтай от 19.12.2024 №27-6);
-
Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Майминский район» Республики Алтай (утверждены решением Сессии Майминского районного Совета депутатов №29-02 от 18.12.2017 г.);

-
действующая градостроительная документация.

В развитии водоснабжения предусматривается:

-
для проектируемых территорий строительство водозаборов из подземных вод, включающих артезианские скважины, водопроводные очистные сооружения, резервуары чистой воды;

-
строительство водопроводных очистных сооружений для существующих водозаборных скважин с. Манжерок и с. Озерное;

-
строительство сетей кольцевого хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода.

-
капитальный ремонт существующих водопроводных сетей и сооружений.

Материал проектируемых трубопроводов полиэтилен низкого давления ПЭ 100 ГОСТ 18599-2001 (уточняется на следующем этапе проектирования). Диаметры трубопровода учитывают возможность одновременного пропуска расчетных расходов воды на хозяйственно-бытовые нужны и противопожарное водоснабжение.

Трубопроводы укладываются подземно в траншее. Наружное пожаротушение от пожарных гидрантов, расположенных на кольцевом водопроводе в проектируемых колодцах. 

Максимальный расход на наружное пожаротушение для планировочных территорий с. Манжерок и с. Озерное – 10 л/с без у чета наибольшего расхода на внутреннее пожаротушение здания, оборудованного пожарными кранами. Количество одновременных пожаров для планировочных территорий с. Манжерок и с. Озерное - 1. Гарантированный напор 10 м при одноэтажной застройке. При большей этажности свободный напор следует принимать не менее 20 м на отметке наиболее высоко расположенного санитарного прибора в зоне системы водоснабжения.

Гидростатический напор (давление) в системе хозяйственно-противопожарного водопровода на отметке наиболее низко расположенного санитарно-технического прибора не должен превышать 45 м вод. ст. (0,45 МПа). При расчетном напоре (давлении), превышающем 45 м вод. ст. (0,45 МПа), следует предусматривать регуляторы давления, снижающие его как при статическом, так и при динамическом режиме работы системы в соответствии с СП 30.13330.2020 «Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. СНиП 2.04.01-85*».

Проектируемая территория расположена в зоне с расчетной сейсмичностью 8 баллов. При дальнейшем проектирование систем водоснабжения необходимо учитывать дополнительные требования в особых природных и климатических условиях.

В районах с сейсмичностью 8 и 9 баллов при проектировании систем водоснабжения I и II категорий следует предусматривать использование не менее двух источников водоснабжения; допускается использование одного поверхностного источника с устройством водозаборов в двух створах, исключающих возможность одновременного перерыва подачи воды.

При использовании одного источника водоснабжения в районах с сейсмичностью 8 и 9 баллов в емкостях следует предусматривать двухкратный объем воды на пожаротушение и аварийный объем воды обеспечивающий 70% расчетного расхода не менее 8 ч в районах с сейсмичностью 8 баллов и 12 ч в районах с сейсмичностью 9 баллов.

На станциях подготовки воды емкостные сооружения необходимо разделять на отдельные блоки, количество которых должно быть не менее двух. 

При проектировании водоводов и сетей в сейсмических районах допускается применять все виды труб. Компенсационные способности стыков необходимо обеспечивать применением гибких или замковых стыковых соединений.

Количество линий водоводов должно быть не менее двух. Количество переключений следует назначать, исходя из условия возникновения на водоводах двух аварий, при этом общую подачу воды на хозяйственно-питьевые нужды допускается снижать не более чем на 30% расчетного расхода, на производственные нужды - по аварийному графику. В системах водоснабжения III категории и, при обосновании, II категории допускается прокладка водоводов в одну линию, при этом объем емкостей следует принимать по большей величине.

Водопроводные сети должны проектироваться кольцевыми.

Согласно СП 31.13330.2021 при застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями норма водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды принята 160 л/сут на одного человека. Норма расхода воды на полив 50 л/сут на человека.

Далее в таблице приведен баланс водопотребления, составленный на основе данных о численности населения.
Таблица 15.1-1 - Ведомость нагрузок на водоснабжение
	№ квартала
	Численность населения, чел
	Нагрузка на водоснабжение, м3/сут

	
	Современное состояние 2024 г.
	Первая очередь
 2034 г.
	Расчетный срок 2044 г.
	Современное состояние 2024 г.
	Первая очередь
 2034 г.
	Расчетный срок 2044 г.

	Итого
	2509
	-
	5308
	679,43
	-
	1402,8


* - уточняется на следующем этапе проектирования

Водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в жилых и общественных зданиях с поправкой на неравномерность (К=1,2), а также неучтенные расходы на в размере 15%.

Горячее водоснабжение от ИТП и индивидуальных накопительных водонагревателей.
15.2.
Водоотведение

Проектные решения приняты с учетом требований СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85», СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.02-89*».

Планирование основных мероприятий по развитию систем водоснабжения основано на материалах:
-
Стратегия социально-экономического развития Манжерокского сельского поселения Майминского района Республики Алтай на период до 2035 года (утверждена решением Совета депутатов Манжерокского сельского поселения Майминского района Республики Алтай от 19.12.2024 №27-6);
-
Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Майминский район» Республики Алтай (утверждены решением Сессии Майминского районного Совета депутатов №29-02 от 18.12.2017 г.);

-
действующей градостроительной документации.

В развитии систем водоотведения в соответствии со Стратегией социально-экономического развития настоящим генеральным ланом предлагается организация централизованного отвода стоков от объектов на существующих и застроенных территориях. 

Отвод стоков с территорий существующей застройки может быть решен поэтапно. На первом этапе предлагается разработать схему водоотведения.
До центрального канализирования существующей застроенной территории поселения, либо в случае отсутствия возможности центрального канализирования земельного участка (отсутствие технической возможности, наличие охранный зон иных инженерных сетей, невозможность канализирования без изъятия земельных участков для государственных и муниципальных нужд и пр.) собственником земельного участка допускается использование индивидуальной выгребной ямы либо септика. Центральное канализирование осуществляется без изъятия земельных участков для государственных и муниципальных нужд.
Проектное предложение по отводу бытовых стоков. Согласно планируемой схеме водоотведения стоки от выпусков зданий и сооружений с помощью самотечных коллекторов поступают в приемные резервуары проектируемых канализационных насосных станций, откуда по напорным трубопроводам транспортируются на существующие очистные сооружения ООО «ВК «Манжерок».

Для самотечной бытовой канализации возможно применение полимерных труб со структурированной стенкой по ГОСТ Р 54475-2011. (уточнить гидравлическим расчетом на следующем этапе проектирования). Для напорной - ПЭ 100 ГОСТ 18599-2001 (уточняется на следующем этапе проектирования).

Наименьшие уклоны трубопроводов самотечной канализации в зависимости от диаметра условного прохода принимаются в соответствии с п. 5.5 СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85».

При больших уклонах необходимо устройство колодцев с перепадными стояками и устройствами гашения энергии потока.
Проектируемая территория расположена в зоне с расчетной сейсмичностью 8 баллов. При дальнейшем проектирование систем водоснабжения необходимо учитывать дополнительные требования в особых природных и климатических условиях.

При проектировании канализации промышленных предприятий, поселений и городских округов, расположенных в сейсмических районах, следует предусматривать мероприятия, исключающие затопление территории сточными водами и загрязнение подземных вод и открытых водоемов в случае повреждения канализационных трубопроводов и сооружений.

При выборе схем канализации следует предусматривать децентрализованное размещение канализационных сооружений, если это не вызывает значительного усложнения и удорожания работ, а также следует принимать разделение технологических элементов очистных сооружений на отдельные секции.

Для коллекторов и сетей безнапорной и напорной канализации следует принимать все виды труб с учетом назначения трубопроводов, требуемой прочности труб, компенсационной способности стыков и результатов технико-экономических расчетов, при этом глубина заложения всех видов труб в любых грунтах не нормируется.

Компенсационные способности стыков необходимо обеспечивать применением гибких стыковых соединений, муфтовых или раструбных соединений, определяемых расчетом.

Не рекомендуется прокладывать коллекторы в насыщенных водой грунтах (кроме скальных, полускальных и крупнообломочных), в насыпных грунтах независимо от их влажности, а также на участках со следами тектонических нарушений.

Согласно СП 31.13330.2021 при застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями норма водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды принята 160 л/сут на одного человека.

Далее в таблице приведен баланс водоотведения по очередям строительства, составленный на основе данных о планируемой численности населения.
Таблица 15.2-1 - Ведомость нагрузок на водоотведение

	№ квартала
	Численность населения, чел
	Нагрузка на водоснабжение, м3/сут

	
	Современное состояние 2024 г.
	Первая очередь
 2034 г.
	Расчетный срок 2044 г.
	Современное состояние 2024 г.
	Первая очередь
 2034 г.
	Расчетный срок 2044 г.

	Итого
	392
	-
	1371
	86,55
	-
	302,71


* - уточняется на следующем этапе проектирования.

Водоотведение включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в жилых и общественных зданиях с поправкой на неравномерность (К=1,2), а также неучтенные расходы на нужды предприятий, обслуживающих население в размере 15%.


Отвод поверхностных стоков

Проектные решения
Для отвода поверхностных стоков на планируемых территориях предусматривается комбинированная открытая и закрытая сети дождевой канализации.

Согласно принятой схеме, поверхностные стоки с водосборных площадей перехватываются лотками и через дождеприемники поступают в закрытую трубопроводную сеть, по которой самотеком транспортируются в приемные резервуары проектируемых канализационных насосных станций дождевых стоков. От насосных станций по напорным трубопроводам поверхностные воды транспортируются на проектируемые локальные очистные сооружения дождевых стоков.

Выпуск очищенных вод осуществляется в водные объекты.

Для самотечной дождевой канализации возможно применение полимерных труб со структурированной стенкой по ГОСТ Р 54475-2011 «Трубы полимерные со структурированной стенкой и фасонные части к ним для систем наружной канализации». Диаметр трубопроводов определяется гидравлическим расчетом на следующем этапе проектирования. 

Лотки с сороудерживающими решетками внутри дворов, вдоль проездов и улиц укладываются на подготовленное основание с наименьшим уклоном 0,003. 

Наименьшие уклоны трубопроводов самотечной канализации в зависимости от диаметра условного прохода принимаются в соответствии с п. 5.5 СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85».

При больших уклонах на открытых системах лотков необходимо устройство быстротоков и элементов гашения энергии водного потока (перепады, водобойные колодцы, стенки). На закрытых системах устраиваются колодцы с перепадными стояками и устройствами гашения энергии.

Условия размещения и наибольшее расстояние между дождеприемниками в зависимости от продольного уклона улицы определяется в соответствии требованиями п. 6.5 СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85».

Состав и конструкция очистных сооружений поверхностных стоков будут определены на следующем этапе проектирования.
15.3.
Теплоснабжение

Проектные решения разработаны согласно требования СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», СП 41-104-2000 «Проектирование автономных источников теплоснабжения».

В развитии проектируемой территории для планируемых к размещению объектов капитального строительства предусматривается организация централизованной системы теплоснабжения.

Планируемые источники теплоснабжения – котельные или мини ТЭЦ (уточняется на следующем этапе проектирования) на газовом топливе.

Теплоноситель вода. Проектируемы сети теплоснабжения двухтрубные закрытые.

Материал трубопроводов – сталь ГОСТ 10705-80. Диаметры теплопроводов будут определены гидравлическими расчетами на следующем этапе проектирования.

Подключение потребителей предусматривается по независимой схеме.

Прокладка тепловых сетей подземная в непроходных каналах из сборного и монолитного железобетона. 

Трубопроводы стальные с энергоэффективной теплоизоляцией укладываются в каналах на подвижные и неподвижные опоры. Компенсация температурных удлинений решается с помощью компенсаторов и углов поворота. Опорожнение трубопроводов планируется в проектируемые дренажные колодцы с последующей откачкой и вывозом в согласованные места.

Удельные нормы теплоснабжения приняты в соответствии с СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003». Нормы расхода горячей воды 65 °С   на горячее водоснабжение жилых и общественных зданий на одного человека приняты согласно СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 согласно СП 131.13330.2020 составляет -24° (Яйлю). Средняя температура наружного воздуха за период с температурой ≤8°C составляет минус 2,4 °C. Продолжительность периода со среднесуточной температурой ≤8°C 224 сут.

Рекомендуемый температурный график 95/70 °C (уточняется на следующем этапе проектирования).
Нагрузки на системы теплоснабжения от различных источников сведены в таблице.

Таблица 15.3-1 Планируемые нагрузки на теплоснабжение территории жилой застройкой по укрупненным показателям

	№ квартала
	Численность населения, чел
	Нагрузка на теплоснабжение, Гкал/ч

	
	Современное состояние 2024 г.
	Первая очередь
 2034 г.
	Расчетный срок 2044 г.
	Современное состояние 2024 г.
	Первая очередь
 2034 г.
	Расчетный срок 2044 г.

	Итого
	2509
	-
	5308
	6,80
	-
	14,10


В расчете планируемых нагрузок на теплоснабжение по укрупненным показателям приняты удельные нормы тепловой нагрузки Вт/м2 согласно СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети» в зависимости от года строительства и этажности жилых зданий. Для индивидуальной жилой застройки удельная норма тепловой нагрузки принята 67 Вт/м2. 
Норма расхода воды на горячее водоснабжение для жилых зданий принята 70 л/сут на 1 человека. Температура горячей воды t=65°C, холодной - 5°C.

Норма расхода воды на горячее водоснабжение для общественных зданий при отсутствии данных принята 25 л/сут на 1 человека.

Теплоснабжение проектируемой территорий предусматривается осуществить:

-
зоны теплоснабжения территорий индивидуального жилищного строительства от индивидуальных источников на газовом топливе.
Мощности и характеристики планируемых сооружений теплоснабжения и вид топлива уточняются на следующем этапе проектирования.

15.4.
Газоснабжение

Проектные решения разработаны согласно требованиям СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы», СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».

На проектируемых территориях предусматривается организация централизованных систем газоснабжения для нужд приготовления пищи, теплоснабжения от централизованных и индивидуальных источников.

Газоснабжение предусматривается природным газом с помощью существующих планируемых распределительных газопроводных сетей. 

Источник газоснабжения – существующие газораспределительные сети, запитанные от ГРС г. Горно-Алтайск. Планируемая точка подключения расположена на распределительном газопроводе высокого давления «Газопровод межпоселковый до с. Соузга с заходом на объекты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алтайская долина" и до н.п. Манжерок Майминского района Республики Алтай».
Для газификации проектируемых территорий предусматривается строительство сетей газопроводов высокого (I и II второй категории 0,6 – 1,2 Мпа) и низкого давления (IV категории до 0,003 Мпа).

Согласно планируемой схеме, природный газ от существующих газораспределительных сетей высокого давления поступает на проектируемые пункты редуцирования газа ГРП. Далее от ГРП по сетям газопроводов низкого давления к абонентам.

На расчетный срок в развитии газификации предусматривается строительство распределительных газопроводов высокого, среднего и низкого давления, пунктов редуцирования газа.

Трубопроводы прокладываются подземно, в траншеях на подготовленном основании согласно требованиям СП 62.13330.2011.

Материал трубопроводов и состав оборудования проектируемых газопроводов определяется на следующих этапах проектирования.

Потребность в природном газе населения на приготовление пищи определена укрупненно, согласно рекомендациям СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб», с учетом данных по удельному расходу газа на 1 человека. Согласно местным нормативам градостроительного проектирования норма потребления природного газа на приготовление пищи с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя, одновременно обслуживающего ванную комнату и кухню, при отсутствии централизованного горячего водоснабжения составляет 25 м3/месяц (300 м3/год). При централизованном горячем водоснабжении – 120 м3/год.

Таблица 6.1-6 Планируемые укрупненные нагрузки на газоснабжение территорий

	№ квартала
	Численность населения, чел
	Годовой расход газа тыс. м3/год

	
	Современное состояние 2024 г.
	Первая очередь
2034 г.
	Расчетный срок 2044 г.
	Современное состояние 2024 г.
	Первая очередь
2034 г.
	Расчетный срок 2044 г.

	Итого
	2509
	-
	5308
	752,70
	-
	1592,40


15.5.
Электроснабжение

Проектные решения приняты в соответствии с нормами:

-
РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;

-
СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Планирование основных мероприятий по развитию систем электроснабжения основано на материалах:

-
«Схема и программа развития электроэнергетических систем России на 2024-2029 годы» (утверждена приказом министерства энергетики Российской Федерации от 30 ноября 2023 г. №1095);

-
действующей градостроительной документации.

Планируемый возможный источник электроснабжения проектируемых территорий ПС 110/10 кВ «Манжерокская» при условии наличия свободной мощности. Комплекс мероприятий по строительству и реконструкции электрических сетей, необходимых для присоединения к существующей системе электроснабжения может быть установлен на следующем этапе проектирования на основании технических условий подключения ПАО «Россети Сибирь».

В развитии электроснабжения планируется:

-
прокладка по проектируемым территориям воздушных и кабельных линий электропередачи 10 и 0,4 кВ;

-
строительство трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ;

-
организация освещения улиц.

Количество сооружений электроснабжения уточняется на следующем этапе проектирования.

Все мероприятия по подключению проектируемых объектов застройки микрорайона к сетям электроснабжения должны удовлетворять требованиям технических условий на технологическое присоединение энергопринимающих устройств.

Ниже в таблице приведены результаты расчета планируемых нагрузок на электроснабжение по укрупненным показателям согласно методике СП42.13330.2016.

Таблица 6.1-7 - Нагрузки на электроснабжение по укрупненным показателям

	№ квартала
	Численность населения, чел
	Нагрузка на электросети, кВт

	
	Современное состояние 2024 г.
	Первая очередь
2034 г.
	Расчетный срок 2044 г.
	Современное состояние 2024 г.
	Первая очередь
2034 г.
	Расчетный срок 2044 г.

	Итого
	2509
	-
	5308
	880,36
	-
	1862,46


В соответствии с материалами Схемы и программа развития электроэнергетических систем России на 2024-2029 годы на территории поселения мероприятий не планируется.
Проектом внесения изменений в Генеральный план Манжерокского сельского поселения рекомендуется предусмотреть возможность переноса ЛЭП 10 кВт, проходящих по границе земельных участков и находящихся в частной собственности. Данное мероприятие осуществляется на основании разработанного проекта ликвидации ЛЭП 10 кВт и согласованного с ресурсоснабжающей организацией.
15.6.
Связь и информация

Для подключения проектируемых объектов к сети связи с целью телефонизации, предоставления широкополосного доступа к сети «Интернет» и цифрового кабельного телевидения, радиофикации на территории проектируемой застройки предусматривается:

-
строительство кабельной канализации волоконно-оптической линии связи с сооружениями;

-
прокладка абонентских линий связи.
16.
РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
16.1.
Автомобильные дороги и искусственные дорожные сооружения
В соответствии со схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного), автомобильных дорог федерального значения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р, в границах Манжерокского сельского поселения предусматриваются следующие мероприятия по развитию объектов транспортной инфраструктуры федерального значения:

· реконструкция автомобильной дороги федерального значения Р-256 «Чуйский тракт» Новосибирск – Барнаул – Горно-Алтайск – граница с Монголией (участок км 345+520 – км 500+400 протяженностью 154,88 км, категория II).

В соответствии с Перечнем мероприятий по осуществлению дорожной деятельности в 2024 – 2028 годах в отношении автомобильных дорог общего пользования федерального значения, находящихся в оперативном управлении подведомственных Росавтодору федеральных казенных учреждений, утверждённых распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.12.2023 №3907-р, планируется проведение работ по объекту: «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-256 «Чуйский тракт» Новосибирск – Барнаул – Горно-Алтайск – граница с Монголией. Реконструкция автомобильной дороги Р-256 «Чуйский тракт» Новосибирск – Барнаул – Горно-Алтайск – граница с Монголией на участке км 454-км 475, Республика Алтай (Письмо ФКУ Упрдорм «Алтай» от 30.05.2024 г. №1868/24, представленном в приложении 22, стр. 198 – 200). 
Окончательный вариант трассировки и параметры планируемой к реконструкции автомобильной дороги Р-256 «Чуйский тракт», включая обход с. Манжерок, а также количество транспортных развязок, пересечений и примыканий в одном уровне, внеуличных пешеходных переходов определяется на стадии разработки документации по планировке территории линейного объекта и на стадии архитектурно-строительного проектирования (разработки проектной документации). 
В соответствии со схемой территориального планирования Республики Алтай, утвержденной Постановлением Правительства Республики Алтай от 05.05.2023 №181, в границах Манжерокского сельского поселения предусматриваются следующие мероприятия по развитию объектов транспортной инфраструктуры регионального значения:

строительство автомобильной дороги регионального значения «Горно-Алтайск – Озерное – Р-256», подъезд к с. Соузга. Данная автодорога планируется в качестве дублера автодороги федерального значения Р-256 «Чуйский тракт» от планируемого к размещению Обхода г. Горно-Алтайска до села Озерное. 

Помимо перечисленных мероприятий, предусмотренных утвержденными документами территориального планирования, в проекте учитываются следующие предложения Комплексной схемы организации дорожного движения Горно-Алтайской агломерации (утв. Приказом Министерства регионального развития Республики Алтай от 01.03.2024 № П-07-01.0030):

-
реконструкция автомобильной дороги регионального значения «Манжерок – Озерное» протяженностью 1,5 км;

-
реконструкция автомобильной дороги регионального значения «Подъезд к ГЛК «Манжерок» протяженностью 0,8 км.

В связи с прогнозируемым ростом транспортных потоков на территории поселения, генерируемых в том числе активно развивающимся туристическим объектом – ВК «Манжерок», обосновывается необходимость реконструкции перечисленных автомобильных дорог. Проектом рекомендуется включить данные мероприятия в схему территориального планирования Республики Алтай.

На пересечении автодороги федерального значения Р-256 «Чуйский тракт» и автодороги регионального значения Манжерок – Озерное предлагается строительство транспортной развязки в разных уровнях.

16.2.
Автомобильный транспорт
В соответствии с требованиями к уровню и качеству транспортного обслуживания населения, установленными социальным стандартом транспортного обслуживания населения, для обеспечения максимальной доступности территории поселения необходимо предусмотреть развитие существующих автобусных маршрутов с возможностью обслуживания планируемых площадок жилищного строительства. 

Для обслуживания общественным транспортом проектируемых площадок жилой застройки маршруты автобусов предлагаются по основным улицам в жилой застройке и главным улицам с. Озерное и с. Манжерок с размещением остановочных пунктов в радиусах пешеходной доступности. 

Проектом предлагается размещение 34 новых остановочных пунктов автобуса, включая 3 конечных с разворотными площадками в с. Озерное. Протяженность линий автобуса в поселении на расчетный срок возрастет почти в 1,5 раза и составит 28 км.

Важным моментом в улучшении качества обслуживания пассажиров является обустройство существующих остановочных пунктов. Требуется их комплексное благоустройство, включающее организацию крытых па​вильонов для ожидания пассажиров, установку малых архитектурных форм, обору​дование информационными указателями и табло с расписанием с учетом соблюдения требований по обеспечению доступа маломобильных групп населения.

В проекте учитываются предложения проекта комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом на территории Республики Алтай (далее – проект КСОТ Республики Алтай) по организации новых маршрутов общественного транспорта: 

Аэропорт – курорт Манжерок – Царская Охота – Аскат – Патмос – парк развлечений (Чемальская ГЭС); 

межрегиональный кольцевой маршрут Аэропорт Горно-Алтайск – курорт Манжерок – Бирюзовая Катунь – озеро Айское – Аэропорт Горно-Алтайск. 

Все перечисленные маршруты предлагаются по внешним автомобильным дорогам: Р-256 «Чуйский тракт», Подъездк ГЛК Манжерок и планируемой автодороге регионального значения «Горно-Алтайск – Озерное – Р-256», подъезд к с. Соузга.

Также в соответствии с проектом КСОТ Республики Алтай предлагается увеличение количества отправлений на связи Горно-Алтайск – Манжерок и Майма – Манжерок и запуск экспресс-маршрутов Майма – Манжерок.

Увеличение числа отправлений автобусов и введение новых маршрутов сделают общественный транспорт конкурентоспособным по отношению к такси и частному автотранспорту, на расчетный срок реализации генерального плана прогнозируется увеличение пассажиропотока. 

16.3. Улично-дорожная сеть и искусственные дорожные сооружения

В связи с перспективным увеличением в сельском поселении постоянного населения, а также развитием туристического кластера одной из главных задач проекта является рационализация существующий улично-дорожной сети и обеспечение приема и пропуска многократно увеличивающегося потока как транзитного, так и внутреннего транспорта.

Для повышения связности и облегчения коммуникаций межу тяготеющими друг к другу селами Манжерок и Озерное, обеспечения дополнительных выходов на внешнюю сеть автодорог, а также обслуживания перспективных площадок жилищного строительства проектом предусматриваются следующие мероприятия по развитию улично-дорожной сети в границах с. Манжерок и с. Озерное:

-
формирование широтной связи в северной части поселения между ул. Дружбы в с. Манжерок и планируемой автодорогой регионального значения «Горно-Алтайск – Озерное – Р-256», подъезд к с. Соузга в с. Озерное за счет строительства поселковой дороги общей протяженностью 1,1 км и автомобильной дороги местного значения муниципального района, связывающей участки поселковой дороги;

-
строительство основных и второстепенных улиц в жилой застройке в с. Озерное общей протяженностью 0,2 км для повышения связности сложившихся районов застройки;

-
строительство основных и второстепенных улиц в жилой застройке в центральной части с. Манжерок, в восточной части в массиве индивидуальной жилой застройки и в районе ул. Пионерская общей протяженностью 1,3 км для обслуживания существующей и строящейся индивидуальной жилой застройки;

-
строительство основных и второстепенных улиц в жилой застройке общей протяженностью 4,5 км для транспортного обслуживания новых районов с. Манжерок. 

Мероприятия по расширению проезжей части и строительству тротуаров будут реализованы в рамках капитального ремонта улично-дорожной сети.

При осуществлении капитального ремонта улично-дорожной сети поселения изъятие земельных участков у собственников для государственных и муниципальных нужд не производится. 
Перераспределение потока временного населения между внешними автодорогами будет наиболее эффективно выполняться в случае строительства обхода с. Манжерок, который заберет на себя большую часть транзитных по отношению к жилой застройке передвижений. Строительство обхода позволит максимально сохранить сложившуюся улично-дорожную сеть, а также устранит внутри с. Манжерок разграничение его частей интенсивным транзитом по ул. Дружбы, однако потребует проведения масштабных работ по инженерной защите и подготовке территории на горном рельефе.

В случае расширения автомобильной дороги Р-256 «Чуйский тракт» по существующей трассе без строительства обхода рекомендуется организация в с. Манжерок дублирующих проездов вдоль ул. Дружбы и ул. Пионерская, а также вне границ населенных пунктов в местах концентрации туристических аттракторов для обеспечения безопасности движения при интенсивном транзитном потоке. Подъезды к жилым зданиям и объектам общественно-делового и производственного назначения непосредственно с автомобильной дороги Р-256 «Чуйский тракт» должны быть исключены. 
Предполагается, что к концу расчетного срока общая протяженность улично-дорожной сети в границах населенных пунктов Манжерокского поселения составит 58,5 км, в том числе поселковых дорог – 2,7 км, главных улиц – 3,6 км, улиц в жилой застройке – 52,2 км.

Трассировку и основные параметры проектируемой улично-дорожной сети необходимо уточнять на следующих стадиях проектирования.
16.4.
Пешеходная инфраструктура.
В с. Озерное предлагается строительство прогулочной набережной вдоль озера Манжерокского. Формируемая рекреационная зона – пляж с озелененной аллеей и променадом вокруг озера – станет центром притяжения как постоянного населения, так и гостей поселения.

На территории поселения предлагается строительство 2 внеуличных пешеходных переходов через планируемую к реконструкции автодорогу Р-256 «Чуйский тракт», включая строящийся обход с. Манжерок. Точное местоположение и количество внеуличных пешеходных переходов определяется на стадии разработки документации по планировке территории и проектной документации на реконструкцию автомобильной дороги федерального значения Р-256 «Чуйский тракт». 
16.5.
Транспорт на территории туристических комплексов

Территория курорта активно развивается, актуальность строительства новых канатных дорог на исследуемой территории высока – на перспективу планируется увеличение туристического потока более чем до 500 000 человек в год. На территории развивающегося ВК планируются к строительству новые канатные дороги различных типов с организацией около них парковок для личного автотранспорта для удобства обслуживания посетителей объекта (3 шт. на первую очередь проекта).

16.6.
Объекты обслуживания и хранения легкового автомобильного транспорта
Расчет перспективного количества машино-мест в границах поселения проведен исходя из прогнозируемого уровня автомобилизации 495 автомобилей на 1000 жителей в соответствии с требованиями п. 2.5.5 региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Алтай. В соответствии с требованиями МНГП Майминского района количество мест для постоянного хранения индивидуального легкового транспорта определяется как 90% от расчетного количества автомобилей.

Расчетный парк автомобилей, принадлежащих населению Манжерокского сельского поселения, составит 1671 единиц на первую очередь, 2628 единиц на расчетный срок для постоянного населения, 360 – гостевые парковки.
Предполагается, что хранение легковых автомобилей в зонах застройки индивидуальными жилыми домами будет осуществляться на придомовых участках.
Для паркования легковых автомобилей работников и посетителей объектов различного функционального назначения следует предусматривать приобъектные, кооперированные и перехватывающие стоянки автомобилей для временного хранения. 

Детализация решений по размещению объектов постоянного и временного хранения автотранспорта осуществляется на стадии разработки проектов планировки территории в соответствии с требованиями местных нормативов градостроительного проектирования. 

В соответствии с требованиями МНГП Майминского района для обслуживания проектного парка автомобилей на первую очередь проекта потребуется организация 20 постов СТО с учетом существующих, к расчетному сроку – еще 5 постов. Проектом предлагается реконструкция существующих СТО с расширением каждой до 2 постов, с разработкой проектов санитарно-защитных зон, а также строительство трех СТО суммарно на 21 пост. Проектируемые объекты размещаются вблизи автомобильных дорог общего пользования. 

Строительство новых традиционных (бензиновых) АЗС для обслуживания проектного парка автомобилей не требуется. В с. Манжерок на Чуйском тракте предусматривается размещение станции заправки электрического транспорта в соответствии с положениями инвестиционного проекта «Сетевой проект по развитию зарядной инфраструктуры для электротранспорта в Республике Алтай», реализуемого на территории Майминского района Республики Алтай. Реализация проекта намечена до 2027 года.
17.
ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития поселения, является установление зон с особыми условиями использования территории.

Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования определяет систему градостроительных ограничений территории, от которых во многом зависят планировочная структура поселения, условия развития селитебных территорий или промышленных зон.

В таблице 17.1 представлен перечень ориентировочных зон с особыми условиями использования территории от сохраняемых, строящихся и планируемых объектов капитального строительства.

Перечень нормативно-правовых актов, в соответствии с которыми регламентируются размеры, режимы использования зон с особыми условиями использования:

· Водный кодекс Российской Федерации;

· СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (срок действия до 01.09.2025);

· Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160;

· СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

· СП 42.13330.2011 Свод правил. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Градостроительные ограничения на территории поселения появляются в связи с наличием зон с особыми условиями использования.
Таблица 17.1–Перечень санитарно-защитных зон 

	№

п/п
	Наименование объекта
	Наименование документа
	Размер ограниче-

ния, м

	Манжерокское сельское поселение

	1
	Объекты по размещению, обезвреживанию, обработке отходов производства и потребления 1-2 классов опасности
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.12.1.1
	500

	2
	ООО «Коммунальщик», Республика Алтай, Майминский район, район н. п. Черемшанка (КН ЗУ 04:01:011707:2); с левой стороны автодороги М-52 «Чуйский тракт», район отработанного карьера ДЭП-217 (КН ЗУ 04:01:011707:40)
	Единый государственный реестр недвижимости
	Реестровый номер 04:01-6.425

	3
	Карьер
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
	100

	4
	Пилорама
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п. 5.4.2
	100

	5
	Пасека
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
	50

	6
	Кладбище,

расположенное на земельном участке с кадастровым номером 04:01:000000:1075
	Единый государственный реестр недвижимости
	Реестровый номер 04:01-6.258

	7
	Склады
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.11.5.1
	50

	8
	АЗС №38 ООО «Горно-Алтайск Нефтепродукт»
	Единый государственный реестр недвижимости
	Реестровый номер 04:01-6.335

	9
	Автосервис
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.12.5
	50

	10
	Котельная
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
	50

	11
	Гараж
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
	10


Таблица 17.2 Перечень охранных зон

	№

п/п
	Наименование объекта
	Наименование документа
	Размер ограниче-

ния, м

	Придорожные полосы*

	1
	Автомобильная дорога Р-256 "Чуйский тракт" Новосибирск - Барнаул - Горно-Алтайск - граница с Монголией
	Единый государственный реестр недвижимости
	Реестровый номер 04:01-6.69

	2
	Автомобильная дорога 84 ОП РЗ 84К-33 - Манжерок - Озерное
	Единый государственный реестр недвижимости
	Реестровый номер 04:01-6.444

	
	*не распространяются на территории, включенные в границы населённых пунктов.

	Охранная зона 

	1
	ЛЭП 110 кВ
	Постановление от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
	Нормативная 20 м,

внесена в ЕГРН

	2
	ЛЭП 10 кВ
	
	Нормативная 10 м,

внесена в ЕГРН

	3
	Охранная зона ВЛ 0,4
	
	Нормативная 2 м,

внесена в ЕГРН

	4
	Подстанция 110/10кв (ОРУ) №20 "Манжерок"
	
	Нормативная 20 м,

внесена в ЕГРН

	5
	ТП-10/0,4 кВ
	
	Нормативная 10 м,

внесена в ЕГРН

	6
	Теплопровод квартальный
	Приказ Минстроя РФ от 17 августа 1992 г. N 197

«О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей»
	3 м

	7
	Водовод*
	СанПиН 2.1.4.1110-02
	СанПиН 2.1.4.1110-02

	8
	Газопровод низкого давления 
(сооружение, кадастровый номер: 04:01:000000:1288;

сооружение, кадастровый номер: 04:01:000000:691)
	Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей"
	2 м (3 м для газопроводов из полиэтиленовых труб со стороны медного провода обозначающего трассу

	9
	Межпоселковый газопровод 
(сооружение, кадастровый номер: 04:00:000000:32)
	
	

	10
	Пункт редуцирования газа (ПРГ)
	Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей"
	10м

	* Ограничение учитывается при размещении новых объектов капитального строительства.


Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют документам территориального планирования могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом.
В проектной документации должны быть предусмотрены мероприятия по согласованию с собственниками земельных участков, входящих в границы зон с особыми условиями использования территории, в случае возможного ограничения их прав при установлении зон с особыми условиями использования территории.
Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов:
В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.
Таблица 17.3. Водоохранная зона, прибрежная защитная полоса водоемов

	№ п/п
	Название водного объекта
	Наименование документа
	Ширина

водоохранной зоны
	Ширина прибрежной полосы

	1
	2
	
	3
	4

	1
	р. Катунь
	Водный кодекс Российской

Федерации
	200 м,

реестровые номера:

04:01-6.471,

04:01-6.80
	200 м,

реестровые номера:

04:01-6.472,

04:01-6.82

	2
	о. Манжерок
	
	50 м, 

реестровый номер: 

04:01-6.304
	50 м,

реестровый номер: 

04:01-6.305

	3
	р.Караташ
	
	50
	50

	4
	р.Едрала
	
	50
	50

	5
	р.Манжерок КаменкаМалая хмелевка
	
	50
	50

	
	Прибрежная защитная полоса

	1
	Реки и ручьи
	Водный кодекс Российской Федерации
	50
	50

	* изъятие земельных участков и снос объектов капитального строительства, расположенных в границах водоохранных зон и прибрежно-защитных полос водных объектов, не предусматривается.


Действие устанавливаемых настоящим генеральным планом зон не распространяется на использование земельных участков, эксплуатацию, строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства на их территории, разрешения на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт которых выданы до вступления Правил в силу, при условии, что срок действия разрешения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт не истек.

К устанавливаемым настоящим генеральным планом зонам с особыми условиями использования территорий относятся:

1) зоны с особыми условиями использования территорий (зоны охраны объектов культурного наследия, санитарно-защитные зоны, охранные зоны и зоны влияния объектов инженерной и транспортной инфраструктуры; зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, водоохранные зоны, прибрежно-защитные полосы и др.), устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) зоны действия опасных природных или техногенных процессов (затопление, нарушенные территории, неблагоприятные геологические, гидрогеологические и другие процессы);

3) зоны действия публичных сервитутов;

4) зоны особо охраняемых природных территорий.
Санитарно-защитные зоны
Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (срок его действия до 01.09.2025) санитарно-защитная зона должна отделять производственную территорию от жилой застройки. Она предназначается для обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ, уменьшения отрицательного влияния предприятий на население.

В генеральном плане ориентировочный размер санитарно-защитной зоны установлен на основании СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (срок его действия до 01.09.2025 г). Санитарно-защитная зона существующих предприятий установлена от источника выбросов загрязняющих веществ. Санитарно-защитная зона планируемых предприятий устанавливается от границы промплощадки. 

Основной целью назначения санитарно-защитной зоны является установление защитного барьера, который обеспечивает должный уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме. Проектная документация должна представляться на санитарно-эпидемиологическую экспертизу в Роспотребнадзор в объеме, позволяющем дать оценку соответствия проектных решений санитарным нормам и правилам.

Размер санитарно-защитной зоны для предприятий I и II класса опасности может быть изменен Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации или его заместителем в порядке, установленном СанПиН 2.2.1/2.1. 1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Новая редакция. 

Размер санитарно-защитной зоны для предприятий III, IV, V классов опасности может быть изменен Главным государственным санитарным врачом субъекта Российской Федерации или его заместителем в порядке, установленном СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»(Новая редакция).
Проектирование санитарно-защитных зон

В проекте санитарно-защитной зоны должны быть определены:

· размер и границы санитарно-защитной зоны;

· мероприятия по защите населения от воздействия выбросов вредных химических примесей в атмосферный воздух и физического воздействия;

· функциональное зонирование территории санитарно-защитной зоны и режим ее использования.

Установление размеров санитарно-защитных зон для промышленных объектов и производств проводится при наличии проектов СЗЗ с расчетами загрязнения атмосферного воздуха, физического воздействия на атмосферный воздух и результатов натурных исследований и измерений атмосферного воздуха, уровней физического воздействия на атмосферный воздух, представляемой в составе проекта. 

Лабораторные исследования атмосферного воздуха и измерения физических воздействий на атмосферный воздух проводятся на границе санитарно-защитной зоны промышленных объектов и производств, а также в жилой застройке лабораториями, аккредитованными в установленном порядке на проведение таких работ. Оценка риска для здоровья населения проводится организациями, аккредитованными в установленном порядке. План мероприятий по защите населения от воздействия выбросов вредных химических веществ в атмосферный воздух и физического воздействия содержит объемы, сроки и источники финансирования.

Планировочная организация СЗЗ и территории предприятия, их благоустройство и озеленение состоит из следующих мероприятий:

· сохранение существующих зеленых насаждений;

· озеленение и благоустройство СЗЗ;

· озеленение и благоустройство береговой зоны водных объектов.

В проекте должны быть отражены следующие вопросы:

· уточняются намеченные функциональное, строительное, ландшафтное

· зонирование и планировка территории, отражается на карте наличие 

· существующих зеленых насаждений и планируемых к посадке;

· разрабатываются мероприятия по максимальному сохранению и 

· эффективному использованию в защитных целях существующих зеленых 

· насаждений с определением работ по их реконструкции;

· составляется пояснительная записка, в которой кратко излагается 

· содержание проекта.

Санитарно-защитная зона для предприятий IV, V классов должна быть максимально озеленена - не менее 60% площади; для предприятий II и III класса - не менее 50%; для предприятий, имеющих санитарно-защитную зону 1000 м и более–не менее 40% ее территории, с обязательной организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки.

Проект окончательной санитарно-защитной зоны предприятий, сооружений и иных объектов включает информацию, содержащуюся в проекте расчетной СЗЗ, которая дополняется результатами натурных наблюдений и реализации мероприятий по защите населения от воздействия выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и физического воздействия.

В соответствии с п. 3.6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (срок его действия до 01.09.2025 г.) в случае несовпадения размера расчетной СЗЗ и полученной на основании натурных исследований и измерений химического, биологического и физического воздействия на атмосферный воздух решение по размеру СЗЗ принимается по варианту, обеспечивающему наибольшую безопасность для здоровья населения.

Установление размеров санитарно-защитных зон

Размер и граница санитарно-защитных зон (далее – СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов определяются проектом СЗЗ соответствующих предприятий, сооружений и иных объектов. В соответствии с п. 3 ст. 20 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» на проекты СЗЗ выдается санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии указанных проектов санитарным правилам. На основании результатов санитарно-эпидемиологических экспертиз, оформленных в установленном порядке, главными государственными санитарными врачами даются санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии проектов СЗЗ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Экспертное заключение выдается по результатам проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы, которая осуществляется организациями, аккредитованными на право проведения санитарно-эпидемиологических экспертиз, обследований, токсикологических, гигиенических и иных видов оценок. Санитарно-эпидемиологическое заключение выдается только на проект установленной (окончательной) СЗЗ.

По результатам рассмотрения проектов расчетных СЗЗ готовится документ о соответствии (несоответствии) их санитарным правилам. Установление, изменение окончательных размеров СЗЗ для промышленных объектов и производств I и II классов опасности в соответствии с требованиями пп. 4.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 осуществляется постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации. Установление, изменение окончательных размеров санитарно-защитной зоны для промышленных объектов и производств III, IV и V классов опасности осуществляется в соответствии с требованиями п.п. 4.3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 решением Главного государственного санитарного врача субъекта Российской Федерации или его заместителя.

Разработка проекта санитарно-защитной зоны не требуется для:

· планируемых к размещению объектов малого бизнеса, относящихся

к V классу опасности;

· действующих объектов малого бизнеса V класса опасности;

· планируемых к размещению микропредприятий малого бизнеса с

количеством работающих не более 15 человек.

Прочие условия

Проект СЗЗ с санитарно-эпидемиологическим заключением и экспертным заключением должен храниться на предприятии и предъявляться по требованию надзорных органов.

СЗЗ являются зонами с особыми условиями использования территорий (п. 4 ст.1 Градостроительного кодекса РФ) в связи с этим:

· границы СЗЗ отображаются на картах (схемах) генерального плана сельского поселения (ст. 23 Градостроительного кодекса РФ); 

· сведения о СЗЗ вносятся в государственный кадастр недвижимости (Закон «О государственном кадастре недвижимости»); 

· ограничения прав, возникающие в результате установления СЗЗ, подлежат государственной регистрации. 

Водоохранные зоны
Помимо санитарно-защитных зон на территории сельского поселения градостроительные ограничения на использование территории накладывает наличие водоохранных зон и прибрежных защитных полос. Гидрография поселения представлена рекой Катунь и ее притоками, а также озером Манжерокское.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов устанавливаются в соответствие со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации. Разработанных и утвержденных проектов водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов в районе поселения в настоящее время нет, поэтому для отображения водоохранных зон и прибрежных защитных полос на схемах был использован нормативно-правовой подход, который предполагает установление размеров водоохранных зон и прибрежных защитных полос в зависимости от длины рек и площади озер на основе утвержденных федеральных нормативов без учета региональной специфики.

Ширина водоохраной зоны реки Катунь установлена в размере 200 м. Ширина водоохраной зоны ее притоков – 50 м, ширина водоохраной зоны озера Манжерокское – 50 м.
Ширина прибрежной защитной полосы р. Катунь – 200 м, остальных водотоков поселения устанавливается в размере 50 м.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 «О недрах»).

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;

5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.

В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в предыдущем абзаце, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых защитными лесами, особо защитными участками лесов, наряду с предыдущими ограничениями, ддействуют ограничения, предусмотренные установленными лесным законодательством правовым режимом защитных лесов, правовым режимом особо защитных участков лесов.

В границах прибрежных защитных полос запрещаются наряду с вышеуказанными ограничениями:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе обозначение на местности посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Нормативные охранные и санитарно-защитные зоны объектов инженерной инфраструктуры

Охранные зоны электросетевого хозяйства
Охранные зоны и правила охраны объектов электросетевого хозяйства устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Охранная зона вдоль воздушных линий электропередачи 1-20 кВ составляет 10 м (5м - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов). Вдоль воздушных линий 110 кВ – 20 м.

Охранная зона линий электропередачи до 1 кВ составляет 2 м (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий).

Охранные зоны вокруг подстанций откладывается по периметру от ограждения. Размер охранной зоны соответствует размеру охранной зоны ЛЭП применительно к высшему классу напряжения.

Охранные зоны подземных кабельных линий электропередачи составляют 1 метр (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы).

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров.

Зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» зоны санитарной охраны (далее – ЗСО) организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников. Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории промышленных предприятий и жилой застройки. Расположение на территории промышленного предприятия или жилой застройки возможно при надлежащем обосновании. Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора – при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м – при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находиться на расстоянии не менее 30 и 50 м от крайних скважин.

Для водозабора из защищенных подземных вод, расположенных на территории объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и подземных вод, размеры первого пояса ЗСО допускается сокращать при условии гидрогеологического обоснования по согласованию с центром государственного санитарного – эпидемиологического надзора.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначена для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

Определение границ второго и третьего поясов ЗСО подземных источников водоснабжения для различных гидрогеологических условий проводится с методиками гидрогеологических расчетов.

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов – санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей – не менее 30 м;

- от водонапорных башен - не менее 10 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) – не менее 15 м.
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Таблица 17.4 Расстояние от инженерных сетей до объектов капитального строительства
Санитарно-защитные зоны объектов водоотведения

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 №74 (срок его действия до 01.09.2025) для проектируемых сооружений, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливаются санитарно-защитные зоны в зависимости от класса опасности промышленных объектов и производств.

Размеры и границы санитарно-защитной зоны определяются в проекте санитарно-защитной зоны. Разработка проекта санитарно-защитной зоны для объектов I-III класса опасности является обязательной.

Для промышленных объектов и производств, сооружений, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, в зависимости от мощности, условий эксплуатации, характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных физических факторов, а также с учетом предусматриваемых мер по уменьшению неблагоприятного влияния их на среду обитания и здоровье человека в соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и производств устанавливаются следующие ориентировочные размеры санитарно-защитных зон:

- промышленные объекты и производства первого класса – 1000 м;

- промышленные объекты и производства второго класса – 500 м;

- промышленные объекты и производства третьего класса – 300 м;

- промышленные объекты и производства четвертого класса – 100 м;

- промышленные объекты и производства пятого класса – 50 м.

В соответствии с санитарной классификацией проектируемые ТЭЦ и районные котельные тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающие, на твердом, жидком и газообразном топливе относятся к IV классу опасности. Насосные станции и аварийно-регулирующие регулирующие резервуары, локальные очистные сооружения и очистные сооружения поверхностного стока закрытого типа относятся к V классу опасности.

Для проектируемых насосных станций производительностью до 0,2 тыс. м3/сут ориентировочный размер санитарно-защитной зоны составляет 15 м. Для насосных станций производительностью более 0,2 тыс. м3/сут до 50 тыс.  м3/сут – 20 м.

Зоны с особыми условиями использования для сетей трубопроводов самотечной и напорной канализации не устанавливаются.

Санитарно-защитная зона от очистных сооружений поверхностного стока закрытого типа до жилой застройки должна быть установлена отдельным проектом.

Охранные зоны тепловых сетей

Охранная зона сетей теплоснабжения устанавливается не менее 3 м от конструкции в каждую сторону.

Охранные зоны газораспределительных сетей

Охранные зоны для распределительных сетей газоснабжения устанавливаются в соответствии с «Правила охраны газораспределительных сетей» (утверждены правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. №878).

Для проектируемых газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

- вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

- вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров – с противоположной стороны.

- вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов – в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границы этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется.

Охранная зона сетей связи

В соответствии с п. 4 «Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» для подземных и кабельных воздушных линий связи, расположенных вне населенных пунктов охранная зона составляет не менее 2 метра с каждой стороны. В соответствии с п. 10 вышеуказанных правил границы охранных линий связи в городах и населенных пунктах устанавливаются владельцами или предприятиями, устанавливающими эти лини.

Приаэродромные территории
Территория Манжерокского сельского поселения частично попадает под ограничения, связанные с установлением приаэродромной территории аэродрома Горно-Алтайск. В границах подзон устанавливаются ограничения в соответствии со ст.47 Воздушного кодекса РФ.
18.
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

18.1
Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного характера

На территории поселения возможны такие чрезвычайные ситуации природного характера как лесные пожары, сели, оползни, затопление паводковыми водами, обрушение берегов, снежные заносы, землетрясения.

Для предотвращения развития чрезвычайных ситуаций природного характера необходимо проведение мероприятий по берегоукреплению опасных участков, отсыпке территорий подверженных затоплению паводковыми водами, при необходимости вынос из зоны возможного затопления зданий и сооружений.

В основе работы по предупреждению лесных пожаров лежит регулярный анализ их причин и определение, на его основе, конкретных мер по усилению противопожарной охраны.

Эти меры включают:

· усиление противопожарных мероприятий в местах массового сосредоточения людей;

· предупреждение лесных пожаров (противопожарное обустройство лесов и обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров); 

· контроль за соблюдением правил пожарной безопасности;

· разработку и утверждение планов тушения лесных пожаров; 

· устройство противопожарных резервуаров, минерализованных полос; 

· разработку оперативного плана тушения лесных пожаров;

· разъяснительную и воспитательную работу.

Лесные пожары могут быть, как природного характера (молния, гроза), так и антропогенного характера (окурки, непогашенные костры и т. д.).

Согласно правилам пожарной безопасности, запрещается разводить костры в пожароопасных местах (под кронами деревьев, на сухой подстилке, на торфяных почвах) и в пожароопасный период, оставлять непогашенные костры, бросать окурки. Невыполнение законных требований органов государственного контроля за использованием, воспроизводством и охраной лесов влечет за собой административный штраф, а умышленное повреждение или поджог леса относится к тяжким преступлениям.

Для организации пожаротушения предусматривается пожарный водопровод низкого давления, объединенный с хозяйственно-питьевым водопроводом.

Расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) и количество одновременных пожаров в населённом пункте принимается в соответствии с СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» [табл. №1] и СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности». 

В системе водоснабжения предусмотрена установка пожарных гидрантов. Расстояние между ними определяется расчетом, учитывающим суммарный расход воды на пожаротушение и пропускную способность устанавливаемых гидрантов.

Пожарный запас воды хранится в резервуарах чистой воды и в баках водонапорных башен.
В соответствии с Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417, меры пожарной безопасности в лесах включают в себя:

· предупреждение лесных пожаров (противопожарное обустройство лесов и обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров);

· мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров;

· разработку и утверждение планов тушения лесных пожаров;

· устройство противопожарных резервуаров, минерализованных полос;

· организацию противопожарной пропаганды и др.;

· иные меры пожарной безопасности в лесах.

В соответствии с Федеральным законом № 123-ФЗ защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов:

· применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

· устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

· устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

· применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

· применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности;

· устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;

· применение первичных средств пожаротушения;

· организация деятельности подразделений пожарной охраны.
Мероприятия по предотвращению опасных гидрологических явлений и процессов:

· регулирование стока в русле рек;

· отвод паводковых вод;

· регулирование поверхностного стока на водосборах;

· заблаговременное разрушение ледяного покрова рек;

· ограждение территорий дамбами (системами обвалования);

· увеличение пропускной способности речного русла; 

· повышение отметок защищаемой территории;

· агролесомелиорация.

Для минимизации ущерба, причиняемого неблагоприятными метеорологическими явлениями определены следующие организационные мероприятия:

· организация круглосуточного дежурства на районных узлах связи, приведение в готовность средств оповещения населения, информирование населения о действиях во время ЧС;

· контроль над состоянием и своевременное восстановление деятельности жизнеобеспечивающих объектов энерго-, тепло- и водоснабжения, инженерных коммуникаций, линий электропередач, связи;

· обеспечение нормативного функционирования транспортных путей: организация метелезащиты и ветрозащиты путей сообщения и наземных инженерно-коммуникационных систем от ветров; подсыпка песка на проезжей части для предотвращения дорожно-транспортных происшествий, происходящих вследствие гололеда; своевременная организация контроля над транспортными потоками.
18.2
Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Для обеспечения нормального функционирования объектов жизнеобеспечения и предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо соблюдение специального режима в пределах охранных зон объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. 

На территории поселения большинство потенциально опасных объектов характеризуется 2, 3, 4 и 5 классами опасности, преимущественно техногенноопасными и пожароопасными. К ним относятся пилорамы, котельные, автозаправочные станции. Среди чрезвычайных ситуаций техногенного характера большая доля приходится на пожары на объектах социально бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

Аварии являются также следствием ошибочно принятых в проектах технологических схем добычи, сбора, транспортировки продукции скважин, поддержания пластового давления, отступлений от проектов при их реализации, отсутствия опыта работы в нештатных экстремальных ситуациях.

С учетом экстремальных природно-климатических условий и очень низкой устойчивости ландшафтов к антропогенной нагрузке техногенные аварии трудно устранимы и могут привести к чрезвычайным ситуациям территориального масштаба, что требует особых мер по защите населения и природной среды.

В целом на территории поселения необходимо проведение следующих мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

·  применение изоляционных покрытий, исключающих попадание нефтепродуктов в почву;

·  строгое соблюдение противопожарных нормативов и требований.

Предотвращение образования взрыво - и пожароопасной среды на объектах теплоснабжения обеспечивается:

·  применением герметичного производственного оборудования;

·  соблюдением норм технологического режима;

·  контролем состава воздушной среды и применением аварийной вентиляции;

·  установлением в помещениях котельных сигнализаторов взрывоопасных концентраций, срабатывание которых происходит при достижении 20% величины нижнего предела воспламеняемости с автоматическим включением звукового сигнала в операторской.

Для обеспечения нормального функционирования объектов жизнеобеспечения и предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо соблюдение специального режима в пределах охранных зон объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

 18.3
Перечень мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

Для предотвращения биолого-социальных чрезвычайных ситуаций необходимо проведение мероприятий по следующим направлениям:

· внедрение комплексного подхода к реализации мер по предупреждению распространения инфекций, включающего надзор, профилактику и лечение инфекционных болезней;

· профилактика инфекционных болезней путем расширения программ иммунизации населения, проведения информационно-просветительской работы и социальной поддержки групп населения, наиболее уязвимых к инфекционным болезням. 

Мероприятия по профилактике бешенства животных и человека, мероприятия при заболевании животных бешенством, противоэпидемические мероприятия следует проводить в соответствии с Санитарными правилами СП 3.1.096-96. Ветеринарными правилами ВП 13.3.1103-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Бешенство».

В случае вспышки инфекции биологические отходы, зараженные или контаминированные возбудителями бешенства, сжигают на месте, а также в трупосжигательных печах или на специально отведенных площадках.

Профилактика клещевого энцефалита:

· уничтожение клещей;

· вакцинация населения;

· использование репеллентов и акарицид. 

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны

Данный раздел разработан на основании СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

Основным способом защиты населения от современных средств поражения является укрытие его в защитных сооружениях (убежищах и противорадиационных укрытиях). Защитные сооружения должны приводиться в готовность для приема укрываемых в сроки, не превышающие 12 ч., а в мирное время использоваться для нужд народного хозяйства и обслуживания населения.

Убежища и противорадиационные укрытия должны обеспечивать непрерывное пребывание в них расчетного количества укрываемых в течение двух суток.

Для гарантированного обеспечения питьевой водой населения в случае выхода из строя всех головных сооружений предусмотрены резервуары в целях создания в них не менее 3-х суточного запаса питьевой воды по норме не менее 10 л в сутки на одного человека. Резервуары питьевой воды оборудованы герметическими люками и приспособлениями для раздачи воды в передвижную тару.

Общая вместимость защитных сооружений должна обеспечивать укрытием 85 % населения, что составит 14507 человек. Устройство убежищ предусмотрено в отдельно стоящих зданиях культурно-бытового назначения и жилых домах. 

Согласно данным, предоставленным отделом ГО и ЧС Майминского района, в селе Манжерок в качестве защитного сооружения (встроенного) выступает Манжерокская средняя школа (8061 м3). Но вместительность недостаточна для укрытия местного населения, поэтому проектом предусмотрено размещение населения в случае ЧС в здании новых школ, детских садов, здании торгово-развлекательного комплекса и в других новых зданиях.

В здании сельской администрации с. Манжерок предполагается оборудовать оперативно-технический пункт управления, а сирены оповещения разместить на здании гостиницы в новом микрорайоне в южной части с. Озерное, существующая сирена расположена на здании школы с. Манжерок. 

Функциональное зонирование населённого пункта решено исходя из задач безопасности и защиты населения. Между селитебной и производственной зонами проектом предусмотрены санитарно-защитные зоны в соответствии с требованиями САНПИН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (срок его действия до 01.09.2025).
19.
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Для обеспечения экологической безопасности в соответствии с природоохранным законодательством РФ и действующими нормативно-правовыми документами на территории поселения должен проводиться экологический контроль (мониторинг).

Оздоровлению окружающей среды территории сельского поселения будет способствовать реализация предложенных проектом решений по развитию экономической базы, архитектурно-планировочной структуре, функциональному зонированию территории населенных пунктов, реорганизации транспортной и инженерной инфраструктуры и осуществление намеченных природоохранных мероприятий.

19.1. Мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха

Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна обеспечивается комплексом защитных мер технологического, санитарно-технического и планировочного характера. Основными путями снижения загрязнения атмосферного воздуха в целях сокращения суммарных выбросов в атмосферу стационарными источниками выделения предусматривается:

-
установка оборудования дымоудаления на котельных и производственных предприятиях, использование высококачественных видов топлива, соблюдение технологических режимов работы, исключающих аварийные выбросы промышленных токсичных веществ;

-
вынос коммунальных и производственных объектов на расстояние, обеспечивающее санитарные нормы;

-
создание и благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;

-
благоустройство, озеленение улиц и проектируемой территории в целом.

Зеленые насаждения защищают застройку от неблагоприятных ветров, играют большую роль в борьбе с шумом, повышают влажность воздуха, обогащают воздух кислородом и поглощают из воздуха углекислый газ.

19.2.
Мероприятия по охране водных объектов

С целью улучшения качества вод, восстановления и предотвращения загрязнения водных объектов проектом Генерального плана предусмотрены следующие мероприятия по восстановлению и предотвращению загрязнения водных объектов:

· разработка проекта организации водоохранных зон, нерестоохранных и прибрежных защитных полос, расчистка прибрежных территорий;

· организация и благоустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос, расчистка прибрежных территорий от самовольной застройки;

· обеспечение уборки рекреационных территорий и объектов рекреационного назначения (баз отдыха);

· организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;

· разработка планов мероприятий и инструкции по предотвращению аварий на объектах, представляющих потенциальную угрозу загрязнения;

· усовершенствование системы сбора и отвода поверхностных стоков и технологии очистки сточных вод;

· организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод.

· реконструкция и строительство новых инженерных сетей;

· организация и благоустройство зон санитарной охраны;

· разработка проекта зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

· строительство локальных очистных сооружений на предприятиях;

· разработка планов мероприятий по предотвращению аварий на объектах, представляющих потенциальную угрозу загрязнения;

· усовершенствование системы сбора, отвода поверхностных стоков и технологии очистки сточных вод;

· организация социально-гигиенического мониторинга за химическим, микробиологическим загрязнением водных объектов в границах муниципального образования.

Разработка мероприятий по защите водных объектов от загрязнения проводится в соответствии со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации. 

В границах водоохранных зон запрещаются:
· использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;
· размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации, которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;
· осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
· строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
· хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;
· сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
· разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1)
централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2)
сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3)
локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4)
сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;

5)
сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.

В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 16 статьи 65 Водного кодекса РФ, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых защитными лесами, особо защитными участками лесов, наряду с ограничениями, установленными частью 15 настоящей статьи 65 Водного кодекса РФ, действуют ограничения, предусмотренные установленными лесным законодательством правовым режимом защитных лесов, правовым режимом особо защитных участков лесов.

Строительство, реконструкция и эксплуатация специализированных хранилищ агрохимикатов допускаются при условии оборудования таких хранилищ сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ч. 15, ст. 65 Водного кодекса РФ ограничениями запрещаются:
1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

19.3
Мероприятия по охране и восстановлению почв

Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные при:

-
прокладке трубопроводов, строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения;

-
ликвидации последствий загрязнения земель.

Для предотвращения загрязнения и разрушения почвенного покрова генеральным планом предполагается ряд мероприятий:

-
проведение технической рекультивации земель, нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;

-
выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории;

-
контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель.
19.4.
Мероприятия по благоустройству и озеленению территории

Создание и эксплуатация элементов благоустройства и озеленения обеспечивают требования охраны здоровья человека, исторической и природной среды, создают технические возможности беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения по территории муниципального образования.

Проектом генерального плана предусмотрены следующие мероприятия по озеленению территории:

· создание системы зеленых насаждений (газоны, цветники, зеленые ограды);

· оборудование территории малыми архитектурными формами – беседками, навесами, площадками для игр детей и отдыха взрослого населения; 

· устройство внутриквартальных проездов, тротуаров, пешеходных дорожек;

· освещение территории;

· сохранение естественной древесно-кустарниковой растительности;

· восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зеленых насаждений;

· целенаправленное формирование крупных насаждений, устойчивых к влиянию антропогенных и техногенных факторов;

· посадка газонов на площадях, не занятых дорожным покрытием, для предотвращения образования пылящих поверхностей;

· обустройство мест сбора мусора.

Создание системы зеленых насаждений на селитебной территории является необходимым, так как она улучшает микроклимат, температурно-влажный режим, очищает воздух от пыли, газов, является шумозащитой жилых и производственных территорий. 

Система зеленых насаждений населенных пунктов включает:

· озеленение территории общего пользования;

· озеленение территории ограниченного пользования (зеленые насаждения на участках жилых массивов, учреждений здравоохранения, промышленных предприятий, пришкольных участков, детских садов);

· озеленение территории специального назначения (озеленение санитарно-защитных зон, территорий вдоль дорог).

Зеленые насаждения санитарно-защитных зон будут являться эффективной защитой жилой и общественной застройки от приземных атмосферных загрязнений. Развитая поверхность листвы, а зимой – ветви, кора, мертвая листва и семена будут депонировать аэрозоли и твердые частицы вредных выбросов. Зеленые насаждения также ассимилируют в своих тканях разнообразные вещества из атмосферы и обогащают воздух кислородом и фитонцидами. Кроме того, зеленые насаждения санитарно-защитных зон имеют эстетическое значение.

В снижении степени запыленности и загазованности воздуха большое значение будут иметь разные приемы озеленения территории, структура зеленых насаждений и подбор пород, т.к. пылезащитный эффект различных пород деревьев дает разные результаты. Умелым применением в защитной зоне древесных и кустарниковых растений можно при небольших затратах добиться определенного шумозащитного эффекта. 

Постоянным источником шума, помимо промышленных предприятий, является автомобильный транспорт, интенсивность движения которого непрерывно возрастает. Зеленые насаждения, встречаясь на пути шумового потока, частично его отражают, частично рассеивают не направленно, частично поглощают и частично пропускают сквозь зеленую преграду.

Дендрологическое оформление парков и скверов, площадок учреждений общественного назначения рекомендуются в виде свободного размещения групп кустарников и высокорастущих деревьев. Для рядовой посадки в санитарно-защитных зонах и по улицам рекомендуется применять высокорастущие деревья с широкой густой кроной и кустарники. При этом, требуется особое внимание уделить организации насаждений высокорастущих деревьев в санитарно-защитных зонах предприятий, коммунальных зон, кладбищ, а также вдоль автодорог, где они будут выполнять и шумозащитную роль.

Для выполнения одной из важных функций зелёных насаждений общего пользования – эстетической, необходимо благоустройство территорий существующих и проектируемых озеленённых зон. Необходима организация тропиночной сети с площадками для отдыха. Покрытие прогулочных аллей и дорожек целесообразно осуществлять природными штучными материалами, а также тротуарной плиткой. На площадках для отдыха желательно активное использование малых архитектурных форм – беседок и скамеек, эстетичных контейнеров для удаления бытовых отходов. Также благоприятно устройство клумб, различных ландшафтных композиций, декоративных элементов благоустройства. Важной частью благоустройства парков и скверов является и их световое оформление.
19.5.
Мероприятия по санитарной очистке территории

Решение вопросов охраны окружающей среды требует выполнения на современном уровне комплекса мероприятий по совершенствованию схемы санитарной очистки и уборки населенных мест. Основными положениями организации системы санитарной очистки являются:

-
сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов;

-
уборка территорий от мусора, снега.

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» проектная документация объектов, используемых для размещения и (или) обезвреживания отходов I-V классов опасности, в том числе проектная документация на строительство, реконструкцию объектов, используемых для обезвреживания и (или) размещения отходов I-V классов опасности, а также проекты вывода из эксплуатации указанных объектов, проекты рекультивации земель, нарушенных при размещении отходов I-V классов опасности, и земель, используемых, но не предназначенных для размещения отходов I-V классов опасности, подлежат государственной экологической экспертизе федерального уровня.

19.6.
Мероприятия по защите от электромагнитных излучений, шумозащитные мероприятия

Защита от электромагнитного излучения

При установке на территории  сельского поселения устройств, обладающих электромагнитным излучением, необходимо размещать данные устройства на достаточном удалении от жилой и общественной застройки, в соответствии с действующими нормативами. В частности, возможно размещение таких устройств на возвышениях, не используемых под застройку. На все такие устройства необходимо разрабатывать проекты санитарно-защитных зон и зон ограничения застройки.

Шумозащитные мероприятия

Для организации комфортной жизни населения сельского поселения необходимо регулировать уровень шума на территории жилых образований. Жилая застройка и все общественные места в жилой зоне, связанные с постоянным пребыванием людей, должны быть изолированы от источников шума, а все производственные площадки – основные источники шума удалены от жилой застройки на требуемые санитарные разрывы. Для нейтрализации шума от автотранспорта предусматриваются полосы зелёных насаждений вдоль автодорог.
19.7 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия

1.
Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 24.05.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов, и иных работ (далее - строительных и иных работ) осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - реестр), выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, требований по обеспечению сохранности объектов культурного наследия.

2.
Определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, землях лесного фонда либо в границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию строительных и иных работ осуществляется региональным органом охраны объектов культурного наследия.

Государственная историко-культурная экспертиза земель, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, проводится в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.

3.
Основные требования по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проведении строительных и иных работ в соответствии с Федеральным законом от 24.05.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

3.1.
На территории объекта культурного наследия запрещается:

проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ, разрешенных статьей 5.1 Федерального закона от 24.05.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих объектов капитального строительства. 

3.2.
На территории объекта культурного наследия разрешается:

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

3.3.
Особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия (памятник археологии), предусматривает возможность проведения археологических полевых работ, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия.

3.4.
Проведение строительных и иных работ на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, осуществляется при условии наличия в проектной документации разделов об обеспечении сохранности объекта культурного наследия (разделов о проведении спасательных археологических полевых работ, проекта обеспечения сохранности объекта культурного наследия, плана проведения спасательных археологических полевых работ), согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия.

Документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия подлежат государственной историко-культурной экспертизе.

3.5.
В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

Изменение проекта проведения работ, представляющих собой угрозу нарушения целостности и сохранности выявленного объекта культурного наследия, объекта культурного наследия, включенного в реестр, разработка проекта обеспечения их сохранности, проведение историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия, спасательные археологические полевые работы на объекте археологического наследия, обнаруженном в ходе проведения земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ, а также работы по обеспечению сохранности указанных в настоящей статье объектов проводятся за счет средств заказчика указанных работ, технического заказчика (застройщика) объекта капитального строительства.

4.
Сохранение объекта культурного наследия - меры, направленные на обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта культурного наследия, предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, приспособление объекта культурного наследия для современного использования и включающие в себя научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научное руководство проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за проведением этих работ, спасательные археологические полевые работы, проводимые в порядке, определенном Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», с полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов.

4.1.
Работы по сохранению объекта культурного наследия проводятся:

на основании задания на проведение указанных работ, разрешения на проведение указанных работ, выданных региональным органом охраны объектов культурного наследия;

на основании проектной документации на проведение указанных работ, согласованной региональным органом охраны объектов культурного наследия;

при условии осуществления технического, авторского надзора и государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия за их проведением;

при наличии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и при условии осуществления государственного строительного надзора за указанными работами, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта.

4.2.
В случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта археологического наследия под сохранением этого объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы, проводимые на основании разрешения (открытого листа), выдаваемого Министерством культуры Российской Федерации. 

5.
Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия, включенных в реестр, а также на их территориях, за исключением территорий достопримечательных мест.

6.
Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в реестр, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

7.
В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Границы зон охраны объектов культурного наследия, особые режимы использования земель в границах территорий данных зон и требования к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон устанавливаются нормативным правовым актом органа охраны объектов культурного наследия Республики Алтай на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия.

При отсутствии утвержденных зон охраны объектов культурного наследия подлежит применению правовой режим, установленный для защитных зон охраны объектов культурного наследия, согласно ст. 34.1 ФЗ-73 от 25.06.2022 г. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
20.
ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ
Развитие территорий достигается путем сбалансированного многофункционального территориального развития и за счет обеспеченности проживающего на территории сельского поселения населения всеми необходимыми объектами социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры федерального, регионального и местного значения.

Обоснование расчётных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения, установленных местными нормативами района и Местными нормативами поселений, соответствуют расчётным показателям, установленным в нормативных актах Правительства Российской Федерации и Региональных нормативах. Показатели обеспеченности Манжерокского сельского поселения приведены в таблице 20.
Таблица 20 – Показатели обеспеченности населения Манжерокского сельского поселения объектами местного значения
	№

п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Современное состояние
	Расчетный срок

	1.
	Обеспеченность дошкольными образовательными организациями
	% от нормативного значения
	55
	100

	2.
	Обеспеченность общеобразовательными организациями
	
	73
	100

	3.
	Обеспеченность физкультурно-спортивными залами
	
	87
	100

	4.
	Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями
	
	100
	100

	5.
	Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа
	
	46
	100

	6.
	Обеспеченность библиотеками
	
	50
	100

	7.
	Обеспеченность жилищного фонда:
	% общего жилищного фонда
	
	

	
	- централизованным водоснабжением
	
	10
	100

	
	- газоснабжением
	
	100
	100

	
	- электроснабжением
	
	100
	100

	8.
	Доля автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности улично-дорожной сети
	%
	-
	100


Реализация запланированных в проекте мероприятий учитывает реализацию действующих программ и нормативно-правовых актов с достижением заложенных и иных целевых показателей.

Согласно действующим нормативно-правовым актам при размещении, проектировании, строительстве и реконструкции объектов на территории населённых пунктов сельского поселения должен соблюдаться комплекс мер, обеспечивающих благоприятное состояние окружающей среды

Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов местного значения, предусмотренных проектом генерального плана, окажет положительное влияние на улучшение комфортности проживания, будет способствовать благоприятным условиям в общественно-деловой и социальной сферах.

Общая площадь жилого фонда составит к 2034 г. – 109,5 тыс. кв. м, к 2044 г. – 212,3 тыс. кв. м.
Разнообразие спектра предоставляемых услуг населению, ожидаемое в результате реализации запланированных мероприятий по развитию сети объектов социальной инфраструктуры, положительно повлияет на качество жизни в сельском поселении.

21.
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	Современное

состояние

на начало 2024 г.
	Первая очередь

на начало 2034 г.
	Расчетный срок

на начало 2044г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	ТЕРРИТОРИЯ
	
	
	
	

	1.1
	Общая площадь земель Манжерокского сельского поселения
	га
	8 924,16
	8 924,16

	
	Зона градостроительного использования
	га
	1716,05
	2478,51

	
	
	(%)
	19,23
	27,77

	
	Производственная зона
	га
	22,02
	22,03

	
	
	(%)
	0,25
	0,25

	
	Зона инженерной инфраструктуры
	га
	1,11
	3,26

	
	
	(%)
	0,01
	0,04

	
	Зона транспортной инфраструктуры
	га
	60,93
	62,05

	
	
	(%)
	0,68
	0,70

	
	Зоны сельскохозяйственного использования
	га
	1962,99
	2013,92

	
	
	(%)
	22
	22,57

	
	Производственная зона сельскохозяйственных предприятий
	га
	2,11
	2,8

	
	
	(%)
	0,02
	0,03

	
	Зона рекреационного назначения
	га
	-
	67,76

	
	
	(%)
	-
	0,76

	
	Зона лесов
	га
	4835,5
	3980,53

	
	
	(%)
	54,18
	44,60

	
	Зона складирования и захоронения отходов
	га
	0,49
	0,5

	
	
	(%)
	0,01
	0,01

	
	Зона кладбищ
	га
	4,61
	4,61

	
	
	(%)
	0,05
	0,05

	
	Зона акваторий
	га
	172,78
	218,31

	
	
	(%)
	1,94
	2,45

	
	Иные зоны
	га
	135,23
	74,41

	
	
	(%)
	1,52
	0,83

	
	Зона отдыха
	га
	-
	19,61

	
	
	(%)
	-
	0,22

	1.2
	с. Манжерок
	га
	331,22
	331,53

	
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	га
	160,66
	136,33

	
	
	(%)
	48,50
	41,12

	
	Многофункциональная общественно-деловая зона
	га
	9,14
	11,99

	
	
	(%)
	2,76
	3,61

	
	Зона специализированной общественной застройки
	га
	5,88
	30,93

	
	
	(%)
	1,78
	9,33

	
	Производственная зона
	га
	3,28
	3,28

	
	
	(%)
	0,99
	0,99

	
	Коммунально-складская зона
	га
	0,15
	0,15

	
	
	(%)
	0,05
	0,05

	
	Зона инженерной инфраструктуры
	га
	1,17
	4,16

	
	
	(%)
	0,35
	1,25

	
	Зона транспортной инфраструктуры
	га
	31,54
	38,72

	
	
	(%)
	9,52
	11,68

	
	Зона рекреационного назначения
	га
	109,86
	18,77

	
	
	(%)
	33,16
	5,66

	
	Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, скверы, бульвары, городские леса)
	га
	0,31
	61,53

	
	
	(%)
	0,09
	18,56

	
	Зона отдыха
	га
	0,03
	10,44

	
	
	(%)
	0,01
	3,15

	
	Курортная зона
	га
	8,74
	0,23

	
	
	(%)
	2,64
	0,07

	
	Зона озелененных территорий специального назначения
	га
	0,31
	1,29

	
	
	(%)
	0,09
	0,39

	
	Зона акватория
	га
	0,46
	0,46

	
	
	(%)
	0,14
	0,14

	1.3
	с. Озерное
	га
	1385,51
	2146,98

	
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	га
	259,51
	94,39

	
	
	(%)
	18,73
	4,47

	
	Многофункциональная общественно-деловая зона
	га
	2,56
	1,13

	
	
	(%)
	0,18
	0,05

	
	Зона специализированной общественной застройки
	га
	0,58
	0,44

	
	
	(%)
	0,04
	0,02

	
	Общественно-деловые зоны
	га
	8,01
	-

	
	
	(%)
	0,58
	-

	
	Зона инженерной инфраструктуры
	га
	2,97
	0,85

	
	
	(%)
	0,21
	0,04

	
	Зона транспортной инфраструктуры
	га
	79,15
	55,00

	
	
	(%)
	5,71
	2,65

	
	Зона сельскохозяйственного использования
	га
	57,27
	-

	
	
	(%)
	4,13
	-

	
	Зона рекреационного назначения
	га
	12,7
	0,25

	
	
	(%)
	0,92
	0,01

	
	Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, скверы, бульвары, городские леса)
	га
	0,12
	3,65

	
	
	(%)
	0,03
	0,2

	
	Зона отдыха
	га
	908,12
	1940,3

	
	
	(%)
	65,54
	90,37

	
	Курортная зона
	га
	16,78
	12,88

	
	
	(%)
	1,21
	0,60

	
	Зона кладбищ
	га
	0,88
	0,88

	
	
	(%)
	0,06
	0,04

	
	Зоны акваторий
	га
	37,23
	37,23

	
	
	(%)
	2,69
	1,73

	2
	НАСЕЛЕНИЕ
	

	2.1
	Численность населения
	чел.
	2509
	8118
	10108

	3
	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД
	

	3.1
	Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир
	кв.м на чел.
	31,7
	33
	40

	3.2
	Общий объем жилищного фонда
	тыс. кв.м общей площади
	79,7
	109,5
	212,3


22. ПРИЛОЖЕНИЯ «ОТВЕТЫ НА ЗАПРОСЫ»
Администрация Манжерокского сельского поселения (Исх № 562 от 02.05.2024 г.)

[image: image41.png]POCCHIICKASI QEEPALIAS 649113
Gaka Aurrait PecnyGanka Anait
ekt pahon 'AAMUHUCTPALLUS Mafiscxni paiion

MaiiiepokeKoe cebekoe . Mainkepok
nocenenne * MAH)KEPOKCKOI—O ya. Jlenunckas, 25
CEAbCKOTO MOCEAEHUS  rea.8(38844) 28-3-01

NeAZZ o1 «02» was 2024 rosa
Ha Baw Hex. 6/u o1 6/2ate 2024 roa

Tenepanbiony THPEKTOpY
000 3ATICUBHUHITPOEKT.2»

TLA. Jlonwaxosy

Voanaewsii Tletp Ancxcarposi!

B orser na Baw sanpoc caeennii (Bx. Amvunuctpaunn Ne 644 ot 15.04.2024 r.) cooGuaen.
B onucarebhofi vact 3akona PecnyGauki Aataii ot 13.01.2005 Ne 10-P3 «OG oSpasosaritit
YU HTLbIX OGPA30BAHNH, HAE/ICHHH COOTBETCTBYIOLLIM CTATYCOM i YCTAHOBTEHHH HX TPANHIL)

(¢ WMeneHIEMI 1 onOMNCHHAMH) (1anee — 3axo 10-P3) KapTorpagieckoe omicalie rpaniiy

MAICpOKCKOTO CeTbCKOTO. MOCEACHUA: 33 HASATSHYIO TOSKY MPHHHMACTCA Y3083 TOMKD.
PACTONOKEHHAA A CTHIKE TPAHKIL MYHHLINANbHbX 06pasoBariii «Malivusckui paiiony, (Araiicinii
pafiony 1 p. Karyis 5 cesepiofi acti noc. MssecTkosbil. Onicaniie rpaitist Maiokepokeroro
: OT TOUKH, HAXOMALIEHCH B CEBEPHOI HacTH roc.

CeneKoro noceneiA ¢ AnTaiickin paiiono
Mssecrronsiil o peke Karyith 20 TOuKI, pACTOAOKENHON Ha 0CTPOBE M0 p. Kayis, Haxomsuieiics
(Ol OKOHESHOCTH JTOO MIOCE/IKG, 3ATEM 110 rpariiie ¢

Joie 2,5 Kk n0c. UepeMuaIKa, 3TN 10 10

CoysrHNCKIIN cenboKkiN NoceeHieN.

B onucanit rpaitst ¢ Asrafickiny kpaes, B Tpuwioenin 3 k Jaxony 10-P3 rosopires

(YHaCTOK TpANNIL MYHHIUIATLHOTO 0GpasoRaA "Maliinerl paiion” ¢ paiiona Ax

Kt IPOXOAUT 110 AANIAHCTPTHBION TpaIINLE PecnyGmKI ATTalt ¢ ATTafickiny kpacn:
VuacTOK rpaILL! MYHILUINAIBHOTO 0Gpasouaiia "Maiimnckili paion” ¢ Aatafickiny kpacy

. KOTOPAA HAXOANTC 1A PACCTOANIN 5,1 Ky sanamice Mecra

HasiaeTes ¢ BEpuIMHLI Ge3 OTM

snatenis pexit Myiiut 8 pexy Karyins v cene Yoru-Myn

VuacToK rpaiiust ¢ ATTAICKIN PATIOOM ATTAIICKOTO KPAL HAMHHAETCA B CEREPO-BOCTOUION

U 10 BOAOPAACTY. TPOXOINT 10 Fope CRATICTIA € OTHCTRON 982,41 BUXOIT B Genepo-

Geper pexin Karynb 5 0.3 K 10snee cena

BOCTONION HANPAIICHNI 102 OCTPHIM YIOM Ha A€

Haneerkonuii
C eworo Gepera pexit Katyib rpaniua nepexomIT wa pexy Karyi, Mesay nyss ocTposasi,

ocTaBAAA HpABLII 10 TENENIIO PEKH OCTPOB B FPAHIILAN My NIIAILION0 0GpasoBanis “Maflsnckii





[image: image42.png]Jlaielitiee MPOXOAICHIE [PAINILIL NPOIICOANT 10 CepeunIC pexit KaTyiih B3 10 Teseiiio.

Cepepiice TypheTieckoit Gasbi "KaTyHCKIG 1I0POrH" [PAHIA TIPOXOIT MEACLY OCTPOBANIL.

octanans 1B OCTPOB B FAINILAX MyNILKNATsHOTO OGpasosanuia "Maitwmwckii pafion’, it aaiee
OO TKaETCA HoCPE pekit KaTyith MEK1Y 0CTpOBANI.

o pexe Karyis rpaniia npoxoauT 10 cesia [TOArOpHOE i Y 10/KHO/ OKpAHHb Cea HEpeXOT
ia 7enbifl Geper peKit, MPOIOTKICTCH B JANAAHON HATIPABCHIN Ha PACCTORHIN 1.6 KM 10 pyibs
Yepemwanka.

Tlo pysio UepeMUIAIKA [PAIILA WIET BBEPX 110 CrO TESEHHIO /10 MPYAR H NEPEXOLHT 110 JarGe
Jia toiLT Geper YA, TEPeCeKaeT MPYA Ha paccToanmi 0,5 KM OT aMGH B CeBEpO-3ANAIOM
JATPABICHIN W NPOTOTKGETCA B STOM HATPABTCHI 0. TOAHOAGIO 107O-3ANAIOTO. CKIOHG Ha
paccTosIN 4,3 K OT CeBepHOTO Gepera npya.

O HoAHOAIS CKIIOHA TPAHHLA BHXOIT Ha BOOPAYIEA, TAE HAXOMNTCA TOHKA COCMHEHIA
rpannusl AnTaiickoro pafiona i CopeTeKoro pafiona AATafickoro kpas.»

B caeacrani ¢ sem rpadpiicckan uacth 3akona 10-P3 COOTBCTCTBYT FPaNILiaw, BHECEHIILIN b
Eannbiii roc,

POXOICHIE FpAIIILY MPOHEXOIIT 10 Cepezute peKit KATyHb BHIS 10 TeHeHMIO.

perBebil PEcCTp HEABIKINOCTH  NPOXONIT MEKALY ABYX OCTPOBOB, AibHCiluIce

T'nasa nocenenis AIO. Maiikos





Администрация Манжерокского сельского поселения (Исх № 718 от 06.06.2024 г.)
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Инспекция по государственной охране объектов культурного наследия Республики Алтай (Исх. № 01-06/221 от 11.04.2024 г.)
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Министерство труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай (Исх. № И-10-01-07/2834 от 02.05.2024 г.)

Республиканское управление Автомобильных дорог общего пользования «Горно-Алтайавтодор» (КУ РА РУАД «Горно-Алтайавтодор») (Исх. № 2022 от 08.07.2024 г.)
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PecnyGanka Aavail Asra Pecnybamia
Kasenoe yupesrenne PecnyGamin Aarali Adralt PecnyGamansar Kaswa TO56W1
PECIYBIHKAHCKOE YIIPARIEHHE « PECHIYEJKAHBIH TEKIIH TY3ATAHAP
ABTOMOBH.IbHBIX IOPOT" OBIIIETO MO.TK30BAHHS! KOAYK OIIOPIHBIN FAUTKAPTY35L
«TOPHO-AITAHABTOLOP »

«TOPHO-ATTARKOIYKION »

(Y PA PYATL Topuo-Aaraliasroropn) AL KT e i

e e 3 655510 o o Y RO SAY PR Topy
000 3ATICUBHUMITPOEKT.2»
2007 2024 o 002 TLA. Jlonsaxosy.

Ha Ne

Vaaaemsiii Tletp Astekcatiposirs!
B otser 1a Bame oSpamenne Hcx.Nel53 ot 20.06.2024 rosa cooGimaem:

1. Hanpassisem  Bainl azipec KOIHH 3aIpAIKBACMEIX JOKYMEHTOB,  HMEHHO:
TeXHMUECKHe TIACTIOpTA @BTOMOOHTGHOH oporH  «Markepok-Oseproey 1
Tomsest k TTIK Markepok».

2. Ha Gamance KV PA PYAJ «OpHO-ATTaifaBTonopy Haxomatcs
ABTOMOGHTENSIE JIOPOTH OGIETO  TIONB30BAHIA PErHOHATEHOTO  3HAYEHUS
Pecny6muxu Aurait. ABTomoSwibHas fopora P-256 «Uylickuit TpakT», B ToM
HCTE  TICKYCCTBEHHHIE COOPYKCHNA PACTIOTOKEHHE HA Helf, He HAXOMATCA B
oneparmsrom ynparerii KY PA PYATL «Topro-Anraliastonop».

3a myioil mipopmamueil Bam HeoBXomiMO OOPATHTECS TO azpecy:
Aurraiickuit kpait, r.Bapuayn, y. Tlanamuses, 105, VIIPIIOP «Anraiby.

Bame oGpamenve Tepenanpasicso B duman VITPIOP  «Amraib,
pacnonoxentbii mo apecy: PecryGmaka Antait, T. Topwo-Antalick, mp.
KoMMyHHCTHUeCKI 4. 182.

Tprosere:

1. Texmmeckuit macriopr a/a «Markepok-Oseproe» 1 9x3. Ha 17 1.
2. Texmmseckuii nacriopt /2 «[Toases « [JIK «Markepok» 1 k3. Ha 15 1.
3. Texumueckuii nacropr a/n_ «[Tomseax x TTIK «Mankepok 2» 1. na 15 1.

3amecTHTe/b HaqalbHHKa

KY PA PYAJ «opro-AurraiiaBTosiop» % B.C. CatbKkoB

Men. HLB. Yepenanosa.
T.6-21-64




Верхне-обское бассейновое водное управление (Верхне-обское БВУ) (Исх. № 06-15/306 от 15.04.2024 г.)

[image: image51.jpg]GE/EPATBHOE ATEHTCTBO BOJHbIX PECYPCOB

BEPXHE-OBCKOE BACCEHHOBOE
BOJIHOE YTIPABJIEHHE Jlupexropy 00O «3ancuGummmpoexT 2»
BEPXHE-OBCKOE BBY) TLA. Jlomaxosy
Orzen oz pecypeon
1o Pecry6amke Arrait
649002, r. Topo-Anaiick, ya. Twrosa, 36
ren. (38822) 6-46-59, pae (38822) 6-46-58
E-mail: ovr_ra@mail gomy.ru

Or 15.04.2024 Ne' 06-15/306
Ha Ne or

info@zspro.ru

O npeocTamer chezcinii
13 FOCYAQPCTBEHHOTO BOAHOTO peccTpa

Vaamaewsiii [lerp Anexcarzposia!

TTpe/cTaRIfIO CREJCHHS 3 TOCYAGPCTBEHHOTO BOHOTO peccrpa 1o dopwe «1.9-rap:
Bozutiic 0GbekTh. H3yHeHHOCTE, JUT5 BOTHOTO 0GbeKTa — peka Maivkepok.

Chentenns 1o opwav «1.14-rep: Bozmbie 0GbexTsl. OCHOBHEIC THIPOTOMICCKIE
XapaKTEpUCTHKH 03P 1 BoOXpaNIAIIIL, CPEIHE MECSTHEIE H Ha |-¢ HHCI0 MECAIIA YPOBHH BO
osep n Bozoxpanmy «2.10-rBp: Henob3opaitie BOTHEIX 0GHEKTOB. 3a0p BOZLL H3 BOMHbX
oGbekTony, «2.11-rap: Hemomsaopanne Boubix oGbexTos. Bozoorsenchmes, «2.13-rmp:
BojtooXpaNHLIC 30Hb! H NPHOPEANIE JANMTHEE MOTIOCK BOTNHX 00beKToR”, «2.14-rBp: oMbl
CaHMTapHOIi OXPAHD HCTOMHHKOR HTEEBOTO M XO3SHCTBEHHO-GHITOBOTO BOTOCHAGKEHIA, OKpYTa
canuTapHoii (ropHo-CaiHTAPHOI) OXPAHbI /1eeH0-0310POBHTELHEIX MECTHOCTEi H KYPOPTOR),
(3.2-7Bp: THIOTEXHIECKHE COOPYACHHS, PACTIONOKEHHbIE Ha BOTHEIX OBTLCKTAX», A1 BOAHOTO
0GbeKTa - peka MainkepoK, 0TCYTCTBYIOT B FOCYapCTBEHIOM BOHOM peecTpe.

Tpuonenne: 1. Coeaenis w3 TBP_pexa Mamxepox. doc, 33 K6.

'Haua/IbiK OT€a BOTHBIX PECypeoB
1o PecnyGmke Araii WB. Turosa

E.I1. Ueprxosa
(38822)6-46-57




Верхне-обское бассейновое водное управление (Верхне-обское БВУ) (Исх. № 06-15/302 от 15.04.2024 г.)

[image: image52.jpg]EJIEPATIBHOE ATEHTCTBO BOJHBIX PECYPCOB

BEPXHE-OBCKOE BACCEIHOBOE

BOJHOE YNIPABJIEHHE Jlupextopy 000 «3ancGHumIpoexT 2
(BEPXHE-OBCKOE BBY) TLA. Jlommaxosy
Oraen BozwHbIX pecypeos
1o Pecnybauke Anmaii

info@zspro.
649002, r. Topwo-Anmaiick, yn. Tutosa, 36 @zprosy

Ten. (38822) 6-46-59, daxc (38822) 6-46-58
E-mail: ovr_ra@mail.gorny.ru

Or 15.04.2024 Ne 06-15/ 504
Ha Ne or

O npenocTanenmn ceeenii
W3 FOCYAGPCTREHHOO BOTHOFO peecTpa

Veamaemsit [Tetp Anexcanposia!

TIpeACTABIfIO CBEACHHS 3 TOCYJGPCTBEHHOTO BOTNOTO pecctpa mo popwe «1.9-rap:
Boansic 06meKTH. H3yueRHOCT», 15 BOAHONO 00TeKTa — pexa Expana.

Coenenns no opmam «1.14-rap: Boambie ouektl. OCHOBHBIE THAPOTOTHYECKHE
XapaKTepHCTHKI 03P H BOAOXPAHTHILL. CPEIHE MECKINHIE i Ha 1-¢ YHCIO MECAIIa YOBHH BOIH
oep n BozOXpanITII «2.10-rBp: MCnob30Baiie BOAMBIX 0GHEKTOB. 3a60p BOXHI H3 BOMHHX
obvextony, «2.11-rap:  Memommionanne Bommsix oOvextos. Bonootsexemmen, «2.13-rp:
BOA0OXpAIHIE 30HEI i TPHOPEATBIE JAUUITHBIE NO/I0CH BOTHMLX 0GBEKTOB, «2.14-rsp: 3omst
CaNITapHOIi OXpAHbI HCTOMHIKOB IIHTEEROTO W X03AICTACHIHO-GHTOBOTO BOAOCHAGKEHHS, OKDYTa
caniTapioif (ropHO-CANHTapHOH) OXPaib /IeeGHO-07I0POBHTEBHHX MECTHOCTEH H KYPOPTOB,
(3.2-rap: TWAPOTEXHITHECKHE COOPYKEHHS, PACTIONOAKEHHHIE Ha BOTHEIX OGBEKTAX, JUIA BOTHOTO
0GbeKTa — pexa EApana, OTCyTCTBYIOT B 1OCY AGCTBEHHOM BOTHOM PeecTpe.

Tpniokente: 1. Coexerns w3 'BP_pexa Expana. docx, 33 K6.

HauanbHuK 0T/1e11a BOJHBIX PeCypeoB % w—

10 PecnyGimike Aurait WB. Turosa

E.IL Yeprxosa
(38822)6-46-57
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BEPXHE-OBCKOE BACCEHOBOE

BOJHOE YNIPABJIEHHE Jlupexropy 00O «3ancuGummmpoexT 2
(BEPXHE-OBCKOE BBY) TLA. Jlomaxony
Orzen BOAHBIX pecypeos.
no PecnyGamke Asrraii info@zspro.ru

649002, r. Topro-Asaiick. ya1. Tutosa, 36
Ten. (38822) 6-46-59, pac (38822) 6-46-58
E-mail: ovr_ra@mail gomy.ru

Or 15042024 Ne 06-15/ 507
na Ne or

O npezocTanenm ceermi
113 FOCYIAPCTBEHHOTO BOIHOTO peecTpa

Vaaxaemsii lerp Aniekcanponia!

TIpeCTaRn®iO CBEACHHS 3 TOCYAGPCTBEHHOTO BOMNOTO peectpa mo popwe «1.9-rap:
Boanic 00hexThi. H3yHeHII0CTE, JU1i BOAHOTO 00keKTa — 03¢po MAImkepOKCKoe.

Cpenenns mo opwaw «l.14-rep: Bomwie oGbextsi. OCHOBHHE TWIOTOTHYECKHE
XapAKTEPHCTIHKH 03¢p W BOZOXpanHIHIL, CPEUHE MECSIHEIE I Ha 1-€ JHCTIO MECAIIa YPOBITH BOA!
o3ep 1 BosoxpamwHIy «2.10-rep: HenoasioBaike Bo;biX 0GHEKTOB. 3a60p BOZLI H3 BOHbIX
ofbextomy, «2.11-rap:  HMcnonkopanne Bommbix  oGhextos. Bozoorsenemmer, «2.13-rap:
Boooxparlibie 30HEI 1 IPHOPEAHbIC JALUTHbIE N01OCH BOAMBIX OGBEKTOB, («2.14-r8p: 3omst
CaHNTAHOIi OXPANB! HCTOMHHKOB MHTEEBOTO  XO3SHCTBEHHO-GHTOBOTO BOJOCHAGAEHHA, OKpYTa
CaHHTapHOi (FOPHO-CAHHTAPHOH) OXpalibi JIe4eGHO-0310POBHTEILHEIX MECTHOCTEH W KYPOPTOBY,
(3.2-rBp: TWIPOTEXHINECKIE COOPYAEHHS, PACTIONOKEHHHIE KA BOTHBIX OGHEKTAX), LI BOTHOTO
06beKTa — 036po MaiTKepOKCKOE, OTCYTCTBYIOT B FOCY3PCTREHHOM BOAHOM PeEcTpe.

Tpunowerme: 1. Coenenis 3 TBP_o3. Maikepokckoe. docx, 30 K6.

1o PecnyGinke Asraii B, Trrosa

E.IL Ueprxosa
(38822)6-46-57
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BEPXHE-OBCKOE BACCEHOBOE
BOJIHOE YIIPABJIEHHE Jlupextopy 000 3ancuGuumnpoext 2
(BEPXHE-OBCKOE 5BY) TLA. Jlonnaxosy
Oraen Boambix pecypeos
1o PecnyGmke Aaii
649002, . Topro-Anmafick. ya. Tutosa, 36
Ten. (38822) 6-46-59, dakc (38822) 6-46-58

info@zspro.ru

E-mail: ovr_ra@mail. gomy.ru
Or 15.04.2024 Ne 06-15/ 505
na Ne or

O npesocTanenin coeenmii
W3 FOCYAGPCTRCHHONO BOANOTO peecTpa

Vaaxaemsii Tetp Asiekcanzponia!

TIpe/ICTaBIAIO CHEMICHHA 13 TOCYIAPCTBCHHOTO BOTHOTO PeecTpa 1o popwas «1.9-rap:
Bosusie oGnexTh. Hayuennoets, «2.10-rsp: Hemonssopanie BoMbix 0GbeKTo. 3a60p Bos! 13
BoMBIX 0GbeKToB, «2.11-rBp: Hemomssopanie Bombix oGsexTos. Bonootsenemney, «2.13-rap:
BOA00XpaHibie 30HEI 1 IPHOPEANHIE JAUUITHBIE NOTOCH BOXHBIX OGBEKTOBY, («2.14-rap: Joms
CAHMTApHOIi OXPAIbI HCTOMHHKOR HTHEROTO  X03AHCTBEHHO-GHITOBONO BOJOCHAGAKEHIS, OKDYTa
caumTapHoil (TOPHO-CANHTAPHOIT) OXPAHEI JIeHEGHO-03IOPOBHTE BHEIX MECTHOCTEH  KyPOPTOB),
«3.2-rBp: TWAPOTEXHIMECKHE COOPYKCHIA, PACTIONOACHHbIE Ha BOIHBIX 0GEKTAX), LI BOAHOTO
oGnexra — pexa Karyns.

Chenenns 10 opwe «l.14-rap: Boausie oObextsi. OCHOBHBIE TWIPOIOTHWECKHe
XapaKTEPHCTHKH 03€p 1 BoZOXpanHIL, CpEIHHE MECKTHEIE i HA |-€ HHCTIO MECAIA YPOBHH BOH
03P H BOAOXPAHITHID JUIA BOIHOTO 0GbeKTa — peka KaTylib, OTCYTCTBYIOT B TOCYJAPCTBEHHOM
BOHOM peecTpe.

Tpunoene: 1. Coesesns ws TBP_pexa Karyi. docx, 58 K6.
2. Crenens 3 TBP pexa Katyns,_opwa 2.10. xlsx, 28 K6.
3. Coenenns ws 'BP_pexa Karyns_opwa 2.11. xlsx, 23 K6.

Hasausin oT7ena BoIX pecypeos
no PecnyGnuke Asrait W.B. Turosa

E.IL Yeprxosa
(38822)6-46-57
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[image: image55.jpg]MHHHCTEPCTRO 31PABOOXPAHEHHS ANTAR PECTIYBAHKAHLIH
PECTIYEMKH ATAR CY-KAILIK KOPBILIP MHHHCTEPCTRO3M
(MHH3I0PAB PECIIVEAUKH ATTAN) (PA MAHIIPABE!)

Kowmynermueeckil np-r,a. 54 . Topwo-Arratick, 649000, rer (38522)2 20 78,
-toail: rminzdray @emed0d su: hips/minzdrav med0d.ru

_2man20dr. __ Ne 3314
Ha Ne 093 or 11.04.2024

Tenepansiomy aupextopy 000
«3ATICMUBHHUMUIIPOEKT.2»

Donuaosy ILA.
E-mail: info@zspro.ru

Veamraewsiit [letp Anexcanaposiu!

Munncteperso  aapasooxpamenus  PecnyGmmcn  Antait  mpemoctasnser
M OPMALUIO OB HCXOMHBIX ARHHEIX ANA TIOATOTOBKK POCKTOB BHECSHNA H3MEReHI
5 TenepansHbiii mnan u [IpaBMNA 3eMACTON530BAHKA K JACTPOHKH MYHHUHIANHHOTO
ofpaosanus  Mamkepokekoe  censckoe  mocenemme  Malfumncxoro  pafiona
PecnyBmucn Antait:

1. B nnanax passuTa cuctemst 3apasooxpaenns s Majivurcion paiione cront
ctpoutensetso Homsix dnanui GAIos 5 cenax Jlybpos<a n Coyara,
CTPOUTENBCTBO HOBOTO JAAHUA OTACAEHNA MEAHLUHCKO! peabunuTawuy 5 cene
Maiima.

2. B nepeucns ofBeKTOB 3APABOOXPAHEHHA HA TEPPHTOPHH MAmKEPOKCKOro
CeNBCKOrO NOCENeHUA BXOANT:

1. Mamkepoxcican spaveGuan awBynatopua 2009 roaa moctpoiin na 37
nocewenuii B cmeny 1 4 ofikamu AresROro cTawkonapa. BeomcTsennan
ORUUHEHHOCTS — PermonAnsHAR, Pacnionoxena no aapecy c¢. Mamkepox,
ynJlennrcica, 2.20.

2. WAIL cena Oeproe 2024 roma mocTpoiicn Ha 25 nocewennit 5 cueny.
BeROMCTBEHHAA TIORIHHEHHOCTS — PErHoNANsHAA. PACTONOMEH 1O aapecy
¢. Oseproe, yn.Jlecnan, 0.2A.

3. Kauser mprewa BpAMA-TPABMATONOTA, PACIONOWSH B 3mammu wnyGa,
amuTanehpi pevont 2024r.  BeAOMCTBEHHAS IOMMMHEHHOCTH —
pernonansyas. Pacnionoxen no aapecy ¢. Oseproe, yn Lientpansuas, 4.6,

3. B mepemextmpe TpefyeTca NpoBeAeHHe KANHTANBHOO PEMOHTA 3GHMS
Markepoxcioii spauebnoit awbynatopun.

4. Mennxo-nemorpauueciue MOKAATENH 3MOPOBLA HACENCHHA MaliMuHCKOro
paifona
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AHANH3HPY AAHHbIE TABNHLE, POKAAGMOCTS B MaliMHHCKOM PAHOHE HEHAUHTENBHO
BBIPOCA, HMEETCA POCT OBLEH CMEPTHOCTH, POCT moKasaTeneii obwel cMepTHOCTH
Ha | 000 HacencHiA CBASAH C yWCHBILICHON YHCNICHHOCTH Hacenenna MaiMHHCKoro
paiiona ¢ 34 647 wenosex 5 2022 roay, ao 30 665 wenosex 5 2023 rony. Obuwias
CMEPTHOCTS B A6COMOTHEIX LHPAX MeRBIE, vew 5 20227 1 coctashna 5 20231, 325
wenosex (2022r. 336 wenosex).

BHIpoC MOKE3ATENh NPEKACBPEMEHHOH CMEPTHOCTH, HO OH MeHbIE deM B
Pecniy6nse, TOT MOKASATENh CBASAH CO CMEPTHOCTS0 OT BHCWIHHX TPHUAH, a
HMGHHO OT KOMHYECTBA CavioyGWHCTS, KOTOPMIC BOSPOCTH MO CPABHOHHIO C
RoKa3ATeNAMHE MPOWINOTO Tona Ka 9 wenosex, ¢ 4 10 13 (nokasatens 5 2022r 14,4, a5
2023 1 52,2 va 100 Toic, acencrma). To e KACASTCA H HECHACTHBIX cRywacs (+2),
(noxasatens 5 2023r. 6,5, a 5 2022r. 0). Crmsunca moxasatens AeTcoit (1:4) u
vnaAeHueCKol (7,9) cMepTHOCTH.

5. K 0COBEHHOCTAM COCTOSHHS 300POBbA Hacenenms MaliMuHCKOrO paiiona B
coasnm © pnmsmmewm  (GAKTOPOS  CpeMm  ODWTAMEA  MOAHO  OTHCTH
HomoReuITbIC  3a6ONCRAHKA, NATONOTHYSCKHE  COCTORHHA  KOTODHIS
ofycnosness ReuuToN Hona, pexme BCero AGONSRANMA WHTORMAHOH
enessl.

Mugnetp B.A. Enixomos

Juascrrens i uwerps Wecra B.H
83882227756
Craamuit apas BY3 PA uMaimmncxax PE» Capaces EA. 270
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KOHOMHYECKOT PASBHTHS KOHOMHKATBIK O3YMHHHN
PECIIVEIHKH ANTAH MHUHHCTEPCTBO3bI
(MHH3KOHOMPAZBHTHS PA) (AP MYH3KOHOMO3YMH)

B Yanrowosa yn, o 24, . Topwo-Antaiice, PecnyGwa Aral, 649000; Ten/pae. (388 22)2-65.95;
‘e-moail: mineco@alteigov ru: hitps:liuniicold.piy

07.05.2024 Ne H:05-01-02/2855
Ha Ne 106 OT _1504 2024

TenepansHomy AupexTOpy
000 3AICHEHUUIIPOEKT.2»

Jlonsaxosy TLA.

Veamraemilt Tlerp Anexcanaposiu!

B pamicax sanpoca ot 12 anpena 2024 r. Nel06 nanpasnaew unopmamio s
pamxax xoMmeterus MuricTeporsa:

1. MucnemsocTs HACeNeHus, COTNACHO AanmbiM AnTaiicpaiiorata, mo
coctonnmo na 01.01.2024 1. coctasuna 5:

wysmamanssom ofpasosam «Topon Fopro-Amaiicio — 64508 wen.;

mysHuunansHOM 06pazosanmy «Mafimuciuii paiony - 30941 uen.

Cornaco mnamy CTATHCTHUCKUX PABOT, YHCMCHHOCT, HACENSHHA B PASPEse
cenbexmx  moCencmuii M HACNGHHBIX  THKTOB  Gymer  copmuposana
Amaipaiicramom 5 mone 2024 r.

2. Ipeactasnenue cencmuii no GANAHCY TPYAOBBIX PECYPCOB OTHOCHTCA
K KOMMeTEHIMM MMHUCTEPCTSA TPYAS, CONMANBHOTO DASBHTHA W SAHATOCTH
nacenenns PecnyBnuxu Anmmaii. Cpox (GOPMUPOBAHU CTATHCTHUSCKOH (opmb,
cornacHo (eaePANBROMY MNAHY CTATHCTHUECKUX PABOT, YOTAHOBNCH HE panee 15
asrycra 2024 1.

3. CpeRHErOOBAA WHCMEHHOCTh JAHATBIX B OTPACTAX SKOHOMUKH O
NOMHOMY KpYry OpEApHTME, WRAMBHAYANRRMX mpeATpHEEMATENcH  (c
permctpawmeli  m  Ge3  perucTpaumm) B papese  cembCiux  mocenemmi
Amaipaiicratom ne popuupyetca.

4. IpeacTasneue ceaenuii N0 MOKASATEMO MNOWAN XKUMILHOTO (oHAL
OTHOCHTER K KOMNETeHUMH MERUCTEPCTBA PErUOANSHOTO PassuTha PecryBnm
Armaii. JlononsuTensro coobuiaes, wro no coctoannio ka 31 nexabpa 2023 1. dopua
CTATHOTHUSCKOH  OTUETHOCTU B  Pa3pede  MyHULMTANBHbIX paioHOB  Gyaer
chopuuposana 5 mone 2024 r.

5. Mpencrasnenme csememuii NO moKmATenaM  HomepHoro (omma
TOCTHHHIL M APYTHX CPEACTB PASMEINCHHA TYPUCTOB OTHOCATCA K HATIPABNEHHIO
nestensuocTn Musnnctepersa Typuama PecnyGnman Antait. Tlo coctonmmo na |





[image: image58.jpg]supaps 2024 T. cpox (OPMHPOBAHEA CTATHCTHWECKOH OTMETHOCTH B Paspese
MyHRUnANbHbIX OBpasoBanmii yeTanoBNeH He mosanee | mions 2024 1.

6. DOPMHOBAHHE NPOTHO3A WHCMEHHOCTH HACENEHHS H TPOTHOSHBIX
SHaueHmi CPEAHErONOBON WHCIEHHOCTH 33HATBIX B OTPACIAX IKOHOMHKH 0O
MYHAUMIANBHBIN PAHOHAM 1 CENbCKHM TIOCENEHHAM OTHOCHTCA K MOMHOMOMHAM
MYHHIHIANBHOTO YPOBHA.

7. VHBCCTHUMOHHBIC POSKTBI, TNAHMPYEMBIC K PCANM3ALMH B MEPHOA
2025-2043 rr. ma Tepputopun Topuo-Amraiicka n Malimuckoro  paitona,
NPENCTABNEHEI COTMACHO MPHNOAKEHHIC K HACTOALIGMY MHCHMY.

8. Ipeactasnemne CeeneHmil mo moKAATenaM OBBEMA KMAMIHOTO
CTPOHTENECTEA  CTPOHTENLCTEA MHOTOKBAPTHPHBIX IOMOB HAXONATCH OTHOCHTCA K
KoMmeTenan MHRKCTEpCTSA permoRansHoro pasentas Pecnybnumcn Antaif
anMERECTPALIH MyRRIEIANbHbIX OBpasopanuii 5 Pecnybnuxe Anail.

9. Ipenctasnenne coenermii o NOKAATENM OGHEMA BEONA TOCTHHUI i
APYTMX CPEACTE PASMELISHMA TYPHCTOB HA TEPPUTOPHH  MyHWILMIANBHBIX
oBpasosanmii oTHOCHTCA Kk KommeTenuwun MumncTepctsa Typusma PecmyBnuin
AnTaif i anMEHECTPALIH MyRHIMIAN b 0Opasopanuii B Pecnybnuxe AnTaii.

Ipunoxenue: 5 on. sune.

JIOKYMEHT HOMIHCAR
STEKTPOHHOM MOTHCHIO

Musmctp B.B. Tymuxus

oprmaaars 1959950534225514009950502327

ekcramranen ¢ 26042023 no 18072034

Tyawwa O Huwonagswa. (388 22)2 2564, gospro | @sinecold
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IKOHOMHYECKOTO PASBHTHS IKOGHOMHKATBIK 03YMHHHIN
PECIYEIHKH ANTAR MHHHCTEPCTBO3bI
(MHHIKOHOMPASBHTHS Pa) (AP MIH3KOHOMO3YMH)

BH. Yantewosa yn., 1. 24, r. Topuo-Anralick, Pecnybnmea Arral, 649000; Ten/pasc. (388 22) 2.65.95;
‘e.mail: minecoaltaigoy.ru; hitps://iuanodd. ob

07.06.2024 Ne 11:05-01-02/3425
Ha Ne 088 OT _28.05.2024

TenepansHomy AHPEXTOpY
000 «3AIICHBHUHUIIPOEKT. 2»

Jonsaxosy TLA.

Veanaewsiit Tletp Anexcanaposuul

B pamicax 3anpoca or 11 anpens 2024 r. Ne 088 nanpasnaews unopmauzio 5
pamicax xownerenuun MunmcTepeTsa:

1) pagpabOTUMKOM AOKYMEHTOB CTPATOrMMECKOrO NNAHKPOBAHMA HA
YPOBHC MyRWUANAmeROTO pajfoRa ABnACTCA anmuHHCTPAWEA Maiiwmsckoro
palfona. MyHHUANANbHBE TPOTPAMMBI PIMEWSH CAHTE AAMUHHCTPALH
MysHuEnansHOro  ofpasosamma  «Mafimummciui  paiion»  (htips:/maima-
altai.rwnew/oity/ekonomy/programmy-rayona/).

B PecnyGruxe Antaii 5 2024 rogy AeicTayet 20 rocyRapeTenREIX Iporpa
PecriyBnucn Antaii (nepevens npeactasnes s npunowesun Nel). Crpaterua
COLMANBHO-BKOHOMHIUECKOTO passuTa Pecrybmman Antaif na nepuoa no 2035
rona, yrsepuacnnan nocranosnenuem lpasutensersa PecnyGnuicn Antait or 13
mapra 2018 rona Ne 60, u nepeuens rocyaapetsenmsix nporpamy PecnyBauiu
AnTali pagwewens na caite MEHUCTOPOTBA SKOHOMHUSCKOTO  pA3BHTHA
PecniyBnucn Antaii 5 noapasnene «CTpATErnveckoe IAHMPOBARMSY Pa3Aena
«llentensroctsy. TocynapeTsennsie nporpavmel Pecnybamen Anaii u Ctpaterus
PAlMeLIeHb! TAIOKE B CIPABOMHO-MPABOBBIX CrCTemax — «KoncynsTant [Lniocy 1
«Tapany, 1 onySnukosansl Ha OGHLMANLHOM TOPTANE MPABOBOH uHGOPMALK
Pocciicxolt Deaepawu (http:lipravo.gov.w);

2)  npoMbiuneHHBIX  NpemnpEATHE  (eAcpAnbROTO  Jmavemms
PETHOHATBHOTO SHAMCHIA, PACTIONOXCHHbIX HA TEPPHTOPHH MAHAEPOKCKOrO
CenbCKOro noceneHua, He HMEETeA.

CTPORTONBCTSO HOBBIX MPOMBILICHHBIX TPOATPHATHI Ha TePPHTOPHH
MaiiMuHCKOro pafiona B HACTORES BPEMA HE IAHHPYeTea;

3)  ma Tepputopun MalivuHcKoro paona PACIONOWEHO  Cpemmee
npeanpustie OO0 Toprossiii now «M3KBH», xotopoe sxonut 5 Iepevens
CHCTEMOOBPAYIOWIX OPraRU3ALHH, OKAIBIBAIOLIX CYWCCTBEHHOS BAMAHUS HA




[image: image60.jpg]PASBHTHE OTAENBHBIX CEKTOPOB JKOHOMHKH, YTBEPMASHHBIR DACTIOPAAEHHMEM
Tpasurensorsa PecnyGnukn Antaii ot 3 mapra 2022 rona Ne 134-pT.

Crpoutenscrso MalivHHcKoro 3a80na xenesofeTonssix manenuit Grno
Hauato 5 2007 rofly Ha MNOWAAKE HEAOCTPOSHHOTO 3ABONA KPYTHOMAHENBHOTO
AOMOCTpOSHHA B MpoVHIACHHO 30He Maiivurcxoro paiiona Pecry6nuiu Anrait
no ampecy: . Maiiva, yn. Duepreruxos, 2.26/1. Bun mposeaes xowmnexc
BOCCTAHOBUTENLHBIX PABOT H ACMOHTAXK YOTAPEBILUX KOHCTPY KUK, YCTAHOBNEHS!
COBpeMeHHbIe BHICOKOTEXHOMOMUKbE numi. B 2008 roay sason mawan csowo
pabory.

TIPOH3BONCTEEHHAA MOWHOCTL TpeATPuATHA — 80 000 M5 ron, B Tom wmCne:
Geton TosaprIi — 23 000 M3, Betonmsie wanenus — 5 500 1%, wenesobeTonnue
mnenus — 28 500 M3, menxowrryusse naaens - 23 000 3.

Ha teppurtopun Pecnybnmr Antaii 5 2022 r. 3aBEpWIEHO CTPOMTERECTEO
arponpoMbimnenHoro mapka «Awsan, ma fase KOTOPOTO BEASTCH PASBHTHE
npoexTos B obnacti rnyBoKol TepepaBoTKH CENBXOMPOAYKINH, AMKODOCOB K
MEKAPCTBEHHO-TEX HIHECKOrO CHIPEA, POSNHBA MHTEEEOR BORH, Bropapyanes K.

Arponpovbinesssiii napx «Awsa» pacnonoxes mo aapecy: Maivusckuit
paiton, c. Maiiva, yn. 30 ner MUC Poccun, snasme 1, xopryc 1.

Peanmsauus npoexta o ctpoutensctsy  Permomansoro
arponpomeininesHoro napka & Maiivusckom pajione PecryBnmcn Antaii «Amsan
Goina navata s 20201, B 2021 1. smenens 5 axcnnyatauio 3 u3 4 atanos npoexa,
5 2022 . 3BEPUINOCE CTPORTENECTEO BCEX 0BLEKTOB. BESAeHEI B AKCINYaTAIIIO:
ofecrieunaionian uHGPACTPYKTYDA; IPOMIBOACTESHHOE 3naHue (OCYlleCTEACHE
3AKYNKA M YCTAHOBKA MPOMIBOACTECHHOTO OGOPYAOBAHMA);, AAMUHHCTPATHBHO-
oucHoe 3nane (OCYMECTBNEHA 3AKYTKA M YCTAHOBKA TOPIOBO-BHCTABOUHOTO
OBopynOBaNHA); MPOMEIIASHHEI BROK 3AMOpOSKH BMECTHMOCTs 210 TouH,

Ha ceronrawuiii AeHs PESHACHTAME TIADKA OCYILECTBARLTCA

- posnus mena (wommocTs 0Bopynosauna Ao 600 Ganowiuac. (155 r. weaa),
TOTOBAA MPOAYKIMA TIOCTABNALTOA B OCHOBHOM Ha 3KeropT 5 Kurait u Monronuio);

- npoussonCTBO macTUAN (MomHOCTE mponssoacTsa — 400 yicyr. (12 kT
nacTHAB), roToBAs MpoAYKIMA peanusyercs 5 Cubpexom denepansHom okpyre u
Br. Mocksa);

- MPoU3BOACTBO anTaiiciux aTHOCNAROCTeH (U3 Tankana), repepaboTica sepwa;

- IPOH3IBOACTEO KOCMETHKH.

Peanisaums npOeKTa IPOROMKACTCA 1 BXOAUT B AKTHEHYIO CTALMIO PAIBHTHA
TIPOSKTOB PESHACHTOB MApia;

4)  uHGOPMAUEA © TNAHMDYEMbIX K DEANMIAUAM MHBECTHLHOHHEIX
npoexTax #a TeppuTopuy MaiiMuHCKOTO paiioHa npeacTasnera s npunowetn No2
K HACTOALIGVY TIHCBMY;

5)  mepeuemh OBLEKTOB yWeTA HEABIKHMOTO WMyWECTSA (37aHis,
COOPYKEHNS, TOMEIISHHA), HAXONAMXCA B TOCYAAPCTBEHHOH COBCTBEHHOCTH




[image: image61.jpg]PecnyBnun Anaii, pACTONOKEHHBIX Ha TEPPHTOPHH MAMKEPOKCKOro Cenbexoro
noceneua, MPeACTABACH B npunoxkenny No3 K HACTOAIICMY THCBMY;

6)  mepeves ODBEXTOB YYETA HEABMAHMOrO MMYWECTEA (3€MenbHBIe
YHACTIH), HAXOMALINXCA B TOCYRAPCTBEHHOR cofeTaenocTn PecnyGmuin Anraii,
PACTIONOXCHHBIX HA TepPUTOPuE  MAHXEPOKCKOrO  CONBCKOTO  mocenenms,
npenctasnen 5 npunowerun Nod K HACTOAWEMY NUChMY.

Hupopwanns o rpamMusX 30H ONAHMDYEMOTO pAIMEWCHHA OGBEKTOB
KATUTANBHOTO  CTPOMTENBCTBA  PETHOMATBHOTO  SHAWGHHA  OTHOCHTCA K
KomneTenLn MUHHCTEpCTBA PerHOR ATbHOTO passuTua PecnyGnucn Anrait.

Tpunowenue: 5 30, suae.

JIOKYMEHT HOMIHCAH
STEKTPOHHOM MOTHCHIO

Mugnetp B.B. Tymuxux

Soprber: 1955950534225 1406593002327

ekcramranen ¢ 25042023 no 1607 2034

iymwma 10. H., (388 22) 2-25-64, gospro@uminecold.ru
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19.06.2024 Ne H1:04-01-0/1623 TenepansroMy AHpEKTOPY
Ha Ne 090 O 60 a0 000 (3ATICHBHHMITPOEKT. 25

TLA. Jomsaxosy

Vaamaensiit TIeTp AlTeKcaHAposH!

MEHHCTEPCTBO KyIBTYps! PecryGIExH ANrait B oTBeT Ha Bam 3ampoc oT
11.04.2024 1. Ne 090 0 TOATOTOBKE TPOEKTOB BHECEHHA H3MCHEHHH B
TeHepANEHE TIAK H TPABHIA 3eMITETIONE30BARHA H 3aCTPOHKH MARKEPOKCKOro
CRIIBCROTO OCENeHTt MaHMAHCKOTO paiona Pecrry ITum ANTal, coodmaeT.

B cocTaB MAHKepOKCKOTO CebCKOrO TIOCENeHHS EXONHT ABA CElla: C.
MAFKepOK H ¢. O3epHOe.

Ha TeppHTOpHH ¢. Mamxepox pacTionaraercs Cemmbexit Jlov KymbTyps! o
azpecy . Mamwepok, I JIpymOsi, 26 (LIPOSKIHAT MOMHOCT- 112 MecT,
DAKTHYECKAT MOIIHOCTS — 100 HeloBex). KOMHYeCTBO KIyGHBIX (POPMHPOBAHEL
COCTABIAeT 15 eNHHHI, KONHYECTBO YYACTHHKOE 209 demoBek. Ha JaHHBIH
MOMEHT B 3AHHH TPOBOJHTCS KATHTATGHBIH PEMOHT 32 CHeT CPSACTE MECTHOTO
GrozmeTa.

MAHKEPOKCKAs Celbckal OHOIHOTEKA PACTIONATACTCH B apeHIyeMoM
TIOMETICHHH INOMANBIO 94,2 KB.M. (CyMMa apeHasl B Mecst 29 843 py6.),
PACTIONIOMEHHOM TI0 anpecy: ¢.MarKepox, yiL.JIeHHHcKas, 20. UHCIO TIOCAOHEIX
mecT — 12en. Keooxemiit Goma Ha Hasano 2024 Toja COCTABHI - 9509 3K3. KHHT.

BHOMHOTEKA SKETOAHO 00CTyAHBaeT 811 4HTaTenelt. UHCIO IOCSTIISHIH 10
HToran 2023 Tofa COCTABHIIO — 8729 yenopex. Kuuropsaaya — 13700 e aremm.

B mepHoa ¢ 2022 Mo 2024 TOI5! HA KOMIUISKTOBAKHeE KEIUKHOTO (JOHIA H3
CPeICTE MyHHIHIIANLHOTO G10/bkeTa GBINO BEIACNEHO 155 Thic. pyGned, Tak xe B
2024 TozTy ANt GHOIHOTEKR TIPHOGPETEH HOBELH HOYTOYX.

‘32 TpomIemIEt 2023 Tox GHOMHOTEKOM Belach paboTa IO YIOBIETBOPEHHIO
HHGOPMAITHORHBIX ~ 3aTIPOCOB  TOMG30BATENeH, KOHCYIbTHPOBAHHIO HX TIPH
CAMOCTOATEIEHOM BHIGOpe KHFT H B Xofe TpOUeccos pafomsl ¢ MMM B
HHINEHIYATSHON PaGoTe ¢ THTATENIMA HAHGOTBIISS IHASHHE HMEIOT Geceisl,
TaK KAk IIO3BOIIOT OCYIIECTBITh HETIOCPEACTBEHHEIH KOHTAKT —MEXAY
GHONHOTSKApeM H WHTATENeM, YUHTHIBATD €TI0 HHTEpeChl H BOPACTHBIS
0COBHHOCTH, HHIFBHAYATHEIS XaDAKTEPHCTHEH. C YHATUFMHCT TIPOBOIHIHCH




[image: image63.jpg]Gece/lbl TIPH 3aIHCH B GHONHOTEKY, Gece/El 0 PEKOMEHIyeMOlt JHIepaType, o
TIPOYHTAHHEIX KHHTaX H HH(pOPMAITHOHHEIX pecypeax.

Tawwe B c. MamKepox (yHKIHORHPYST BHIHOCHOH Kiace Maifcxoit
TIKOITH HCKYCCTE, B KOTOpOM 00ydaeTcsl 45 JeTeit.

BBIHOCHOH KITacc paGoTaeT 10 ABYM HATIPABITCHHSM:

1. MyssKaGHOe - [0 JOTONHHTENbHON —IpeimpodeccHOHATHHOMN
0BTIe05PA0BATBHOR IpOrpavMe «DOPTEITHAHON — 9 OBy HAOTIFXCS;

2 XyOmeCTBeHHOS - TIO JOTMONHHTENHON — TpeamnpodeccHoHaTbHOMR
0BIIe05PA0BATEIL HOM TpOrpave (GKHEOTHCS» - 26 0fyHAIOTIEXC.

TInasmpyeTcs HaGop Ha DPOTPAMME! HA HOBBIM ydeOsiit Tox - 10
HemoBeK.

MepOUpHATHA TO HAIPABNEHHAM IPOBOATTC CONIACHO Y4eSHOMY INTAHY H
IMaHY BHeKNACCHOH paGoTHI:

- OTYETHBIE H TIPA3IHHYHEIS KOHIICPTHI AN POHTENEH H jKHTeNeH cena;

- BEICTABKH;

- TeMATHYeCKHe KIIACCHEIS JaCH;

- MEpOIpPHATHS, HANPABICHHBIE HA OPTaHH3AIHIO 3AHATOCTH JeTelf B
KaHHKYIPEOE EpeM;

-B HIOHe TIPOXOJHT «TBOpYeckas CMeHa» - 3aHATHA JeTeil H3 OCHOBHOTO
cocrasa JIIFL

Ha TeppHTOpHH ¢. O3epHoe pacTionaraercs Cembcxiit Kiy6 mo ampecy c.
Ozeproe, yi. IleHTpamsuas, 6 (IIPOSKTHAT MOTIHOCTB- 60 MecT, (DAKTHYECKaT
MONHOCTE — 50 Yenopex). OYHKIHOHHPYeT 4 KIYGHBIX (DOPMHPOBAHIA,
KOIHYECTBO B HAX YUACTHHKOB 40 HellOBEK.

JUis KHTened cell TPOXOMAT  KyIBTYPHO-MACCOBBIE MePOTHATIA,
TIPHYPOYSHHEIS K 3HAYHMEIM JaTaM. KOITEKTHBE Y4peRASHHH YYYBCTBYIOT B
PANIHMHBIX KOHKYPCAX, 3AHHMAIOT TIPH30Bbe MecTa, Hla komenm 2023 roma
KOITHYeCTBO MePOPHATHI cOCTABHNO 51 e1., oceTruto 1391 wenosex. Ha xomen 1
KEapTana 2024 TO/IA IPOBSIEHO 10 MEPOTPHATEL, TIOCETHITO 380 HeNloBeK.

JIOKYMEHT HOJTHCAH
Mrzmerp SAEKTPOHHOM MIOATHCHIO 010, Astapazonosa

Cappubasars 1372020633033143668700 01030

Rercrmuranen ¢ 03112023 o 6.01.2025

iy Oxcara Apanosa, § (38822) 2 22 02, oksans karymova@bk ru.
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ILA. Jlonaxosy
AENAPTAMERT

110 HEIPOTIO TH3OBAHHIO

. SlapuHi .
110 CHEHPCKOMY ®EJIEPATLHOMY OKPYTY ya. Slnpunnenciad, 35, k. 14

(CHBHEAPA) r. HoBocwGmpex, 630091
e-mail: info@zspronry
[T — pitarx@listru

o Pecny6ianke Amaii
(Fopso-Amickeps)

opos.ypena 1., 2. 3.1, Topo-Arahc,
16.38822) 256 57

L8095 202t x /gxf’//yﬁy/ﬂ’
/28 w/b 05 2ach

Vaakacwui Terp Anexcanapoiri!

[TpeAOCTaBTAEM OMIEPATHBHHE Jaiibie 0 HATHIHH Ha TEPPHTOPHH MasKepOKCKoro
ceniekoro moceenns MalivuHckoro paiiona PecryGauKki AfTail y4acTkos Heap,
NPIOCTARTEHNbX B MONMIOBAHHE, MECTOPOKICHMH W NPOABICHMIT  mONC3ibX
HCKOMIAEMBIX, YHTEHHBIX TOCYAGPCTRCHHBIM GATAHCOM 3ANACOB NIONEIHBIX HCKOMAEMBIX H
FOCYAAPCTBEHHEIM KAAGCTPOM MECTOPOICHINE 1 IPOSBIEHHI MIOTEIHLIX HCKONACMBIX.

Hngopawis npeicTaniena a ocHose MaTepHaios Iopio-Anraiickoro gumana
®BY «TOT'H 1o CuHpCKoMy eepabony OKpYTY».

[TpHAOKEHHE: CXEMA PACTIOTIOKEHHA YHACTKOB HEAP, NPEAOCTABTENHEIX B NIOTRI0BAIHE,
a TaioKe MECTOpOAIEHH 1 TPORBTCHHIi TIOTIESHLIX HEKOTACMBIX,
yermenisix T0CYAGPCTRGHHLIN GATAHCOM 5ATIaCOB MIOTIESHbIX HCKOMACMBIX
1 ToCy AapCTREHHbIM KATACTPOM MECTOPOXKIEHHIi 1 IPORBTEHHE NOTESHEIX
JICKONAEMEIX Ha TEPPUTOPHI MaiTKEPOKCKOro CETbCKOro Mocenents
Maitwckoro paiiona PeciyGmku Anaii — Ha 1 1.

7/

Hauanbiik i/ 0.C. Cemxura
.

WA, Topasesa,
83882228990




[image: image65.jpg]Tpaowerne

o PO W HeAD, EAGETABN S B T TR WECTOPOKASM N ot
P s, YTk WAY AT ST PPt WPt W Y IApTIEN
AR MRS AN POl ot 13 TEPDTEPYL HINKEGCICE CEAGIED NCERS
Mahaaoro pabas e ATah

Yoommwe obcmaern
[0 o Maoreponcoro cemcroro nocenen
o | ——
B oo
rcene e Upesucod 1. Hoon &
o i o o )
et R . o120 oo

rocrx
(el Captmaroe e s o)
: \ m_"(._._"""“,um""“"“‘m,,."'_?.;"'
e oeamen o, Yo s
e & e W32 (oo Gapicnmce o

RO\ (e ey,
e ——— T T e





Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Алтай» Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Алтай») (Исх. № 2441/24-1 от 16.07.2024 г.)

[image: image66.jpg]EALPATIOE kN0
PATLIOE KA2E Tenepansiiomy aupexTopy

YTIPABTEHHE ®EJEPATLHBIX 3ATNICUBHUMITPOEKT.2
ABTOMOBILILHLIX JIOPOF GATTAlD,

SEAPATROTO HOFOANORO ATENTCTIAY
AL O Pameon sk Jlonmakosy TLA.

Manawunnien 3, . 105, Antacxa xpal,
. Bapuayn, 656049

Tenegon: (3852) 368961, parc: (3852) 367891
il atay@uprdoralay

i itpsal osaviodorgovu/

07 16.07.2024 5 2447/29 —1
HaJe. 153 or _20.06.2024

O vanpansenm wipopwatti

Veaxaemsiii [erp Anekcanzposil

®KY Vnppop «Antaiiy B oTBer Ha Bam 3ampoc 0 MPOKTHBIX PCLICHHSX Ha
0BbeKTe PeKOHCTPYKINH (hefiepatbHoii aBToMoBHiBHOH jopori P-256 «Hyiickiit
TPAKT», B TpENieNaX TepPHTOPHH MaIKepOKCKOTO CEllbeKOro NoceseHus, coobuiaeT
cnenyiomee.

B cootserctsin ¢ IlepeuneM MepONpHATHl 10 OCYICCTRICHHIO JOPOKHOM
nesenprocTi B 2024-2028 rofaX B OTHOMICHHH aBTOMOGHIBHBIX JIOPOT OGLIETO
HOMb30BaHMS (JeIEPATHHOTO 3HAUCHHS, HAXOMALXCA B ONICPATHBHOM YNIpABICHHH
NOJBEIOMCTBEHHEIX  POCABTONOPY  (elepaibiblx  KaseHHbIX  yupexeHtii,
yrBepiiennux  Pacriopsienuem  Ipasutensersa  Poccuiickoli  Defiepamn ot
25.12.2023 Ne 3907-p, IUIaHMpyeTCA MPOBEJCHUE PaboT 110 06HeKTY: «CTPOHTEILCTRO
PeKOHCTPYKIS  yuacTKoB  aBToMoOWIbHOH joporn P-256  «Uyiickuii Tpakm
HoBocn6upex — Bapuays — 'opHo-Anraiick — rpariua ¢ Morosmeii. Pexonctpyxis
asToMoBHBHOi stoporu P-256 «Uyiickuii Tpakm» Hosocu6upek — Bapuayi — [opio-
Asraiick — rpanuua ¢ Momrosueii Ha yuactke kv 454+000 — kv 475+450, PecnyGimmka
Anraity.

CpPOKM  BEIOJIHEHUS: TPOEKTHO-H3BICKATENbCKHE paboThi  2024-2025 rr.,
CTPOUTENIBHO-MOHTaXHbIE paGoThl 2025-2027 T,

B 2024 rogy ®KY VYnpuop «Anraity JOBefeHBl JHMHTH GIOIKETHEIX
0BA3ATENBCTB Ha Pa3paGOTKy IPOEKTHOH 0KYMEHTALMH Ha YHacTOK 0porH ku 454+000
~ kM 475+450. B macroslice Bpewms MPOBOMATCH KOHKYPCHBIE NPOLCAYPHI 1O
ONpENE/ICHIO  TOAPAIHOH  OPraHM3ALMH  JUIA  BBITONHEHHS  NPOCKTHBIX K
M3BICKATEIBCKMX paGoT. Tlo OKOHYAHMM TOProBEIX mHpoueayp Oyaer 3aKmoueH
OCY18PCTBEHHBIH KOHTPAKT Ha pa3paGoTKy NPOEKTHBIX PElIeHHi C yHeTOM TeXHHUECKH
H 9KOHOMHYECKH 0GOCHOBAHHOTO BApUAHTA TPOXOYKACHHS TPACCHI.

HeoBX0MMOCTh POBE/IeHUs PAGOT 10 CTPOMTENECTBY M PEKOHCTPYKIIHH yHaCTKa.
aBTozI0pOrH Ha TeppuTOpHH MaiiMHHCKOrO paiiona 0GyCIOBIICHA eXeroo pactyiei
MHTEHCHBHOCTBIO ABHKeHHS TPRHCTIOpTa. YKa3aHHbii y4acToK HauMHaeTes B paiione
MHBECTHIMOHHOM Miomakn  OKeuyxKHHa ANTas» M 3aKAHUMBACTCA 3a CElOM
Maipkepok, ABISCTCH OAHAM W3 HauGojee 3arpyeHHbix. B Hactosiee Bpems




[image: image67.jpg](UKCHPYETCS CPEAHECYTOUHAS HHTEHCHBHOCT, JBHIKEHHS TpancriopTa cabitme 11 Thic.
antomoGHIeii. B TypHCTHUCeCKHii ce30H aTa UH(pa npesbiacT 23 ThC. aToMoBHIICH B
cyrku. PocT nokasatesst (pHKCHpYeTCst eIKeroiHo.

VuHTHIBAS, UTO B HACTOSILCE BpeMsl MPOEKTHOE Pellierie He paspaboTaio, He
[PC/ICTABIAETCA BOIMOKHBIM ONE/IENHTh, KAKHE 3eMelbHbIE yUACTKH HEOBXONMMO
Gyner wcnionb3oBarh Juis nposesienus pabor. TMocie (OpMHUPOBAaHHMS MPOEKTHOrO
pelenns 1o npoxoskaenuio Tpacesl ®KY Ynprop «Antait» GyseT rotoso npecTaBuTh
WHGOPMAIMIO 0 KAZIACTPOBEIX HOMEPAX 3eMETBHEIX Y9ACTKOB, Ha KOTOPHIX GyIyT
NPOBOJMTCS PaBOTH 10 PeKOHCTPYKIMH aBTOMOGHIbHOI foporn P-256 «Uyiickiii
tpaxr» HoocuGpex — Bapiays — ['opro-Asraick — rpannita ¢ Momronmeii Ha yactie
KM 454+000 — Kk 475+450, a TaloKe KIACTPOBBIE HOMEPA 3EMEIbHBIX YUACTKOB B
rpaHMIaX KOTOPhIX Gy/eT pacronokena aBTOMOGHIBHASA /IOPOTa H ee MPHIOPOXKHEIE
nosoCEL.

K paccMOTpeHHIO IaHHOTO BOMPOCA € LEbIO YTOYHEHHS HOMEPOB 3eMENbHBIX
YUACTKOB, 3aHUMACMBIX TDH PEKOHCTPYKIIHH aBTOMOBHIILHOM foporH P-256 «Uyiickiit
‘tpaxm» Hoocu6upek — Bapuay — [opHo-Arraiick — rpanuta ¢ Moronmuedi Ha yuactke
KM 454+000 — kv 475+450 B PecyGimie AJTaii BO3MOKHO BepHYTHCS! B fiekabpe 2024
roza.

Jlupexcrop duanana : JLIO. Trropenko
©KY Vnppop «Anraii»

B 1. Toprio-Auraiicke i

Hen. O Lirysesa,
8(38822) 6:30-14




23. ПРИЛОЖЕНИЯ «ВЫПИСКИ ИЗ ГЛР»
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Lm0 Ne HL0301.03176 Beecesonmsiit Kypopt «Markepox»
Ha Ne 464 OT _07.02.2024
E—— 1. 18, ya. Jenmrckas,
c. Marxepo,
Maitvmscinii pafio,

PecnyGumxa Asrai, 649113

O HATIpABIICHHH BEITHCKH H3
ToCy1apCTBEHROTO TIECHOTO
pecctpa

MURTCTEpCTBO MPHPOTHEX PecypeoB W oKomoruw PecnyGmikn Anrail Ha
sasBIEHNs (BxopsHit HOMep B-03-
01/1542(1544,1539,1538,1537,1536,1535,1557,1556,1555,1554,1552,1553,1551,1549,
1547 or 08.02.2024) NpeOCTABIACT KapTOTPRQUHECK MATCDHAT H TAKCAIIHOHHHE
omicamms  keaprana 3,  Beuien  26,28,29,3233,342730,31,23,24,25,1-
6,10,11,16,20,21,22,44,9,19,43,7,12,13,14,15,17,40,42,18,36,28, Ksapran 2, moizien
35,36,37,38.39,60, xpaptan 7, meuten 25,31,1-4,6-11,14,18,21,22,65-68.,5, ksapran 4,
peiten 24,26,27,332,34,35,8-10,12-14,19,24-28,30-34,36,5-7,11,15-18,20-23, xsapran
5, mouten 9-12,14,16,20,21,23,24,28-30,40,48,53,55,56,58-61,63,65,13,17,19,28-27,31-
30,41-47,49-52,54,57,62, xpapran 6, Buinen 4,12, ksapran 8, Beizen 27,28,30, kpapran
10, meen  1-4810,12-14,19.20,2225,29,30,34,  xmapran 201,  Beuen
16.20,30,11,12,15,21,26,27,1-3,6,14,17,18,19,31,22,14,17, Maiimuckoe seckirsectso,
MamsKepoKCKOe YIACTKOBOE JIECHHHCCTBO.

Tpuoenne: ua 142 metax Ad.

(&) zokymEHT noATMCAR
(&) sritivomon naicyo

3aMcCTATENS MiHHCTPa Hepxacosa MH.
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i1 PaspeweHHOro HCTONb30BaHIS

Kapra-cxewma pacnonoxeniss W rpansiyst neckoro ynactia

HOMSP YNeTHO 3Ach 8 ToCYRAPCT8eHHOM necHom pescTpe

Jlommmocroe o opram,
OTBeTCTBeRHOT0 31 BeseRII [

TocympeTperroro ecHora peectpa
onoy
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MBHHHCTEPCTRO HPHDOJUIHIX PECyPCOB i KOOI it
PecuryGmn Arraii
(savenonaiine opiaia Tocyape meriof mizc )

3ASIBJEHUE
O MPEJOCTABJIEHUH BbINTUCKU
M3 TOCYJIAPCTBEHHOI'O JIECHOT'O PEECTPA

Tipouy(ciy) BUIa1D Cheeius BHIHCKY 3 TOCYIADCTREHHONO MECHOr0 peccTpa (parvent us miata
(aiiertomaie 3anpatmacaof MapNaNU 1 cooune imii ¢ Lpiinasom
JIecouaca eI COOTBETCIBYIOMIETO IECHHYECTA H TAKCAINIOHHOE OIHCAHITE 10 1Ieped
MITP Poccinn 07 20 miows 2007 rojta Ne 190 «OB y mepa Gt icpeiia mwian HKpopyaiLm, 1pe)
HCTIPAIINBACMLIX B TIOTS30BaRIE IECHBIX KBADTATOR I BBLICIOR)
1 0¥ s IBIION TIOPA,KE JaMI1LCPECORTHIIIN JHLIAN, 1 yCHOmIEH CC HPCAOC LanIEIY)

Jleenusec 50 (ieconapk) Maiimiickoe secinseerso
YHACIKOBO JICCIHTCC 110 MAIIKCPOKCKOE YACIKOBOC JICCIHNCC B0 _
Ne xeapraia 201

Ne waciu muieion 21, 26, 27

Kayacrposniit nomep: 04:01:000000:1305

B BILIC BEIIHCKI H3 TOCY/IPCIBCIIOTO JICCHON0 Pece1pa.

AHKCTA 34HIITCPCCOBAILIOND JIHIA:

a1 cpeconainioe Jmio -
IO, GHIMTCCKOr0 JMIA/IOITIOE HAHMCHOBAINE I0PHIUICCKOLO AHILA -
OBitieco ¢ orpaticioii oTBeTCIACHIOCTBIO WBcecc3ONIbIi KypopT CMaIBKEHOKy

VIHH 1t peKBItsi 11 JIOKYMCHT, YIOCIOBCPAIONIET0 JIMHIIOC T (HAHMCHOBAIIE, CCpHR, HOMCP,
KCM 1 KOIJ(@ Buta)/JOKYMCILTEL O DErMCrpAIMH 10piJueekoro i, MHH, OKLIO)

Bunteka w3 EJUMI0r0 rOCY@PCTREHIOT0 Pecetpa I0pwMCeKHX it ot 17.06.2020 roja
| Ne1099965-20-96349931, MHH 0400014449, OKIIO 71543425

3| AJIpEC HOCTORIINOTO NECTa AH IEHCTRA M IPCHMYIICE! BCIIONO NpCGLBaIS (BAC T, rOpOsL,
YU, JOM, KOPIIYC, KBaPTHPA, B CYH4C BPCMCH IO PEIHCIPAILAN YKA3aTS TAKE H & NOIT
a1pec)/IopuccKmii 1 dakiuacckHil aipee
649113, Pecuybauka Auirai, paiion Majivmncxnii, ccio Marokepok, yinna Jleimiickas, 18|
| (paxcrmscckmii anpec 101 xe)

4 [®.M.0. yiomiomoseimoro npescranreis, MHH min pexoiwsm o okyver i,
YJIOCIOBEPSIOICTO JIHIIOC 1 (HANMCIOBAIIME, CCPWS, HOMED, KCM I KOIJ(@ BhLAIT)

— 180 BRUD ORI pESyEC Tt
W xonarn Pec Ml(uAml»\
OBuiacTa0 C orpavnaHHOR OTRRTCT: i <1 “Bcocasonbai PP o st Bop 37,

UHH/K(IN 0400014449/040001001  OTPH1200400001251 |





[image: image137.png]a1, pcryrons At o s,

T
- LS
I A oy

MIIIEISPE130 LPHPOJIEX PeCYPEoB 3 SKIOI

PecuyGmn Aali o

[T —————}

ASBJIEHHE
O IIPEAOCTABJIEHUH BITHCKH
M3 'OCYIAPCTBEHHOTO JIECHOTO PEECTPA

poriry(exs) sttt encci s By s rOSYBPCTACIHOTO HECHioro peeerpa (pernet i
e SpanSeN b » coorncv ot ¢ g
ecoRACARNENHI COOTHET yIONErO AECIIMIGETSR 1 T4XCALUONOE OICAIIE 10 EPEHILO.
TP Poxcrt o1 20 s 20071 1 190 €05 yiacp I 1OXIE o 1ABOPNGL, I xS
JUGTpALIBAEALX B OL3OBAHIE AECHBY KBAPTLION W BALTENOR)
L ———"

Jlcauscermo (econapr) Mei
JHACIKOROG AGCIIEC RO MAIIKSPORSKDE YIACTKONOE i
wapra 3

e uieion 19,20,21, 43,44

»

Kaactponnii nowep: 04:01:020205:3¢

R BIULE BBIUACKH 16 TOGYPCIBCHIIORD JCCHOTO PECCTp

4 aacpesonainoro
Bunicpeconmoe o
1| 000, dusmsecoro mushiomos namicioniiy

VT 1 poxin e 51 (OKYMEIFES, YAOCHOREPAIOILEL O JAVHOC T (SHNCHOBAIIAC, CEPIS, 1ONCP,

| e 1 o mearantowysens © pernerpaunt topiicexoro s, WHIL, OKIIO)
B5icka 15 U070 TOCYAPCHEINIOND PCCIpa 1OpILTISEKIn it o 17.06.2020 107

| N+1099965-20-96349931, MIIH 0400014449, OKIIO 71543425

|73 | Apec HOCoAMIORD Mt A0 G110 PO (0
A, KON, KOPIIS, KUAPIpA, B Cry e BpEMEHION PE1 DAL YKasari TR 1

| amecyiopwurccso n asaiccsu aspec |
649113, Pty Ak, paiion Mafianick, ccio Mariepor, yia Jietnicsas, 1§ "

|

|

b, 10pOIL|
st

(paxsuiccxoi axpec 107 xe)

& [GILO. yommowoneiioro wpexe e,
| ynoctoncpmomeso muumocs (amerosauin

I ik poxsiesn i AOKYMCH i,
 ocp, e o i)

M,,,,,N.WNW.WN__M,‘.WMJ.;;:E;;_;;@

st i e S 1





[image: image71.png]Nlechnectso MaiimuHckuin Y. necHusectso Mamxepokckoe Ksapran 201
Kateropua sauutHocTw [IP.NIECA I/CTEMEW 3AUMIL.OKP.CPEY

©

lil 2 | 3 lafs |6l71819 [10] 11 [12|13]14 |15 |16/ 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 2

11 | Cocras, [ 132181 [AIKF|6]|Tun | N |3anac cupopact. |K | 3anac wa sumene, w3 | |
[Hel fro- | noapoct, [8lnelol|Bulnp]|olnecalonecam In |-- | |
loul waas, | noamecox, lplec|z|ulal |wul | al--- It1 | |Eawn|3axnawren.| Xosmiicteenrue|
Im al | nouea, Iylmalplcimleslulmn [wlHa| [Brlo| |  laep.| | pacnopmxerus |
leel ra | penes, Jcle lalolelool|™|necop.] o] [O6uwi| no |o [Cyxo| Pe-ect.| | | |
Ip al | ocobertioctu |-|u | c|T| 7|33 |elycnos.| 7| ra| wa |cocr.|a |cro| aun|sos.|O6ui| Muc-| |
I al | eugena Iwlr Irlalpleplrl lal lessenlnopoalp | | | | |omaa| |

|

27 @7 916 1C 85 30 3654 1A KPT 0.8 3% 273 246 1 PYE.MEPEQOPH.
16 78 25 32 27 3 2%
03Y: Y4aCTKM neca BOKPYT CENuCKUX HACEMEHHMX MYHKT
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03Y: Y4aCTKM neca BOKPYT CENucKUX HACEMEHHMX MYHKT

MNoanecox: YP KIH Cpeaneii ryctoTs:

MNospexnene Hacaxaewns: Tun nospexaewun - Boneswamu neca, Ton nospexenewun - 2000, Mospexaewwan noposa - Ocuea,
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Im al | nouea, Iylmalplcimleslulmn [wlHa| [Brlo| |  laep.| | pacnopmxerus |
leel ra | penes, Jcle lalolelool|™|necop.] o] [O6uwi| no |o [Cyxo| Pe-ect.| | | |
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MNoanecox: CMIP AX Pexuit
OcobenocTn sugena: Knacc noxapwoii onacvocTu - 4, 108
3KCO3MUMA CKnoHa, KpyTW3Ha: 3:38°
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MNoapocT: 105 (18) 3 m,1.5 Tac.ut/ra, HEGMATOHAIEXHH

TNoanecox: MBK Penxuit

TNecksie KynsTyps: Ton cosawm - 1995, CnOCOB MOArOTOSKM Mowss - YCTD.MAOWSAOK MeX.CRoc., Cnocob cosaawma -
Nocaaka pyswan, K-80 nocanoswux mect (Tuc.ur/ra)*1@ - @30, CocTomwme n.kynsTyp - Xopouee,

Mpwsnna ruGenn wnu Heyn.cocTomwwa - MOBpEXaeHWe noXapamn

OcobenocTn sugena: Knacc noxapwoii onackocTu - 1

XapaxTepucTuka nowss: Tun nowsw - Temwo-cepan flecwan, Mexaw.cocTas nowss - CpemmecyrnuMMCTan, CTeneHs BnaxHocTh -
Coexan, Creness 3anepesun - Cunbroe, MowoCTs nowss - Cpemwemousan

Ianwsie npegsnyuero necoyctpocTsa: Kateropus sement - Mporanmss:

3KCno3MUMA CKnowa, KpyTusHa: H3:5°
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Nocaaka pyswan, K-80 nocanoswux mect (Tuc.ur/ra)*1@ - @30, CocTomwme n.kynsTyp - Xopouee,

Mpusnna ruGean wnu Heyn.cocTomwmn - Mposme
OcobenrocTn sugena: Knacc noxapwoii onackocTu - 1

Ianwsie npegsnyuero necoyctpocTsa: Kateropus sement - Mporanmss:
3KCnosuuMA cKnowa, KkpyTusHa: HB:10°
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Bua BpeauTens un Boneawn - TpyTOBUK MoK, CTeNeHs NOBPeXeacHMA - CunbHa(31% u bonee)
OcobennocTn ssgena: Knace noxapoi onackocTh - 4
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K-BO MocafouHbix MecT (Teic.wT/ra)*1e - 060, COCTOAHWE N.KYNbTYp - YAOBNETBOpUTENbHOE
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0co6eHHOCTH Bbiaena: Knacc noxapHoW OnNacHoCTH - 4
IKCMO3UUMA CKNOHA, KPYTHU3Ha: 3:5°
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24. ПРИЛОЖЕНИЯ «ВЫПИСКИ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЛЕСНОГО РЕЕСТРА»
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24. ПРИЛОЖЕНИЯ «выписки из ЕГРН на земельные участки, предлагаемые к переводу из одной категории в другую»

Земельный участок 04:01:020211:1483
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26.
ПРИЛОЖЕНИЕ – ЗАКЛЮЧЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ (И-03-01-03/7469 ОТ 17.10.2024).
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necuiiectso Marepocxoe, ksapran 4, ssuzer: 24, 26, 27, 32,34, 35; xnapran 5, wacru swaenos: 12, 53,
55,58, 59, 60, 61). Jaunrrusie neca. Kateropus saumHocT: ncca, BmonHTIOubIE dyHKUAN SaTH




[image: image124.png]IPHPOIHBIX 1 MHbIX 00bexron, [LIOUS TEPPHTOPHI, IPEATATACNAs K EPEBOTY M3 COCTARA JeMETs
IECHORO (bOHAA B 3eMIH HACENEHIHBIX TIYHKTOB, COCTABTACT B COOTBCTCTBH ¢ BUTHCKOR 13 ETPH 538,39 ra
emensinii yuacrox ¢ Kazactpossin Howepon 04:01:020211:1293 (Maiiwiuncoe nechintectso, yi
necumecrno Marxepokcxoe, xsapran 201, wacrn msuienos 12.3.6,14,17,18.19.21.26 31; muazen: 22).
Sauurrisie neca. KaTeropis 3auiTHOCTH: fleca, BHIOTHIIOWIE (YHKLINH SALUITH IPUPOTHX H MHBX
oGnexron. TLioWANs TEPPHTOPHH, NPEVIAAENAR K TEPEBOIY M3 COCTABA 3eMEnh ecHOro oA b e
nacenéumuix nymkros, cocramnser 83,31 ra
emensinnii yuacrox ¢ xanacrposs Howepow 04:01:020205:34 (Maiiumscroe neciuectso, .
necHmecrso Marpkepokexoe, Knapran 3, wactw muzeno: 19, 20, 21, 43, 4). Jauurrusie neca. Kateropus
JATHOCTH: 7ca, BHINOTHSIOINE dpYHKIIHH 3ALBHTH MPHPOIHLIX H Hithix 0GBCKTOB. [LTOUATS TEpPHTOPHH,
NpENTAraCNaN K NEPCBOAY M3 COCTABA FEMEI JCCHOTO (OHIA B SEMTH HACEIEHHMIX NYHKTOB, COCTABTACT
24012
emensiuii yuactox ¢ xazactpossi Howepow 04:01:020205:37 3emensisiit yuactox b cocrane
(EIT3). (Maiiwimcxoe necwirectso, yu. neciiiectso Makepokexoe, Knapran 3, wact ssaenos: 28, 23,
24,25, 19). Jaursie neca. KaTeropis 3auLbiTHOCTH eca, BHTIOTHSIONME yHKIIAI HUTH MIPHPOTHEIX 1
X oGbexTos. TLIOMATS TEPPHTODHH, MPENIATACHE K TEPEBOTY W3 COCTARA IeMETh ecHOr dowa B

enunm ha
emensinuii yuacrox ¢ KazacTpossi Hovepow 04:01:000000:1305 (Mafisumickoe necuriectso, .
necnmucerso Markepokckoe, kapran 201, sact ssiaenon 21, 26, 27). Kateropus sammmhocr: neca,
BHTOAHSIOWIE YHKIIHI SALUTH NPHPOTHAIX 1 WHX 0GbexTon. TLIONATS TEPPHTOPHH, NPELTAracNas K
HepeBoAY H3 COCTABA SeMEIs TecHOro GOHAA B 3eNIH HACIEHHAIX NYHKTOB, CocTanser 7,26 ra.
Bumeyxasanmsic seMenbHse yuacTiH HaxomTER B apenne y 000 «BK Mawkeposy b uemsx
CTPOMTETLCTBA, PEKOHCTPYKIMH, OKCILIYATAUMN TAHCHiHLX 0ObexTon. JIOTOBODH apeHAM B uEIEX

(@mbix nymkros, cocranaser 1.3 ra.

eKpeaLIHOHHOT AETELHOCTH OTCYTETBYIOT.
VasaHHB SEMETHHBIC YAAETKH HE BXOLST B TPAHLIS 0C0G0 OXPAHSCNLIX IPHPOISIX TCpPHTOpH

Henommsiouuit JIOKYMEHT TIOWTIHCAH
it IEKTPOHHOH HONICHO

oGwsarHoCTH MiHHCTPA AM. Cywaraxon

Cappmmea: 83373383238252378287 3101007

Branone: Crmavacon Abnaw Heswons
eacrenteson < 03062024 no 300025

Kaokon Apren ALaponi, AACHGD OT1E 0PI ACCORBSGRLII H FOCYRAPTRCHHORD AcHoro peccrpa, S3SS2259020, 106 231,

e segmatlza




27.
ПРИЛОЖЕНИЕ – ИНФОРМАЦИЯ ОТ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ПО ГРАНИЦАМ ЛЕСОПАРКОВОГО ЗЕЛЁНОГО ПОЯСА В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ (И-03-01-03/7470 от 17.10.2024).

[image: image125.png]MEHHCTEPCTBO ATTAM PECIVETHK ARSI
TIPHPOJTHBIX PECYPCOB H AP-EVTKEH BARIBIKTAP J1A 3KOJIOTHA
KOIOTHH PECIYBTHKE ATTAR MEHHCTEPCTBO3H
(Muzmpmpozu PA) (AP Mamap&irxes)

lesusa ya., 12, . Topuo-Aarasies, PecaySausa Aavai, 649000, ea/gaxe: (388 23) 5-90.20,

TaBe MaASPOKCKOTO CeTBCKOTO
noceesns MafiMHHCKOTO pafioa
Pecny6maxn Antaii

Maitkosy A IO

ya1. JTeRmHcKas, X 25,c. Mamaepox,
Pecnybmixa Anraii, 649113

VBaaeMsiit AraTomit IOpbesia!

MIEHHCTePCTBO NPHPOIKBIX PecypCoB 1 SKOTOTHE Pecny6mks ATail (zatee —
MHHHCTPCTE0) paceMOTpes 3asBrerHe oT 11.10.2024 r Nel410, coobmaer.

MHUHHCTePCTBO, BO HCHOMHEHNE MOMIYEKTA «B» MYHKTA 2 IIePeIHS 0Py TeHHit
Tpesmzerta P® or 28.122016 NelIp-2563, 28.03.2024 5 Pmman IIIK
«PoCKaZacTP» HANABIEHH IOKYMEHTH 1% NOCTAHOBKH TPAHHIl eCONapKOBOTO
Hosca B COOTBETCTBHE ¢ DeEPATSHEIM 3AKOHOM 0T 13.07.2015 Ne218-®3 «O
TOCYAAPCTBERHOM PRTHCTPALIHH HABHAHMOCTI

B HACTOSmee BpeMs CBEICHHS ©O NPOCTAHOBKE HA KAZACTPOBBIE yieT
7eCOMAPKOBOTO 3671eHOTO M0sica B MHHHCTEPCTEO He IOCTYIILIO.

JOKYMEHT OAITHCAH
VICTIOMASIOMmIH 00S3aHHOCTH SAEKTPOHHO TIONCLIO
TR —

3aMeCTHTeNs MHHHCTpA Sifgter s 1B Katamaxos

eacsemreson < 0062024 no 3003025

KaGaxos Apre AfIaposi, HEKeHEp OTIeTa OpTAHHSAUNE 1eCONOTSSOBMIX H TOCYIEPCTREHNOTO JECHOTO PESCTpa,
83882259020, 206 231, forest04_use@mail ru
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